Техническое задание
по закупке «весов крановых»

Предмет закупки: Крановые весы (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должны быть новыми, ранее не использованными (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара
	Наименование показателя товара
	Требование к значению показателя

	Весы крановые – 1 шт.
ОКПД2 - 28.29.31.110 

	Наибольший предел взвешивания, не более кг
	100 

	Наименьший предел взвешивания, не более кг
	 1 

	Дискретность , не более г
	50

	Количество дискрет, не более 
	2000 

	Класс точности по ГОСТ OIML-R-1-76-2011
	III (средний)

	Тарирование, % от НПВ
	100

	Время стабилизации, с
	≤10

	Время непрерывной работы при усредненных нагрузках, ч
	Аккумулятор
	≥25

	
	Батареи
	≥150

	Дисплей
	ультра-яркий LED, высота символов 25,4 мм

	Диапазон температур эксплуатации, °С
	-30…+40

	Степень пылевлагозащищенности по ГОСТ 14254-2015
	IP54

	Степень пылевлагозащищенности на основании испытаний производителя
	IP65

	Весы крановые – 1 шт.
28.29.31.110

	Наибольший предел взвешивания, не более кг
	30 

	Наименьший предел взвешивания, не более кг
	0,2

	[bookmark: _GoBack]Дискретность, не более г
	10 

	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011
	III (средний)

	Тарирование, % от НПВ
	100

	Время стабилизации, с
	≤10

	Время автоматического перехода в режим ожидания (при бездействии), с
	≤3

	Время автоматического отключения (при бездействии), мин
	≤3

	Время непрерывной работы, ч
	≥150

	Дисплей
	LCD, подсветка, символы 17.8мм

	Диапазон температур эксплуатации, °С
	-10…+40




1. Требования к качеству Товара:
1.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска Товара – не ранее 2025 года.
1.2. Поставляемый Товар должен быть включен в Государственный реестр СИ и на момент поставки иметь действующее свидетельство об утверждении типа СИ.

2. Требования к упаковке и маркировке товара:
Поставляемый Товар имеет упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями. Товар при эксплуатации отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды. 

3. Требования к гарантийным обязательствам:
3.1. Гарантийный срок - не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки Товара и подписания товарной накладной.
3.2. Гарантия распространяется на все случаи возникновения неисправности, за исключением неисправностей, возникших в результате неправильной эксплуатации оборудования, а также неисправностей, возникших в результате действия непреодолимых сил или стихийных бедствий.
3.3. Гарантийный срок должен подтверждаться документами от Производителя (Поставщика). Гарантии качества на товар предоставляются вместе с Товаром. 
3.4. Неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя в течение гарантийного срока, должны устраняться сервисным центром изготовителя за его счет.

4. Требования к поверке: 
Первичная. Сведения о первичной поверке должны быть внесены во ФГИС «АРШИН». Остаточный срок поверки на день передачи товара должен быть не менее 10 месяцев от межповерочного интервала, указанного во ФГИС «АРШИН».

5. Требование к регистрации в Государственном реестре средств измерений: 
Товар внесен в Государственный реестр средств измерений с предоставлением свидетельства о внесении в Госреестр СИ, действующего на момент приобретения товара. Предприятие и страна-изготовитель товара должны соответствовать предприятию и стране-изготовителю, указанному в описании типа данного товара.

6. Техническое сервисное обслуживание: 
Техническое сервисное обслуживание должно включать наличие Сервисного центра на территории России, поставку и замену запасных частей оборудования, проведение профилактических работ, проведение ремонта.

7. Требования к документации:	         
7.1. Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим гарантийный документ, технический паспорт, инструкцию (руководство) по эксплуатации на русском языке, копии сертификатов соответствия (или деклараций соответствия качества), санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товаров, подтверждающих качество товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику комплект следующих документов:
- сертификат и (или) свидетельство об утверждении типа с описанием типа средств измерений;
- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;
- инструкцию по применению (руководство по эксплуатации) и технический паспорт (формуляр) на русском языке; 
- протокол поверки (копия на бумажном носителе, заверенная органом, уполномоченным проводить поверку на территории РФ);
- методика поверки;
- гарантийные документы Поставщика на Товар;
- гарантийные документы производителя на Товар;
- иную документацию, предусмотренную производителем товара (при наличии). 
7.3. Товар, поставленный не в требуемой комплектации и/или без указанных выше документов, считается не поставленным.

8. Срок поставки: 
8.1. Поставка товара осуществляется до 30.09.2026.




Начальник испытательной лаборатории					           Е.Г. Якименко
