Приложение №1.

к Государственному контракту 

от «__» ______ 2026 г. № ЕАТ 178-2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор для предупредительных знаков
Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект закупки: 

Прочая закупка Товаров, работ, услуг (Поставка опор для предупредительных знаков)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

ОКПД 2: 25.99.29.190 - Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
КТРУ: 25.99.29.190-00000004 – Опора знака дорожного

Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.09.2026 года.
Срок изготовления и поставки Товара 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения Контракта.
2. Краткие характеристики поставляемых Товаров: 
Товар должен строго соответствовать требованиям технического задания и приложения № 1 к Техническому заданию. 

Все профильные трубы должны быть зачищены от коррозии, зазубрин и покрыты порошковой краской черного цвета (RAL9005 МАТОВАЯ) и красного цвета (RAL3020 МАТОВАЯ). Поставщик не менее чем за 3 (три) рабочих дня, направляет в адрес Заказчика уведомление о дате поставки Товара на электронную почту blgz-pnp@mail.ru 
Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Иркутск, мкр-он Юбилейный 83А. Погрузо-разгрузочные работы осуществляеются за счет Поставщика.
Приемку осуществляет комиссия Заказчика. Комиссия осуществляет осмотр Товара, по количеству и качеству в соответствии настоящим Техническим заданием, приложением № 1 к Техническому заданию, а также с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Наименование, характеристики и количество запрашиваемого Товара: 

	Классификация продукции в соответствии с ОКПД 2/КТРУ
	Требования к функциональным характеристикам   (потребительским свойствам), качественным характеристикам  запрашиваемого  Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	ОКПД2:

25.99.29.190 - Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
КТРУ:
25.99.29.190-00000004 – Опора знака дорожного
	Описание и кол-во материалов указано на одну единицу товара
	
	

	
	1. Опора предупредительного знака -  4 м
Опора изготавливается из профильной трубы 40х40х3, высота опоры не менее 4000.0 мм, зачищенной от коррозии, зазубрин и красится порошковой краской по металлу (RAL9005 матовая) или атмосферостойкой эмалью по металлу черного цвета. Снизу опоры на расстоянии 40мм высверливается сквозное отверстие под металлический пруток 8х120мм с последующей фиксацией с помошью сварки. Пруток выступает из профильной трубы не менее 40мм с каждой стороны. Сверху устанавливается декоративная заглушка ПВХ черного цвета 40х40мм.
	шт.
	10


	ОКПД2:

25.99.29.190 - Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
КТРУ:
25.99.29.190-00000004 – Опора знака дорожного
	Описание и кол-во материалов указано на одну единицу товара
	
	

	
	1. Опора предупредительного знака -  3 м
Опора изготавливается из профильной трубы 40х40х3, высота опоры не менее 3000.0 мм, зачищенной от коррозии, зазубрин и красится порошковой краской по металлу (RAL3020 матовая) или атмосферостойкой эмалью по металлу красного цвета. Снизу опоры на расстоянии 40мм высверливается сквозное отверстие под металлический пруток 8х120мм с последующей фиксацией с помошью сварки. Пруток выступает из профильной трубы не менее 40мм с каждой стороны. Сверху устанавливается декоративная заглушка ПВХ черного цвета 40х40мм.
	шт.
	10


Примечание: обоснование включения дополнительной информации в сведения о Товаре: применение параметров, касающихся функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик объекта закупки, не учтенных каталогом Товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки Товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика 

4. Требования к запрашиваемому Товару:

	Требования к качеству Товаров:
	Поставляемые Товары должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должны быть без восстановления и дефектов, ухудшающих их внешний вид и качество Товара.   По качеству поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным правовыми актами для данного вида Товаров, в соответствии с действующим законодательством РФ, и сопровождаться документами (при наличии), подтверждающими качество Товара. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками Товара, указанными в настоящем контракте. В случае выявления в процессе осмотра и проверки Товара, Товара ненадлежащего качества, несоответствия количества, Поставщик обязан произвести замену на аналогичный Товар надлежащего качества, допоставку не поставленных Товаров. 
Основные конструктивные материалы, применяемые для изготовляемого Товара: металлические профильные трубы толщиной 3мм и должны быть зачищенные от коррозии и зазубрин. Стальной пруток 8мм.
Качество и безопасность поставляемых Товаров должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид Товара. ГОСТ 8639-82 или ТУ 14-105-737-2004

	Требования к безопасности Товаров:
	Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя в течение срока службы или срока годности Товара, установленного производителем.

	Требования к отгрузке Товаров:
	Поставка Товара осуществляется по адресу: город Иркутск, мкр-он Юбилейный 83А. Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов по Иркутскому времени, перерыв с 12:00 до 12:48. Заказчик вправе осуществить самовывоз при необходимости. Погрузо-разгрузочные работы осуществляется за счет Поставщика, в том числе погрузка в транспортное средство Заказчика при самовывозе.

	Требования к гарантийному сроку Товара, объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию: 


	Поставщик гарантирует:

– Поставку Товара в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, соответствие качества всех выполненных работ согласно нормам и правилам, действующим в Российской Федерации;

– Высокое качество Товара, материалов, используемых Поставщиком;

– Своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока;

Гарантийный срок на поставленный Товар исчисляется с момента размещения в ЕАТ документа о приемке, подписанного Заказчиком. Гарантийный срок составляет – 2 года.

В случае выявления недостатков в поставленном Товаре Поставщик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика в течение срока, установленного Заказчиком.
Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

	Обмен и подписание документов о приемке:
	Обмен документами осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, действующих на дату отправки документа. 




Начальник отдела познавательного туризма                                                                                                                                                                                    ____________/К.В. Дудоровский
Тел. 8(3952) 35-01-53, доб 158                                                                                                                                                                                                                    «___» _____________20__г.
Приложение № 1 к Техническому заданию
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1. Oropa npeaynpeanTenbHoro 3Haka npoguisbHas Tpyba 40x40x3, 3aumiLeHHas OT KOoppo3uu, 3a3yOpuH
M MOKPbITaA MOPOLLIKOBON Kpackok (RALI00S5 maToBas) nm sMalibio YepHOro LseTta.

2. [peayrnpeanTeNbHelii 3HaK BbINOHEH M3 OUMHKOBaHHOM cTamm 1 mM. 1o nepumMeTpy BbIMOAHAETCA
/BOViHas  criowHas  OTOOPTOBKa, MeyaTb Ha  CBETOOTpaxaroljedl — r/ieHke —+ JaMuHaLms,
Z -KDOHLUTENHBI MO4 XOMYTbl + KOMIIEKT XOMYTOB ANA KDENaeHua K rpopuasHoi Tpybe 40x40
c otBepcTiAmMn 29,5 MM.

3. MOHTax oOCylecTBAAETCA B MOArOTOBAEHHYHO CKBaXMHY [ybuHoli 1000 mm, avamerpom 200 mM.
lOMONHMTENIEHO MPOM3BOANTCA BETOHMPOBAHME KOHCTPYKLMM. MuHUManbHoe 3ary6neHme He MeHee 500 MM
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1. Onopa npeaynpeantebHOro 3Haka npoduasHas Tpyba 40x40x3, 3aumiLeHHas oT Koppo3uy, 3a3yOpuH
M MOKPBITAA MOPOLIKOBOM Kpackoh (RAL 3020 mamosas) M/ 3MAJIbIO kpackozo LBETA.

2. [peaynpeantesibHbii 3HaK BbIMONHEH M3 OUMHKOBaHHOM cTa/m 1 MMm. 1o nepumetpy BbINOSHAETCA
/IBOVIHas  CriiolHasa
Z -KPOHLUTENHbI 04 XOMYTbl + KOMIMAEKT XOMYTOB ANA KPErnieHua K npoduasHou Tpybe 40x40
c otBepcTvAaMmn D 9,5 MM.

3. MOHTax OcCylecTBAAETCA B [MOATOTOBNEHHYHO CKBaxXuHy [AybmHon 500 mm, amametpom 200 mM.
LonoHNTeIbHO MPOM3BOANTCA DETOHMPOBaHWE KOHCTPYKUmM. MuHmnmansHoe 3armybneHe He meHee 500 mm
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