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	№ п/п 
	Наименование и характеристики товара
	единица измерения
	Кол-во

	1.
	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей                                            

Характеристики в соответствии с КТРУ:               
- максимальная емкость аккумулятора, Ампер-час: ≤ 110;
- минимальная емкость аккумулятора, Ампер-час: ≥ 100;
- пусковой ток аккумулятора, Ампер: > 900 и ≤ 1200;
- обслуживание: обслуживаемый;
- полярность аккумулятора: обратная;
- тип аккумулятора: батареи открытого типа;
- форм-фактор: европейский;
- напряжение: 12 вольт;
- размещение клемм: стандартное;
- тип клемм: конус;
- дополнительно: ручка для переноски.
	Шт.
	2

	Итого: 
	2 



Дата производства АКБ не ранее 2026 года, 
применимость для автомобиля ГАЗ-33106, 
размер АКБ 353*175*190 мм.

Место поставки товара: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.56

Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар. Срок гарантии должен быть равным гарантии производителя Товара, указанным в гарантийном талоне или аналогичном документе на Товар от производителя, и составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого 
не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

