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Описание объекта закупки
Оказание услуг по поставке строительных материалов для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» (лот 2).
1. Наименование и описание объекта закупки

1.1. Объектом закупки является: услуги по поставке строительных материалов для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ». 
1.2. Условия эксплуатации: в климатических условиях Республики Северная Осетия-Алания.1
2. Количество и технические характеристики Товара
	5Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Муфта для РЕ-Х труб радиальная латунь
	Назначение
	Соединительный элемент для монтажа труб из сшитого полиэтилена
	
	2 штуки

	
	Диаметр
	25х20
	мм
	

	
	Тип
	переходная
	
	

	
	Материал
	латунь
	
	

	Эксцентриковый переход
	Назначение
	Элемент для соединения труб различного диаметра
	мм
	1 штука

	
	Диаметр
	110/50
	
	

	
	Тип
	короткий
	
	

	Тройник ПВХ канализационный
	Назначение
	Элемент для разветвления канализационных систем
	
	1 штука

	
	Тип канализации
	для наружной канализации
	
	

	
	Диаметр
	110х110х90
	мм
	

	
	Угол
	90 
	град.
	

	Заглушка канализационная

	Область применения
	внутренняя канализация
	
	5 штук

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	
	Размер
	110 мм
	
	

	
	Цвет
	серый
	
	

	Ревизия внутренней канализации


	Область применения
	внутренняя канализация
	
	1 штука

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	
	Размер
	110 мм
	
	

	
	Цвет
	серый
	
	

	Двухплоскостная крестовина
	Количество раструбных соединений
	3
	
	1 штука

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	
	Размер
	110х110х110 мм
	
	

	
	Цвет
	серый
	
	

	
	Область применения
	внутренняя канализация
	
	

	Одноплоскостная крестовина


	Количество раструбных соединений
	3
	
	1 штука

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	
	Размер
	110х110х110 мм
	мм
	

	
	Цвет
	серый
	
	

	
	Область применения
	внутренняя канализация
	
	

	Канализационный отвод


	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	3 штуки

	
	Размер
	110
	мм
	

	
	Цвет
	серый
	
	

	
	Область применения
	внутренняя канализация
	
	

	
	Угол
	90 
	град.
	

	Канализационный отвод


	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	3 штуки

	
	Размер
	110х110
	мм
	

	
	Цвет
	серый
	
	

	
	Область применения
	внутренняя канализация
	
	

	
	Угол
	45
	град.
	

	Хомут силовой шарнирный
	Диаметр
	29-31
	мм
	5 штук

	
	Ширина
	20
	мм
	

	
	Материал
	сталь
	
	

	
	Покрытие
	оцинкованный
	
	

	
	Количество болтов
	1
	шт
	

	Хомут силовой шарнирный
	Диаметр
	26-28
	мм
	5 штук

	
	Ширина
	18
	мм
	

	
	Материал
	сталь
	
	

	
	Покрытие
	оцинкованный
	
	

	
	Количество болтов
	1
	шт
	

	Стрейч-пленка
	Упаковка
	рулон
	
	1 штука

	
	Длина
	100
	м
	

	
	Толщина
	23
	мкм
	

	
	Цвет
	прозрачный
	
	

	
	Ширина полотна
	500
	мм
	

	Шаровый кран
	Тип ручки
	Рычаг
	
	12 штук

	
	Тип арматуры
	запорная
	
	

	
	Материал
	полипропилен + углеродистая сталь
	
	

	
	Тип присоединения
	
под приварку
	
	

	
	Диаметр трубы
	25
	Мм
	

	
	Форма
	прямая
	
	

	
	Тип крана
	проходной
	
	

	Угольник
	Угол
	90 
	град.
	6 штук

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	
	Диаметр
	25
	мм 
	

	Угольник
	Угол
	90 
	град.
	6 штук

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	
	Диаметр
	40
	мм 
	

	Тройник
	Размер боковых отверстий
	25х25
	мм
	10 штук

	
	Размер верхнего отверстия
	25
	мм
	

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	Тройник
	Размер боковых отверстий
	40х40
	мм
	10 штук

	
	Размер верхнего отверстия
	40
	мм
	

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	Пробка-заглушка
	Диаметр трубы
	40
	мм 
	5 штук

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	Пробка-заглушка
	Диаметр трубы
	25
	мм 
	5 штук

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	Муфта
	Диаметр трубы
	40
	мм 
	15 штук

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	Муфта
	Диаметр трубы
	25
	мм 
	20 штук

	
	Материал
	полипропилен (ПП|PP)
	
	

	Провод СИП
	Номинальное напряжение
	600
	в
	1 штука

	
	Длинна
	50
	метр
	

	
	Материал
	алюминий
	
	

	
	
	полиэтилен
	
	

	
	Цвет
	черный
	
	

	
	Количество жил
	2
	
	

	
	Сечение жилы кабеля
	16
	мм²
	

	Труба водопроводная
	Длина
	2 
	м
	35 штук

	
	Диаметр
	40 
	мм
	

	
	Толщина
	6.7 
	мм
	

	
	Материал
	Полипропилен + стекловолокно
	
	

	
	Max температура
	90
	°С
	

	
	Армирование
	стекловолокно


	
	

	
	Тип водоснабжения
	для холодной/горячей воды
	
	

	Труба водопроводная
	Длина
	2 
	м
	50 штук

	
	Диаметр
	25
	мм
	

	
	Толщина
	3.5 
	мм
	

	
	Материал
	Полипропилен + стекловолокно
	
	

	
	Max температура
	90
	°С
	

	
	Армирование
	стекловолокно


	
	

	
	Тип водоснабжения
	для холодной/горячей воды
	
	

	Изоляция отражающая


	Коэффициент теплопроводности
	0.038
	Вт/м°С
	2 штуки

	
	Толщина
	10
	мм
	

	
	Длина
	10
	м
	

	
	Ширина
	1
	м
	

	
	Основной материал
	Полиэтилен
	
	

	
	Влагостойкость 
	да
	
	

	
	Площадь покрытия продуктом
	10
	м²
	


3. Место поставки Товара: Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Камата.
4. Условия поставки. 

4.1. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, до адреса склада Заказчика, указанного в п. 3 настоящего Описания объекта закупки. 

4.2. Доставка Товара производится крытым и открытым транспортом любого вида, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании открытым транспортом, Товар должен быть накрыт брезентом. 

4.3. Поставляемый Товар должен иметь следующую товарно-сопроводительную документацию: товарную/товарно-транспортную накладную, счет/счет-фактуру/УПД и документацию, подтверждающую качество товара (сертификат соответствия, паспорт завода-изготовителя).

4.4. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-сопроводительных документах.

4.5. Товар считается поставленным Поставщиком и принятый Заказчиком:

- по количеству: путем визуального осмотра поставляемого Товара и соответствия с количеством и ассортиментом, указанным в сопроводительных документах (товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной, счете-фактуре, описи, и т.п.);

- по качеству: качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться необходимой документацией на данный вид Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На Товаре должна присутствовать маркировка завода-производителя с указанием идентифицирующей информации.

5. Сроки поставки: с даты заключения договора в течение 5 календарных дней.
6. Требования к качеству.

6.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям действующего ГОСТа. 
          6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющий дефектов (вмятин, царапин и т.д.), не выставочным экземпляром, технически исправным. Товар должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке.
6.3. Товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.
7. Требования к транспортировке (доставке), разгрузке и приемке Товара.

7.1. При транспортировании, строительные материалы следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения. Сбрасывание Товара с транспортных средств не допускается.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений при транспортировании и хранении. Допускается транспортирование материалов без упаковки, при условии обеспечения её сохранности.

7.2. Разгрузка Товара по месту поставки производится силами и за счет средств Поставщика. 

7.3. При выявлении несоответствия, поступившего Товара товарной накладной, составляется акт на недостачу в двух экземплярах, из которых первый – вручается водителю Поставщика, доставившего Товар, а второй – остается у Заказчика. При недостаче Товара делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарной накладной.
8. Требование к безопасности Товара.

8.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество Товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.
8.2. Безопасность окружающих при использовании: отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья потребителя в процессе эксплуатации Товара.
