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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования читального зала федеральных архивов в здании федерального казенного учреждения «Российский государственный архив экономики».
Код выполняемых работ по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), соответствующий предмету государственного контракта – 43.21.10.120 «Работы электромонтажные связанные с установкой приборов»
2. Количество выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования читального зала федеральных архивов в здании федерального казенного учреждения «Российский государственный архив экономики», расположенного по адресу на ул. Большая Пироговская, д.17.
3. Источник финансирования государственного заказа: Средства бюджета Российской Федерации, выделенные на 2026 год.
 4. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ: 
Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
Оплата производится по факту выполнения работ, включая проверку качества. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Авансирование не предусмотрено.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 528 437,79 (Пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста тридцать семь) рублей 79 копеек. 
6. Порядок формирования цены контракта: Цена сформирована с учетом накладных, транспортных расходов, налогов и всех иных расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему контракту.
[bookmark: _GoBack]7. Место выполнения работ: федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив экономики» (РГАЭ): 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.17.
8. Сроки и порядок выполнения работ:
· Начало выполнения работ: со дня заключения государственного контракта.
· Окончание выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения контракта.
Выполнение работ осуществляется одним этапом.
9. Назначение и цели использования результатов выполнения работ: 
Улучшение условий хранения документов РГАЭ, ГА РФ, обеспечение пожарной безопасности помещений читального зала здания на ул. Большая Пироговская, д.17, улучшение условий труда сотрудников.
10. Краткое описание Заказчика и его деятельности в целом: Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив экономики» (РГАЭ) – осуществляет хранение, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации
11. Условия выполнения работ: Выполнение работ осуществляется одним этапом в полном объеме в соответствии с требованиями Технического задания. Частичное выполнение работ не допускается. Досрочное выполнение работ допускается только после получения согласия Заказчика. Доставка оборудования, строительных материалов, демонтажные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы согласно локальной смете производятся силами и за счет Исполнителя. Все риски по выполнению работ возлагаются на Исполнителя. Переход ответственности и риска по выполненным работам осуществляется от Исполнителя к Заказчику после подписания последним акта сдачи-приемки выполненных работ.
12. Состав и объем работ: 

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 

	Раздел: Читальный зал (щитовое оборудование)

	1
	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (Демонтаж)
	1  ШТ.
	10
	 

	2
	Монтаж пультов и шкафов управления, шкафа (пульта) управления навесного, высотой, шириной, глубиной до 600х600х350 мм
	1  ШТ.
	1
	 

	2,1
	Болты строительные с гайками и шайбами (1297030000, 1610000000, 1620000000, 1680000000)
	кг
	0,1
	 

	2,2
	Шкафы (пульты) управления навесные
	шт.
	1
	 

	3
	Щит металлический 24 модуля, IP -54
	шт.
	1
	 

	4
	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1  ШТ.
	10
	 

	4,1
	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм
	т
	0,00049
	 

	4,2
	Выключатели автоматические одно-, двух-, трехполюсные, на ток до 25 А
	шт.
	10
	 

	4,3
	Наконечник кабельный медный под опрессовку луженый, типа ТМЛ 16-6-6
	шт.
	61
	 

	4,4
	Конструкции опорные индивидуальные сварные, из сталей мелких профилей
	т
	0,01
	 

	5
	Монтаж пускателя магнитного общего назначения отдельностоящего, устанавливаемого на конструкции на полу, на ток до 40 А
	1  ШТ.
	1
	 

	5,1
	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм
	т
	0,000373
	 

	5,2
	Пускатели электромагнитные общего назначения отдельностоящие, на ток до 40 А
	шт.
	1
	 

	5,3
	Бирки маркировочные для кабелей и проводов
	1000 шт.
	0,0061
	 

	5,4
	Конструкции опорные индивидуальные сварные, из сталей мелких профилей
	т
	0,004
	 

	6
	Модульный контактор Dekraft МК103-063A-230B-04 18091DEK
	шт.
	1
	 

	7
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабелей и проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,4
	 

	7,1
	Наконечники кабельные
	шт.
	40,8
	 

	8
	Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, с количеством элементов поста до 3
	1 ПОСТ
	1
	 

	8,1
	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм
	т
	0,00005
	 

	8,2
	Посты управления кнопочные общего назначения, с количеством элементов поста до 3
	шт.
	1
	 

	8,3
	Бирки маркировочные для кабелей и проводов
	1000 шт.
	0,0061
	 

	8,4
	Конструкции опорные индивидуальные сварные, из сталей мелких профилей
	т
	0,002
	 

	9
	Кнопочный пост
	шт.
	1
	 

	10
	Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А
	1  ШТ.
	11
	 

	11
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам
	1 измерение
	3
	 

	12
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	1 ТОЧКА
	11
	 

	13
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных проектом
	1 точка прикосновения
	3
	 

	Раздел: Установка воздушной завесы

	14
	Монтаж розетки штепсельной трехполюсной
	100 шт.
	0,01
	 

	14,1
	Розетки штепсельные трехполюсные
	шт.
	1,02
	 

	15
	Розетка КЭАЗ 114-16А-6h-380AC-3P+PE-IP44 222754
	шт.
	1
	 

	16
	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1  ШТ.
	1
	 

	16,1
	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм
	т
	0,000049
	 

	16,2
	Выключатели автоматические одно-, двух-, трехполюсные, на ток до 25 А
	шт.
	1
	 

	16,3
	Наконечники кабельные
	шт.
	6,1
	 

	16,4
	Конструкции опорные индивидуальные сварные, из сталей мелких профилей
	т
	0,001
	 

	17
	Автоматический выключатель (АВ) DEKraft ВА-101, 3 Р, 25А
	шт.
	1
	 

	18
	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию
	100 м
	0,3
	 

	19
	Кабель-канал, размер 40х19 мм
	м
	30
	 

	20
	Прокладка в коробах провода сечением до 35 мм2
	100 м
	0,31
	 

	20,1
	Провода (марка и сечение по проекту)
	км
	0,03162
	 

	21
	Кабель ВВГнг -LS 4х5
	м
	31,62
	 

	22
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабелей и проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,1
	 

	22,1
	Наконечники кабельные
	шт.
	10,2
	 

	23
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т
	1 агрегат
	1
	 

	23,1
	Агрегаты воздушно-отопительные
	шт.
	1
	 

	24
	Тепловая завеса Ballu BHC-L10T05 НС-1248461
	шт.
	1
	 

	25
	Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А
	1  ШТ.
	1
	 

	26
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам
	1 измерение
	3
	 

	27
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	1 ТОЧКА
	2
	 

	28
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных проектом
	1 точка прикосновения
	1
	 

	Раздел: Освещение (коридор)

	29
	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1  ШТ.
	1
	 

	29,1
	Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм
	т
	0,000049
	 

	29,2
	Выключатель автоматический, однополюсный, типа S201, номинальный ток от 10 до 25 А
	шт.
	1
	 

	29,3
	Наконечники кабельные
	шт.
	6,1
	 

	29,4
	Конструкции опорные индивидуальные сварные, из сталей мелких профилей
	т
	0,001
	 

	30
	Прокладка металлического штампованного лотка по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	1 Т
	0,0197
	 

	31
	Лоток кабельный, оцинкованный, перфорированный, простой, без крышки, типа PNK-100
	м
	10
	 

	32
	Установка крышек металлических на лотки металлические перфорированные и неперфорированные массой 1 м до 2 кг
	100 М ТРАССЫ
	0,1
	 

	32,1
	Проводники защитные заземляющие (1844211000)
	шт.
	1,334
	 

	32,2
	Винты с гайками и шайбами (1680000000)
	кг
	0,086
	 

	33
	Крышка для лотка замкового, стальная, оцинкованная, с заземлением, толщина стали 0,6 мм, размер 3000х100х15 мм
	шт.
	4
	 

	34
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (Для прокладки лотков)
	1 т конструкций
	0,00368
	 

	34,1
	Стальные опорные конструкции под трубопроводы
	т
	0,00368
	 

	35
	Шпилька анкерная, стальная, резьбовая, оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, М12x110 мм (М8)
	шт.
	8
	 

	36
	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию
	100 м
	0,25
	 

	37
	Прокладка в коробах провода сечением до 35 мм2
	100 м
	0,25
	 

	37,1
	Провода (марка и сечение по проекту)
	км
	0,0255
	 

	38
	Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2
	100 м
	0,5
	 

	38,1
	Провода (марка и сечение по проекту)
	км
	0,0515
	 

	39
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2
	км
	0,0515
	 

	40
	Установка светильников светодиодных накладных линейных длиной до 3 м, устанавливаемых внутри здания
	100 шт.
	0,05
	 

	40,1
	Светильники светодиодные потолочные накладные линейные
	шт.
	5
	 

	41
	Светильник светодиодный потолочный накладной, световой поток 7910 лм, цветовая температура от 3500 до 4500 К, мощность 63 Вт, степень защиты IP65, с микро-призматическим экраном, алюминиевый корпус с анодированным покрытием, размеры 1189х76х56 мм, для общественных зданий и наружного освещения
	шт.
	5
	 

	42
	Монтаж коробки ответвительной для кабельных линий
	100 шт.
	0,05
	 

	42,1
	Коробка распределительная, пластиковая, открытой проводки, 6 выводов, с сальниками, степень защиты IP55, размеры 100х100х55 мм
	шт.
	5
	 

	43
	Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,15
	 

	44
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабелей и проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,06
	 

	44,1
	Наконечники кабельные
	шт.
	6,12
	 

	45
	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм
	100 отверстий
	0,01
	 

	45,1
	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм
	шт.
	1
	 

	46
	Добавлять на каждые 50 мм глубины сверления сверх 100 мм к позиции 6.69-24-1 до т. 250мм
	100 отверстий
	0,01
	 

	47
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 Т
	0,0001725
	 

	47,1
	Закладные и накладные детали
	т
	0,000173
	 

	48
	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм
	м
	0,25
	 

	49
	Герметизация прохода при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	1
	 

	50
	Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А
	1  ШТ.
	1
	 

	51
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	1 ТОЧКА
	5
	 

	52
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам
	1 измерение
	3
	 

	53
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных проектом
	1 точка прикосновения
	1
	 




Выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования читального зала федеральных архивов в здании федерального казенного учреждения «Российский государственный архив экономики» на основании сметного расчета: 
- предварительное обследование объекта для выполнения работ;
- подготовка графика выполнения работ;
- разработка технологического цикла выполнения работ;
- подготовка приемо-сдаточной документации;
- комиссионная проверка результатов выполненных работ в соответствии со сроками их выполнения с участием представителей Исполнителя. 
Состав работ: 
Согласно сметного расчета Приложение 1:
- закупка и доставка оборудования и строительных материалов;
- проведение демонтажных работ;
- проведение строительно-монтажных работ, включая косметический ремонт после установки оборудования;
- проведение пусконаладочных работ;
- проведение замера сопротивления электропроводки;
- испытания смонтированной системы электрооборудования.
13. Требования к выполнению работ, в том числе к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
Требования к оборудованию и материалам:
Все применяемые материалы должны иметь сертификат пожарной безопасности. 
Светильники, устанавливаемые внутри помещений должны быть пылевлагозащитными и иметь степень защиты не ниже IP65.
Выключатели, устанавливаемые внутри помещений, должны быть пылевлагозащитными и иметь степень защиты не ниже IP54.
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS
Требования к качеству применяемого оборудования:
Оборудование и материалы должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.
· Качество поставляемого оборудования должно соответствовать техническим характеристикам его производителя, требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, и полностью соответствовать описанию. Исполнитель обязан при поставке оборудования предоставить сертификаты соответствия требованиям нормативных документов на материалы для их изготовления, санитарно-эпидемиологическое заключение, сопроводительную документацию к товару, поставляемую фирмой-производителем, на русском языке.
Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным не ранее 2020 года. 
Поставляемое оборудование не должно находиться в залоге, под арестом или другим обременением.
Доставка оборудования к месту монтажа. Нарушение фасадов и стен помещений и здания не допускается.
Требования к безопасности выполнения работ: Все виды работ должны быть выполнены на охраняемом объекте в соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (М., 2007) и Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации (М., 2009).
До начала производства работ Исполнителю необходимо обследовать объект, ознакомиться с объемом предстоящих работ, подготовить график выполнения работ, разработать технологический цикл выполнения работ, график поставки оборудования и строительных материалов, перечень мероприятий по противопожарной безопасности при выполнении работ в эксплуатируемом здании, перечень мероприятий по технике безопасности и согласовать всю документацию с Заказчиком. 
· До начала работ предоставить Заказчику список работников Исполнителя.
Строительные, монтажные и наладочные работы электротехнических устройств производить в соответствии с ПУЭ, СНиП 12-03-99 и СНиП 3.05.06-85.
При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах».
· Исполнитель выполняет работы с использованием своих строительных материалов и оборудования, рабочая документация на которые (трубы, кабели и т.д.) должна быть согласована заранее с Заказчиком.
· Исполнитель должен предусмотреть весь комплекс работ, связанных с осуществлением данного задания, в пределах определенной суммы. Никакие дополнительные затраты не допускаются.
Исполнитель обязан извещать Заказчика о своем прибытии на территорию объекта и приступать к работе только с его разрешения.
Работы на охраняемом объекте должны проводиться в рабочее время (местное) с 9.30 до 17.00 с понедельника по четверг, в пятницу с 9.30 до 16.15. 
Проход на объекты Заказчика осуществляется по спискам при предъявлении общегражданского российского паспорта.
При проведении работ Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, действующие на охраняемом объекте.
Для проведения работ в неурочное время, необходимо письменно оформленное согласование с Заказчиком.
Заказчик на период выполнения работ осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, проверку соответствия материалов, изделий и оборудования, используемых Исполнителем, требованиям норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
Все работы  в помещениях объекта должны выполняться с использованием исправного инструмента, прошедшего проверку в  специальных сервисных центрах с подтверждением. Использование угло-шлифовальных машин (болгарок) не допустимо. Все монтажные работы должны выполняться инструментом без образования искр и открытого огня. Во время работ Исполнитель должен предусмотреть укрытие документов Архивного фонда РФ специальным материалом, а также использовать при проведении работ инструмент, исключающий образование пыли, или использовать пылесосы при сверлении отверстий. Производить ежедневную уборку после выполнения работ.       
Рабочие, привлеченные к выполнению работ, должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже III, а для выполнения работ в вводных электрощитовых не ниже III.  
 Рабочие, выполняющие работы, должны быть обеспечены форменной специальной одеждой единого образца с логотипом Исполнителя или бейджем с указанием наименования Исполнителя и фамилией именем и отчеством сотрудника. Отсутствие специальной одежды будет являться основанием для не допуска работника к выполнению работ.  
По окончанию работ отходы и мусор должны быть вывезены и утилизированы.
· Приемка работ производится при условии предоставления Исполнителем полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации. При положительных результатах выполненных работ, комиссией принимается решение о вводе объекта производства работ в эксплуатацию.
· На работы, которые согласно технологии производства будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ. Для освидетельствования скрытых работ вызов представителя технического надзора обязателен.
Заказчик не имеет возможности для предоставления складских помещений и бытовых помещений для персонала Исполнителя. Исполнитель обязан за свой счет обеспечить своих работников всем необходимым для проведения вышеперечисленных работ.
14. Порядок сдачи-приемки работ: В соответствии с условиями контракта.  Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить в течение 3-х рабочих дней относящуюся к предмету контракта документацию. Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется  комиссионно с участием представителей Исполнителя. 
Исполнитель должен обеспечить технические, технологические и организационные мероприятия для контроля и приемки работ Заказчиком.
· 15. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: 
· Исполнитель обязан предоставить Заказчику по окончании работ акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный и скрепленный печатью, в двух экземплярах, а также финансовую документацию; паспорта на поставляемое оборудование на русском языке; сертификаты качества на поставляемые строительные материалы; акт выполненных электромонтажных работ; отчет по пусконаладочным работам; протоколы (технические отчеты)  испытаний электрооборудования и электроустановок потребителей;
16. Требования к объему предоставления гарантии качества работ: 
Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты в выполненных работах в согласованный Сторонами срок. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 
17. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ: Срок гарантии на материалы: светодиодные светильники, светодиодные лампы – не менее 3 (трех) лет, на строительные материалы – не менее 1 (одного) года, на монтажные работы – не менее 3 (трех) лет. Гарантийный срок будет исчисляться с даты подписания Сторонами акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ. 

