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(ПРОЕКТ) 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №



	г. Ульяновск
	«__» ________ 2026 года



Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения 
и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Ульяновской области), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________, с одной стороны и ______________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии 
с п. 4. ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту оборудования средств персонального надзора и контроля для системы электронного мониторинга подконтрольных лиц УИС (СЭМПЛ) (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату работ согласно условиям Контракта.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязуется
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Обеспечить приемку работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Обеспечить оплату работ в соответствии с условиями Контракта.
2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость работ, фактически выполненных на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Исполнителем и Государственным заказчиком документов о приемке работ.
2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.1.7. Передавать Исполнителю оборудование с указанием наименования, количества, а также серийного (заводского) номера оборудования в соответствии с актом приема-передачи (Приложение № 3 к Контракту) и актом проведения проверки на работоспособность каждого изделия. Без оформления соответствующих документов на передачу Исполнитель вправе отказать в приемке до устранения нарушений.
2.1.8. Принять выполненные Работы по объему, качеству и соответствию требованиям, установленным в Контракте. Приемка производится Государственным заказчиком или его уполномоченным представителем с оформлением акта приема-передачи выполненных Работ по ремонту оборудования СЭМПЛ в течение 5 рабочих дней. (Приложение № 3 к настоящему Контракту). 
При личной приемке Государственный заказчик должен иметь доверенность, без оформления которой Исполнитель вправе отказать от выдачи оборудования до предоставления документов.
При получении оборудования в транспортной компании Государственный заказчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней направить по электронной почте скан-копию подписанных и заверенных акта приема-передачи. Оригиналы должны быть направлены в адрес Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента получения.
2.1.9. В случае выявления в ходе приемки Работ их несоответствия условиям Контракта направить Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия запрос о предоставлении разъяснений, касающихся результатов выполненных Работ, а в случае неполучения разъяснений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем запроса направить мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.
2.2. Государственный заказчик имеет право:
2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением выполнения работ Исполнителем и (или) лиц, участвующих в приемке работ по количеству
и качеству. 
2.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить соответствие работ требованиям законодательства, нормативных
и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.3.3. Выполнить работы, по показателям качества и безопасности, соответствующие требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.
2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных
при приемке работ.
2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом оказанных и принятых Государственным заказчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
3. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты
3.1.  Цена Контракта составляет ___________ (_____________) рублей ________, в том числе НДС (облагается/не облагается), и включает в себя стоимость работ, тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и другие обязательные платежи, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением обязательств 
по Контракту. Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы, цене комплектующих используемых при выполнении работы, указанных в техническом задании (Приложение №1) исходя из объема фактически выполненной работы.
3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
3.3. Цена Контракта подлежит уменьшению на размер налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты подписания Государственным заказчиком документов о приемке работ.
3.5. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.6. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 
1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Исполнителя, несёт Исполнитель.
4.Срок выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ – до 30 октября 2026 года. 

5. Качество, порядок 
и приемка выполненных работ
5.1. Государственный заказчик обязан передать Исполнителю оборудование на ремонт не позднее 7 (семи) календарных дней после подписания контракта. 
5.2. Днем передачи оборудования считается день уведомления Исполнителя о доставке оборудования транспортной компанией (экспедитором) в пункт выдачи по месту выполнения Работ. 
5.3. Государственный заказчик направляет Исполнителю весь объём предполагаемого к ремонту оборудования, указанного в Техническом задании (Приложение №1), одной партией. Отправка оборудования отдельными партиями не допускается.
  5.4. В случае если по результатам диагностических работ переданное Государственным заказчиком оборудование требует замены более 80% комплектующих элементов, входящих в состав изделия, Исполнитель производит возврат оборудования Государственному заказчику, без ремонта, с приложением акта о нецелесообразности проведения работ.
В случае если стоимость ремонта с учетом стоимости диагностики не превысит общую цену Контракта, указанную в п. 3.1. Исполнитель осуществляет ремонт оборудования в полном объёме.
В случае использования общей цены контракта указанной в п. 3.1., если при этом количество оборудования, переданного на ремонт останется отремонтированным не в полном объеме, данное оборудование возвращается Исполнителем Государственному заказчику. 
5.5. Выполнение работ осуществляется на территории Исполнителя, транспортировку оборудования,     указанного в   Техническом   задании   (приложение   № 1  к   Контракту),   для 

выполнения работ по Контракту Исполнитель осуществляет за свой счет. 
5.6. Экспертизу выполненных работ Государственным заказчиком осуществляется своими силами в следующем порядке:
5.6.1. После поступления изделий в территориальное подразделение представители Государственного заказчика (сотрудники инженерно-технических подразделений территориального органа ФСИН России) в течение 10 (Десяти) рабочих дней осуществляют экспертизу всех поступивших изделий на действующей СЭМПЛ. При этом в случае возникновения необходимости участия Исполнителя в проведении проверки допускается удаленное присутствие представителей Исполнителя в режиме видеосвязи.
5.6.2.  Отремонтированное оборудование должно работать в действующей СЭМПЛ во всех режимах работы в соответствии с эксплуатационной и технической документацией на изделие.
5.6.3. По факту доставки оборудования представители Государственного заказчика в территориальных подразделениях подписывают Акты приема-передачи оборудования с обязательным указанием наименования, количества и серийных номеров доставляемого оборудования, и направляют за свой счет их Исполнителю.
5.6.4. В случае обнаружения замечаний и недостатков Исполнитель за свой счет в течение 20 (Двадцати) календарных дней (без учета транспортировки) устраняет замечания и представляет отремонтированное оборудование представителю Государственного заказчика для повторного проведения экспертизы.
5.6.5. В случае отсутствия замечаний в процессе экспертизы к качеству выполненных работ, представители Государственного заказчика в территориальном органе ФСИН России подписывают заключение экспертизы.
            5.6.6. По окончании работ, Исполнитель вместе с оборудованием предоставляет Заказчику документацию:
Счет – 1 экз.;
Акт выполенных работ (приложение № 2) - 2 экз;
Акт приема-передачи оборудования, составленный по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту) – 2 экз.;
Счет-фактура/УПД  – 2 экз. 
Оригиналы должны быть направлены в адрес Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента получения, скан-копии – в течение одного рабочего дня.

6. Гарантийные обязательства
6.1.	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (Шесть) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение № 2 к Контракту)
6.2.	В случае выявления несоответствия качества выполненных по Контракту работ требованиям к качеству выполнения таких работ, предъявляемых по Контракту, в течение гарантийного срока, Исполнитель за свой счет осуществляет повторный ремонт оборудования в течение 20 (Двадцати) календарных дней (без учета транспортировки) после письменного обращения Государственного заказчика.
6.3.	Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, в том числе транспортировка оборудования к месту проведения ремонта и обратно, осуществляется за счет Исполнителя.
6.4.	В случае если поломка или повреждение оборудования, возникшие в течение гарантийного срока, явились следствием действий или бездействия Государственного заказчика, затраты Исполнителя на транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного ремонта и обратно, а также затраты Исполнителя на проведение ремонтно-диагностических работ подлежат компенсации Исполнителю Государственным заказчиком.
6.5. В случае если Государственный заказчик в течение гарантийного срока присылает оборудование в исправном состоянии, что выявляется Исполнителем при проведении диагностических работ, затраты Исполнителя на транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного ремонта и обратно, а также затраты Исполнителя на проведение диагностических работ подлежат компенсации Исполнителю Государственным заказчиком.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.
7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и составляет:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 миллиона рублей, что составляет ______________________.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренного настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цены Контракта.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 
не может превышать цены Контракта.
7.13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основание для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.
7.14. Государственный заказчик имеет право удерживать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральном законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
7.15. В соответствии со статьей 393.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем Контракта повлекло его досрочное прекращение и Государственный заказчик заключил взамен его аналогичный Контракт, Государственный заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям Контракта, заключенного взамен прекращенного Контракта.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, связанные с предметом Контракта и влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) календарных дней, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства в будущем и должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8.3. По прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) дней, известить об этом другую Сторону
в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. 
8.4. Сторона должна в течение 10 (Десяти) дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне сертификат компетентного органа или организации либо иной подтверждающий документ о наличии и продолжительности данных обстоятельств.
8.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение Контракта
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
б) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) объема выполняемых работ, предусмотренных Контрактом. Сокращение объема выполняемых работ при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема выполняемых работ.
9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом в случае:
  просрочки исполнения Исполнителем обязательства по выполнению работ на срок более 10 (Десяти) календарных дней;
выполнения Исполнителем работ, не соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
9.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским Кодексом в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 
9.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость работ надлежащего качества и соответствующих требованиям Государственного заказчика, фактически выполненных на момент расторжения Контракта.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения
и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа
в письменной форме.

11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. Контракт может быть заключён в письменной форме как путём составления единого документа, подписанного Сторонами, так и путём обмена документами с помощью факса или электронной почты (e-mail), указанных в разделе 13 Контракта. При этом Стороны договорились, что факсимильные копии настоящего Контракта, равно как и передаваемые по электронной почте графические файлы, содержащие отсканированные страницы Контракта, имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до момента обмена Сторонами оригиналами Контракта.
Стороны обязуются обменяться оригиналами настоящего Контракта в течение 3-х месяцев с момента его подписания.
11.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
11.5. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после оплаты работ Государственным заказчиком Исполнитель направляет акт сверки взаиморасчетов Государственному заказчику в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. 
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия Контракта
Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года (включительно), а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательст до их полного исполнения.

Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Акт выполненных работ (форма);
Приложение № 3 – Акт приема-передачи (форма).

13. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон
на момент заключения контракта

	«Государственный заказчик»

федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»

Адрес: 432072,г. Ульяновск, 
Инженерный 11-й  проезд, №36 
Тел.: (8422) 42-82-05,42-82-07
Факс: 42-82-08
ИНН 7328037131
КПП 732801001
ОРГН 1027301585640
Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области,
 г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Р/с 03211643000000013248
К/с (ЕКС) 40102810745370000024
Получатель: УФК по Ульяновской области 
(ФКУ ЦИТОВ УФСИН России 
по Ульяновской области л/с 03681284850)
Эл.почта: citov@73.fsin.gov.ru


	«Исполнитель»

	
	


	
	

	
	
	 
	

	
	________________ /__________
               М.П.	
	__________________ /______________
                М.П.	
	



Приложение № 1 к Контракту
от «___» _______ 2026 г.
№_____________________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту оборудования средств персонального надзора и контроля для системы электронного мониторинга подконтрольных лиц УИС (СЭМПЛ)

Наименование и количество предлагаемого к ремонту оборудования:
	Оборудование, подлежащее ремонту:

	· стационарные контрольные устройства;

	· мобильные контрольные устройства;

	· устройства активации;

	· модернизированные электронные браслеты.



	2. Общие сведения.
2.1. Полное наименование предмета государственного контракта:
Выполнение ремонтных работ средств персонального надзора и контроля для системы электронного мониторинга подконтрольных лиц УИС (далее – ремонтные работы).
2.2. В настоящем Техническом задании описаны порядок и качество выполнения ремонтных работ.

Термины и определения
Стационарное контрольное устройство (СКУ) – электронное устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный прием и идентификацию сигналов электронного браслета для контроля режима присутствия в помещении или на установленной территории, а также оповещение о фактах снятия и повреждениях электронного браслета и иных нарушениях.
Мобильное контрольное устройство (МКУ) – электронное устройство, предназначенное для ношения совместно с электронным браслетом при нахождении осужденного к наказанию в виде ограничения свободы вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.
Устройство активации(УА) – электронное устройство, предназначенное для передачи набора параметров от сервера к выбранному оконечному устройству (электронной браслет, стационарное контрольное устройство, мобильное контрольное устройство), идентификации и активации данного устройства.
Модернизированный электронный браслет (МЭБ) – электронное устройство, надеваемое на подконтрольное лицо, находящееся под домашним арестом, либо осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения, предназначенное для длительного ношения на теле и имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса.

Требования по направлению неисправных устройств на ремонт
1. Неисправное оборудование транспортируется к месту проведения ремонта за счет Исполнителя. 
2. Неисправное оборудование направляется без устройств и принадлежностей комплекта поставки, не требующих ремонта.



3. Порядок выполнения ремонтных работ.
Ремонтные работы будут производиться в соответствии с нижеперечисленными  требованиями:
	№
п.п.
	Наименование работ
	Требования к выполнению работ

	1
	Замена элемента до 2 выводов
	Комплектовать конкретным типом элемента, выпаять неисправный элемент, очистить контактные площадки, формовать, обрезать  выводы (при необходимости), паять годный элемент.

	2
	Замена элемента до 10 выводов
	

	3
	Замена элемента до 40 выводов
	

	4
	Замена элемента до 100 выводов
	

	5
	Замена штырькового разъема до 5 выводов
	

	6
	Замена разъема от 16 до 32 выводов
	

	7
	Замена АКБ МКУ
	Демонтировать АКБ из корпуса, сняв её с двустороннего скотча. Удалить остатки скотча из корпуса, обезжирить поверхность. Вырезать скотч, приклеить скотч к АКБ,  приклеить АКБ  к корпусу.

	8
	Замена клавиатуры МКУ
	Снять крепежные винты с платы процессорной, поднять плату, отсоединить шлейф  клавиатуры от  разъема на плате. Установить новую клавиатуру на крышку: снять защитную пленку, вставить свободный  конец шлейфа клавиатуры  в паз крышки, клеить клавиатуру к крышке. (Крышку предварительно доработать установкой бонок).Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате, установить плату в крышку, закрепить.

	9
	Замена GPS модуля с платой управления в МКУ
	Демонтировать  процессорную  плату из крышки,  отсоединить шлейф клавиатуры от разъёма на плате. Выпаять плату управления с модулем   GPS (использовать олово отсос, т.к. при выпаивании разрушается, а при запаивании платы создается сплошной паяный шов длиной  0,5 периметра платы), зачистить контактные площадки, установить новую плату управления с  GPS модулем, паять припоем. Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате, установить плату в крышку, закрепить.

	10
	Замена корпуса МКУ с переустановкой узлов
	Подобрать корпуса и крышки  под модификацию восстанавливаемого изделия. Доработка крышки: фрезеровка паза, сверление отверстий.
Заменить АКБ из корпуса, см.п.7.
Заменить  клавиатуры см. п.8.
Восстановить  и наклеить  этикетку фирменную.

	11
	Запись актуальной микропрограммы (прошивки) в МКУ
	Отсоединить питание. Вставить карту памяти с актуальной версией микропрограммы. Подать питание от АКБ. Контролировать ход чтения микропрограммы и окончание её записи по светодиоду на клавиатуре МКУ. Подключить программатор, включить программу Tera TERM  или Hercules. Контролировать на экране ПК данные от КУ (включение блоков КУ, поиск GSM сети, поиск МЭБ). Отключить питание, отключить программатор от КУ.

	12
	Проверка функционирования МКУ после замены дефектного элемента
	Произвести проверку цепей питания на отсутствие коротких замыканий брызгами припоя после пайки. Проверить устройство по функциональным параметрам: присоединить клавиатуру, установить плату в крышку. Выставить защиту на блоке питания. Подать питание на плату  от источника питания. Проверить потребление тока. Отсоединить питание. Установить Sim карту. Подключить программатор, произвести тестирование в программах Tera TERM, Hercules,
Проверить потребление тока во время отработки тестов. Отсоединить питание. Sim карту, подключить АКБ. Контролировать процесс заряда АКБ.

	13
	Сборка МКУ и проверка работоспособности с использованием технологического сервера СЭМПЛ
	Произвести сборку изделия без скручивания корпуса с крышкой. Отключить питание. Вставить  Sim карту. Подключить АКБ. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве администратора, ввести  параметры согласно РЭ на УА. Подать команду 18 на МКУ, 18 на ЭБ. Отработать команды согласно РЭ на УА. Подать команду 14 на МКУ, отработать. Подать команду 16 на МКУ, установить устройство в зону уверенного сигнала GPS.Передать МКУ в инспекцию. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве оператора, привязать МКУ к подконтрольному лицу, ожидать поступление данных от МКУ.Проверить датчик вскрытия, акселерометр, датчик температур, GPS данные. Подать команду 14 на МКУ, согласно РЭ.
Произвести проверку работоспособности при непрерывной работе в течение суток: подключить сетевой адаптер, контролировать работу устройства по индикаторам, 4 раза осуществить проверку наличия и объема получаемых данных. Подать команду 02 на МКУ (стирание данных). Отключить АКБ, вынуть Sim карту.

	14
	Проведение цикла полного заряда и разряда АКБ МКУ
	Подсоединить разъём АКБ к разъёму на плате, включить МКУ кнопкой питания. Активировать МКУ с помощью УА. Контролировать индикацию на МКУ. Произвести разряд АКБ в течение 24 часов. Проверить  глубину разряда/напряжения  АКБ,  прибором. Подключить зарядное устройство к МКУ и к сети питания. Произвести заряд АКБ в течение 6 часов. Контролировать  процесс зарядки по индикации на МКУ. Проверить  глубину заряда/напряжение АКБ, прибором. Отключить зарядное устройство от сети и от МКУ.

	15
	Замена АКБ СКУ
	Открутить винты крепления  кронштейна (планки).  ( При замене АКБ на корпусе типа KZ производится дополнительно демонтаж и монтаж платы  процессора, для доступа  к винту крепления кронштейна). Демонтировать АКБ из корпуса, сняв её с двустороннего скотча. Удалить остатки скотча из корпуса, обезжирить поверхность. Вырезать скотч, приклеить его к АКБ,  приклеить АКБ  к корпусу. Установить  кронштейн (планку).

	16
	Замена клавиатуры СКУ
	Отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате, демонтировать клавиатуру  из крышки,  зачистить место установки новой клавиатуры установить новую клавиатуру на крышку: снять защитную пленку с обратной стороны клавиатуры, вставить свободный  конец шлейфа клавиатуры  в паз крышки, клеить клавиатуру к крышке. Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате, закрепить.  ( При замене клавиатуры на корпусе типа KZ производится дополнительно демонтаж и монтаж платы индикации).

	17
	Замена корпуса СКУ с переустановкой узлов
	Заменить АКБ см.п.15.
Заменить клавиатуру см. п. 16.
Для различных модификаций произвести дополнительно:
Демонтаж/монтаж  упора ( на винты с подкраской  либо на клей)
Демонтаж/монтаж плиты, рычага.
Демонтаж/монтаж плат процессора, радиоприемника, GSM модуля.

	18
	Запись актуальной микропрограммы (прошивки) в СКУ
	Отсоединить питание. Вставить карту памяти с актуальной версией микропрограммы. Подать питание от АКБ. Контролировать ход чтения микропрограммы и окончание её записи по индикатору на клавиатуре. Подключить программатор, включить программу Tera TERM  или Hercules. Контролировать на экране ПК данные от КУ (включение блоков КУ, поиск GSM сети, поиск МЭБ). Отключить питание, отключить программатор от КУ.

	19
	Проверка функционирования СКУ после замены дефектного элемента
	Произвести проверку цепей питания на отсутствие  коротких замыканий согласно схем электрических принципиальных. Подсоединить клавиатуру, установить платы в разъемы. Выставить защиту на блоке питания. Подать питание на разъем подключения АКБ на плате процессорной от источника питания. Проверить потребление тока  СКУ в рабочем состоянии. Отсоединить питание. Вставить Sim карту в держатели на плате. Выставить защиту на блоке питания. Подключить программатор произвести тестирование в программах Tera TERM , Hercules. Проверить потребление тока во время отработки тестов. Отсоединить питание. Извлечь карту памяти, Sim карту.

	20
	Сборка СКУ и проверка работоспособности с использованием технологического сервера СЭМПЛ
	Произвести сборку изделия без скручивания корпуса с крышкой, подключить аккумулятор. После подключения должен выполняться процесс заряда аккумулятора. Вставить карту памяти. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве администратора, ввести параметры согласно РЭ. Отключить АКБ. Вставить Sim карту. Подключить АКБ. Подать команду 18 на СКУ. Отработать. Подать команду 18 на ЭБ, отработать. Отработать. Подать команду 14 на СКУ. Отработать. Подать команду 16 на СКУ. Передать СКУ в инспекцию. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве оператора, привязать СКУ к подконтрольному лицу, ожидать поступление данных от СКУ. Проверить датчик вскрытия, акселерометр, датчик температур, GPS данные. Подать команду 14 на СКУ.
Произвести проверку работоспособности при непрерывной работе в течение суток: подключить сетевой адаптер, контролировать работу устройства по индикаторам, 4 раза осуществить проверку наличия и объема получаемых данных. Подать команду 02 на СКУ (стирание данных).отключить аккумуляторную батарею, вынуть карту памяти,Sim карту.

	21
	Проведение цикла полного заряда и разряда АКБ СКУ
	Подсоединить разъём АКБ к разъёму на плате, включить СКУ кнопкой питания. Активировать СКУ с помощью УА. Контролировать индикацию на СКУ. Произвести разряд АКБ в течение 24 часов. Проверить  глубину разряда/напряжение   АКБ прибором. Подключить зарядное устройство к СКУ и к сети питания. Произвести заряд АКБ в течение 6 часов. Контролировать  процесс зарядки по индикации на СКУ. Проверить  глубину заряда/напряжение АКБ  прибором. Отключить зарядное устройство от сети и от СКУ.

	22
	Замена АКБ УА
	Вынуть плату из крышки, выпаять отказавшую АКБ с платы, зачистить контактные площадки, паять новую АКБ на плату. Установить плату в крышку, совместить корпус с крышкой, крепить винтами.

	23
	Замена клавиатуры УА
	Отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате. Отвернув  винты крепления платы к крышке, вынуть плату из крышки. Демонтировать  клавиатуру с крышки. Удалить остатки клеевой пленки. Снять защитную пленку с новой клавиатуры, вставить конец шлейфа в паз крышки. Клеить клавиатуру к крышке. Вставить шлейф клавиатуры в разъем  на плате. Установить плату в крышку, закрепить винтами.

	24
	Замена корпуса УА с переустановкой узлов
	Отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате. Отвернуть  винты крепления платы к крышке, вынуть плату из крышки. Заменить корпус с крышкой. Снять защитную пленку с
клавиатуры, вставить конец шлейфа в паз крышки. Клеить клавиатуру к крышке. Вставить шлейф клавиатуры в разъем  на плате. Установить плату в крышку, закрепить винтами. Установить корпус на крышку, закрепить винтами.

	25
	Запись актуальной микропрограммы (прошивки) в УА
	Подключить программатор. Подключить блок питания. Выставить защиту на блоке питания. Подать питание на плату через разъем питания на плате. Включить программу UAProq и установить версию процессора 19. Отключить программатор. Проверить индикацию. Подключить  USB кабель, с помощью программы HID Bootloader V26A установить обновленные версии программного обеспечения от 19 до 26. Сверить  на плате отметку номера ID в районе разъема поз. Х3. Сделать на плате отметку версии ПО в районе разъема поз. Х1 маркером.

	26
	Проверка функционирования УА после замены дефектного элемента
	Произвести проверку цепей питания на отсутствие коротких замыканий. Проверить устройство по функциональным параметрам. Присоединить клавиатуру, установить плату в крышку. Проверить работоспособность клавиатуры: включить устройство, подать питание на плату, проверить звуковой сигнал кнопок, проверить индикацию светодиодов. Проверить работоспособность УА согласно РЭ 2.3.2.3.; 2.3.3.1, 2.3.3.2. Подключить кабель  USB, Включить программу ua-loader, поднести технологический браслет к УА, подать команды: 18; 14; 16; 99; 14. Произвести отработку команд. Отключить кабель, отключить блок питания.

	27
	Проведение цикла полного заряда и разряда АКБ УА
	Включить УА. Замерить глубину заряда/ уровень напряжения  прибором.  Разрядить АКБ . Подсоединить разъём УА к технологическому блоку питания. Контролировать режим заряда по индикатору  на клавиатуре  УА. Время заряда 3÷4 часа. Замерить напряжение.

	28
	Замена батареи питания МЭБ
	Демонтировать ремни при их наличии, закрепить корпус в тиски, распилить корпус, вскрыть корпус, надкусить, отогнуть торцы,  Установить корпус  с платой в держатель, прогреть место пайки, выпаять плату с использованием олово отсоса, извлечь плату из корпуса. Закрепить плату в держатель, выпаять батарею питания с использованием олово отсоса,  зачистить конт. площадки. Установить новую батарею питания, паять. (В процессе демонтажа возможно отслоение п/п – плата бракуется.)

	29
	Установка платы МЭБ в корпус / Замена платы МЭБ в корпусе
	Демонтировать ремни при их наличии, закрепить корпус в тиски, распилить корпус, вскрыть корпус, надкусить, отогнуть торцы,  Установить корпус  с платой в держатель, прогреть место пайки, выпаять плату с использованием олово отсоса, извлечь плату из корпуса.
Установить заменяемую плату  в корпус. Паять контакты.

	30
	Запись актуальной микропрограммы (прошивки) в МЭБ
	Тестирование:
Установить плату на стенд, программировать тестовой программой, снять со стенда, установить на стенд тестирования, тестировать на потребление питания, на разрыв ремня, передачу пакетных данных.
Программирование:
Программировать RFID и радиопередатчик СС2530, установить на стенд программирования, записать рабочую программу, активировать МЭБ с помощью УА.

	31
	Проверка функционирования МЭБ после замены дефектного элемента
	Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве администратора, ввести параметры согласно РЭ. Произвести активацию МЭБ с использованием  УА.  Провести тест. Контроль тестирования осуществлять по индикации. Произвести деактивацию.

	32
	Лазерная гравировка корпуса МЭБ с нанесением серийного номера
	Внести в программу станка данные  гравирования.  Установить корпус на рабочем столе станка «Speedy 100 Rtrotec». Гравировать знаки  заводской  номер, сведения о производителе.

	33
	Ультразвуковая сварка корпуса МЭБ
	Привести станок в готовность, выбрать программу сварки. Установить корпус и крышку  в форму, произвести сварку. Извлечь готовый корпус прикрутив технологические винты. Визуально контролировать сварной шов.

	34
	Проверка герметичности корпуса МЭБ на газогидравлическом стенде
	Установить корпус в приспособление, наполнить емкость  водой, погрузить корпус МЭБ в емкость, компрессором, создать требуемое разрежение. Выдержать корпус, контролируя отсутствие протекания. Восстановить нормальное давление, извлечь приспособление с корпусом, высушить МЭБ.

	35
	Проверка работоспособности МЭБ с использованием технологического сервера СЭМПЛ
	Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве администратора, ввести параметры согласно РЭ. Передать МЭБ в инспекцию. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве оператора, привязать МЭБ к подконтрольному лицу. Произвести тест между КУ и МЭБ на получение пакетных данных. Провести отслеживание передачи данных КУ.

	36
	Диагностика УА
	Визуальная оценка внешнего состояния  изделия, проверка потребляемого тока, проверка функционирования схемы заряда аккумулятора в УА, установка SIM карты и подключение к технологическому серверу, Проверки  функционирования  при различных режимах согласно методике проверки ТУ, программного обеспечения, подготовка к проверке климатических и механических воздействий: замена отказавших ЭРЭ на технологические (заведомо исправные), проверка функционирования УА при климатических и воздействиях на него, проверка функционирования УА при механических воздействиях.

	37
	Диагностика МЭБ
	Визуальная оценка внешнего состояния изделия, проверка функционирования МЭБ в нормальных условиях с использованием технологических КУ, технологического сервера. Проверка ПО, проверка функционирования МЭБ при климатических и воздействиях на него, проверка функционирования МЭБ при механических воздействиях, визуальная оценка внешнего состояния изделия, проверка функционирования МЭБ в нормальных условиях с использованием технологических КУ, технологического сервера, проверка ПО, проверка функционирования МЭБ при климатических и воздействиях на него, проверка функционирования МЭБ при механических воздействиях.

	38
	Модернизация корпуса МКУ (доработка бонками)
	Определить модификацию крышки МКУ. Скомплектовать бонки по типу под модификацию крышки. Рассверлить в крышке отверстия под бонку (4 шт). Произвести установку бонок.

	39
	Предварительный осмотр изделия (МКУ, СКУ, УА и МЭБ)
	Визуальная оценка внешнего состояния изделия, проверка функционирования в нормальных условиях с использованием технологических КУ, технологического сервера. Подготовка сопроводительных документов
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4. Перечень и стоимость выполняемых ремонтных работ:
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование работ
	Цена, руб.
(без НДС/с НДС) с учетом доставки оборудования до места ремонта и обратно, за счет Исполнителя

	 
	Общее
	

	1
	Замена элемента до 2 выводов
	

	2
	Замена элемента до 10 выводов
	

	3
	Замена элемента до 40 выводов
	

	4
	Замена элемента до 100 выводов
	

	5
	Замена штырькового разъема до 5 выводов
	

	6
	Замена разъема от 16 до 32 выводов
	

	7
	Предварительный осмотр изделия МКУ
	

	8
	Предварительный осмотр изделия СКУ
	

	9
	Предварительный осмотр изделия УА
	

	10
	Первичный осмотр изделия МЭБ
	

	11
	Проверка работоспособности после замены элемента
	

	 
	МКУ
	

	12
	Диагностика МКУ, в том числе:
	

	
	• запись актуальной микропрограммы (прошивки) в МКУ;
	

	
	• сборка МКУ;
	

	
	• проверка работоспособности МКУ с использованием технологического сервера СЭМПЛ;
	

	
	• проведение цикла полного заряда и разряда АКБ МКУ.
	

	13
	Замена АКБ МКУ
	

	14
	Замена клавиатуры МКУ
	

	15
	Замена GPS/ГЛОНАСС модуля с платой управления в МКУ
	

	16
	Замена корпуса МКУ с переустановкой узлов
	

	17
	Модернизация корпуса МКУ (доработка бонками)
	

	 
	СКУ
	

	18
	Диагностика СКУ, в том числе: 
	

	
	• запись актуальной микропрограммы (прошивки) в СКУ;
	

	
	• сборка СКУ;
	

	
	• проверка работоспособности СКУ с использованием технологического сервера СЭМПЛ;
	

	
	• проведение цикла полного заряда и разряда АКБ СКУ
	

	19
	Замена АКБ СКУ
	

	20
	Замена клавиатуры СКУ
	

	21
	Замена корпуса СКУ с переустановкой узлов
	

	 
	УА
	

	22
	Диагностика УА, в том числе:
	

	
	• запись актуальной микропрограммы (прошивки) в УА;
	

	
	• сборка УА;
	

	
	• проверка работоспособности УА с использованием технологического сервера СЭМПЛ;
	

	
	• проведение цикла полного заряда и разряда АКБ УА
	

	23
	Замена АКБ УА
	

	24
	Замена клавиатуры УА
	

	25
	Замена корпуса УА с переустановкой узлов
	

	 
	МЭБ
	

	26
	Диагностика МЭБ, в том числе:
	

	
	• установка платы МЭБ в корпус;
	

	
	• запись актуальной микропрограммы (прошивки) в МЭБ;
	

	
	• проверка функционирования МЭБ после замены дефектного элемента;
	

	
	• лазерная гравировка корпуса МЭБ с нанесением серийного номера;
	

	
	• ультразвуковая сварка корпуса МЭБ;
	

	
	• проверка герметичности корпуса МЭБ на газо-гидравлическом стенде;
	

	
	• проверка работоспособности МЭБ с использованием технологического сервера СЭМПЛ.
	

	27
	Замена батареи питания МЭБ (с учетом установки новой батареи)
	


*без учета стоимости расходных материалов.

Описание комплектующих разработки ФГУП ЦИТОС ФСИН России
	Наименование 
	Описание комплектующих разработки ФГУП ЦИТОС ФСИН России

	Аккумуляторная батарея (АКБ) СКУ (ЛЕАС.46441.003.300.00) М 138.310.09.00 или аналог
	Аккумуляторная батарея, изготовленная на основе  двухъячеечной литий-полимерной аккумуляторной батареи с платой защиты и датчиком температуры. Номинальное напряжение, вид и длина соединительных проводов, тип розетки определены конструктивным решением. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	Аккумуляторная батарея (АКБ) МКУ 
М 402.110.15.00-02 или аналог
	Аккумуляторная батарея, изготовленная на основе  двухъячеечной литий-полимерной аккумуляторной батареи с платой защиты. Номинальное напряжение, вид и длина соединительных проводов, тип розетки    определены конструктивным решением. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	Корпус СКУ ЛЕАС464418.003.100.01-02 или аналог
	Основой корпуса является корпус покупного телефонного аппарата «Тюльпан-01». Выступающие элементы корпуса, отверстия и пазы дорабатываются под установочные размеры элементов плат и крепежных деталей по разработанному чертежу. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	Крышка М138.411.00.02 или аналог
	Деталь, изготовленная  методом литья из сополимера АБС,  с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	Крышка СКУ ЛЕАС464418.003.100.02-01 или аналог
	Основой крышки является крышка покупного телефонного аппарата «Тюльпан-01». Отверстия и паз дорабатываются под установочные размеры клавиатуры и крепежных деталей по разработанному чертежу. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	Трубка СКУ ЛЕАС464418.003.101.00-01 или аналог
	Покупная трубка к "Тюльпан-01 ЦБ" доработанная установкой электронных компонентов для увеличения чувствительности динамика под обновленную версию ПО. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России. 

	МЭБ корпус (ЛЕАС464418.001.510.00) или аналог
	Деталь, изготовленная  методом литья из сополимера АБС,  с применением литформы, обеспечивающей требования чертежа и требования к устройству в целом. В корпус залиты контакты и бонки для обеспечения установки на них ремней.  Материал сертифицирован по безопасности применения. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	МЭБ крышка (ЛЕАС464418.001.530.00) или аналог
	Деталь, изготовленная  методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования чертежа и требования к устройству в целом. Материал сертифицирован по безопасности применения. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	МЭБ плата управления ()   (ЛЕАС.464418.001.520.00) или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком
в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено программного обеспечение
в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам
и функциональным свойствам. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС
ФСИН России

	Крышка СКУ ЛЕАС.464418.003.100.02 или аналог
	Деталь изготавливается из покупной заготовки крышки телефонного аппарата «Тюльпан-01». Отверстия и паз дорабатываются под установочные размеры клавиатуры и крепежных деталей по разработанному чертежу. В рычаг устанавливаются заглушки изготовленные по разработанному чертежу. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России

	Крышка МКУ  М138.410.00.02 или аналог

	Деталь изготавливается из покупной заготовки корпусной детали Z-34. Отверстия и паз дорабатываются под установочные размеры клавиатуры и крепежных деталей по разработанному чертежу. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России

	Корпус МКУ  М 138.410.00.01 или аналог

	Деталь изготавливается из покупной заготовки корпусной детали Z-34. Отверстия дорабатываются под установочные размеры крепежных деталей, стойки срезаются. Доработка выполняется  по разработанному чертежу. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России

	Корпус СКУ ЛЕАС. 424418.003.100.01-01 или аналог

	Основой корпуса является корпус покупного телефонного аппарата «Тюльпан-01». Выступающие элементы корпуса, отверстия и пазы дорабатываются под установочные размеры элементов плат и крепежных деталей по разработанному чертежу. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России

	СКУ плата модуля GSM (ЛЕАС 464418.003.150.00)
или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечение в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам.

	СКУ плата индикации (М 138.310.06.00) или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов  проведена визуальная проверка, 

	СКУ плата подключения аккумуляторной батареи (ЛЕАС 464418.003.102.00) или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронным компонентом. После установки электронного компонента  проведена визуальная проверка. 

	СКУ плата радиоприемника (ЛЕАС 464418.003.320.00) или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов  проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечение в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам.

	СКУ плата процессорная (ЛЕАС464418.003.310.00)
или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено программное обеспечение в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам.

	МКУ корпус (ЛЕАС464418.002.100.01) или аналог
	Деталь, изготовленная  методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	МКУ крышка (ЛЕАС464418.002.100.02) или аналог
	Деталь, изготовленная методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	МКУ плата защиты аккумулятора (ЛЕАС 464418.002.170.00) или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	МКУ плата подключения GPS модуля (ЛЕАС 464418.002.220.00) или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	МКУ плата подключения GPS модуля (М 138.410.20.00) или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов  проведена визуальная проверка. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	МКУ плата процессорная (ЛЕАС 464418.002.413.00)
или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечения в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам.  Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	МКУ плата процессорная (ЛЕАС 464418.002.110.00)
или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечение  в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	МКУ плата контроллера заряда (ЛЕАС 464418.002.160.00) или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России. 

	УА основание (корпус) (ЛЕАС.464418.004.021.01)
или аналог
	Деталь, изготовленная  методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	УА крышка (ЛЕАС.464418.004.220.01) или аналог
	Деталь, изготовленная  методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. На деталь наносятся надписи выполненные методом тампопечати. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	УА заглушка (ЛЕАС.464418.004.021.04,05) или аналог
	Детали, изготовленные методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования чертежа и требования к устройству в целом. Материал сертифицирован  по безопасности применения. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	УА катушка (ЛЕАС.464418.004.203.00) или аналог
	Состоит из детали «каркас» изготовленной  методом литья из полиамида литьевого, с применением литформы, обеспечивающей требования чертежа. На каркас производится намотка провода с количеством витков, обеспечивающих заданную требованиями чертежа индуктивность. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	УА плата (ЛЕАС 464418.004.221.00) или аналог
	Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней  электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечение  в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

	УА приспособление для смыкания замков браслета
или аналог
	Приспособление выполнено на основе заготовки «Пассатижи 180 мм». Шарнирное соединение и губки выполнены из стальных деталей с последующим закреплением  сварными швами. Собственная разработка ФГУП ЦИТОС ФСИН России 

	Клавиатура ЛЕАС 002.190.00-01 или аналог
	Клавиатура пленочная, цветная, собственной разработки, размер определен габаритами крышки,   с тремя двухцветными светодиодами. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 12). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки.

	Клавиатура ЛЕАС 464418.003.110.00  (для МКУ)
или аналог
	Клавиатура пленочная, с темным фоном кнопок, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с тремя двухцветными светодиодами. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется  посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 12). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки.

	Клавиатура ЛЕАС. 464418003.110.00-01 (для МКУ)
или аналог
	Клавиатура пленочная, со светлым фоном кнопок, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с тремя двухцветными светодиодами. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется  посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 12). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки.

	Клавиатура М 138.410.02.00  (для МКУ) или аналог
	Клавиатура пленочная, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с прозрачными окнами под светодиоды. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 5). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки.

	Клавиатура М138.310.02.00 (для СКУ) или аналог
	Вариант 1. Клавиатура пленочная, собственной разработки, размер определен габаритами крышки,  с прозрачными окнами под светодиоды. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 5). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки.
Вариант 2. Клавиатура пленочная, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с тремя двухцветными светодиодами. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 12). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки.



6. Перечень и стоимость материалов, используемых при производстве ремонтных работ:
	№
п/п
	Виды товаров, работ, услуг
	Стоимость, руб.

	
	Антенны
	

	1
	ANT GSM AG360 SMA-M 2.5 M (CTI)
	

	2
	A10315 Antenova
	

	3
	2450AT45A100
	

	 
	Варисторы
	

	4
	VC06AG18120YAT1A
	

	 
	Винты/гайки/шайбы
	

	5
	Винт ГОСТ 17473-80 М3х6.48.016
	

	6
	Винт ГОСТ 17473-80 М3х12.48.016
	

	7
	Винт ГОСТ 17473-80 М3х35.48.016
	

	 
	Диоды/Стабилитроны
	

	8
	IRF7317 (тип корпуса SO-8)
	

	9
	IRLML2803/IRLML2502
	

	10
	BC848/DC848A/BC848B/BC848C/BC849A/BC849B/BC849C/BC850A/BC50B/BC50C (произв. NXP) BC847/BC849/BC850 (произв. Infineon)  корпус SOT23
	

	11
	BAT54/BAT54S (SOT-23)
	

	12
	Диод шотки SK32 (SMC) 3ASK33-SK36/SK38/SK310 MCC/SC32-SK36 (DC Components)
	

	13
	BL-BEG201
	

	14
	BAW56 (SOT23)
	

	15
	BZX84-C5V1 (SOT23)
	

	16
	BAV99 (SOT23)
	

	17
	L-7104SECK/L-7104CGCK/L-7104SYCK
	

	18
	Диод шотки MBRA340T3G/NRVBA340T3G
	

	19
	LM4040B25IDBZ
	

	20
	CD214A-T24CA/SMAJ24CA-E3/61 / 1SMA24CAT3/1SMA24CAT3G/P4SMAJ24CA (SMA)
	

	21
	CD214A-T16A/SMAJ16A,1SMA16AT3/1SMA16AT3G
	

	22
	P6SMB6.8CA/SMBJ6.0CA (5-7,5 V)
	

	23
	SMF05CT1G/SMF05CT2G
	

	24
	BZX84-C5V1 (SOT-23)
	

	25
	BZX84-C18 (SOT-23)
	

	26
	BZX84-C12 (SOT-23)
	

	27
	SMAJ12A
	

	28
	BAS16 (SOT23)
	

	29
	SMBJ05.0A/SMBJ5.0CA (SMA)
	

	30
	S2A/S2B/S2D/S2G/S2J/S2K/S2M  MCC
	

	31
	1N5820 (DO-201AD)/1N5821/1N5822
	

	32
	10MQ040N
	

	33
	PRTR5V0U2X
	

	34
	BAT54C/BAT754C/BAT854CW
	

	35
	BC857/BC857A/BC857B/BC857C
	

	36
	BC847BC/ MBT3904DW1T1G/MBT2222ADW1T1
	

	37
	BAV99W (SOT323-3)
	

	 
	Индуктивности
	

	38
	LPS5030-103ML
	

	39
	EHF2BE2450/LDB212G4010C-001
	

	40
	BLM18HG102SN1D (0603) Murata
	

	41
	CDRH127-121MC 120 мкГн (120-200 мкГн)
	

	42
	CDRH104RNP-470N
	

	43
	BLM21PG121SN1 (1206) Murata
	

	44
	CDRH8D43NP-330N Sumida
	

	45
	LQG15HS2N0S02D
	

	46
	BLM21PG220SN1
	

	47
	CDRH5D28-5R3N/CDRH5D28NP-2R5N/CDRH5D28NP-3R0N
	

	48
	B82450A2364A000
	

	49
	2450BM15A0002/DEA202450BT7210A1
	

	50
	LQG15HS3N9S02
	

	51
	LQW18AN12NG00D
	

	52
	LQW18AN3N9D00D
	

	53
	BLM18EG221SN1x (0603)
	

	54
	CDRH8D43NP-100N
	

	55
	SDR0604-220YL
	

	56
	LQM21FN4R7N
	

	57
	EPL3015-472MLB (Coilcraft)/LQH3NPN4R7MM0 (Murata)
	

	58
	BLM31PG601SN1x (1206)
	

	59
	LPS3015-222ML
	

	60
	XFL3012-222ME
	

	61
	LQH3NPN2R2MM0 (Murata) / NR3015T2R2M (Taiyo Yuden)
	

	 
	Конденсаторы
	

	62
	0603 X7R 10 В 0,01 мкФ ±20%
	

	63
	0603 X7R 16 В 0,015 мкФ ±20%
	

	64
	0603 X7R 16 В 0,1 мкФ ±20%
	

	65
	0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±20%
	

	66
	0805 X7R 10 В 0,68 мкФ ±20%
	

	67
	1206 X7R 50 В 1 мкФ ±20%
	

	68
	1210 X7R 50 В 4,7 мкФ ±20%
	

	69
	0805 X5R 6,3 В 10 мкФ ±10%
	

	70
	1210 X7R 25 В 10 мкФ ±20%
	

	71
	0603 NPO 50 В 33 пФ ±10%
	

	72
	293D-107-X0-004C
	

	73
	0402 X5R 6.3 В 1 мкФ ±20% (-40+85C)/ GRM155R60J105ME19D
	

	74
	0603 X5R 6.3 В 2.2 мкФ ±20%(-40+85C)
	

	75
	0402 X5R 10 В 100 нФ ±20% (-55+125С)/ GRM155R71A104KA01D
	

	76
	0402 NPO 50 В 1 пФ ±5 % (-55+125С)/GRM1555C1H1R0CZ01D
	

	77
	0402 NPO 50 В 1,5 пФ ±0.25 % (-55+125С)/ GRM1555C1H1R5CZ01D
	

	78
	0402 NPO 50 В 27 пФ ±0.25 % (-55+125С)/ GRM1555C1H270JZ01D
	

	79
	0402 NPO 50 В 220 пФ ±5 % (-55+125С)/ GRM1555C1H221JA01D
	

	80
	Чип танталовый 6,3В 470 мкФ 20 % тип Е / 593D477X06R3E
	

	81
	К50-35-25В-220 мкФ ±20%
	

	82
	К50-35-35В-470 мкФ ±20%
	

	83
	К50-35-16 В-470 мкФ
	

	84
	DSK-3R3H224
	

	85
	К50-35-50 В-470 мкФ
	

	86
	0603 NPO 50В 10 пФ ± 5%
	

	87
	0603 NPO 50В 22 пФ ± 5%
	

	88
	0603 NPO 50В 33 пФ ± 5%
	

	89
	0402 NPO 50В 27 пФ ± 5% -55+125C/ GRM1555C1H270JA01D
	

	90
	0603 NPO 10В 680 пФ ± 2%
	

	91
	0603 X7R 16 В 0,001 мкФ ± 20%
	

	92
	0603 X7R 16 В 0,1 мкФ ± 10%
	

	93
	0603 X7R 25 В 0,1 мкФ ± 20%
	

	94
	0603 X5R 6,3 В 1 мкФ ± 20%
	

	95
	0402 X5R 6.3 В 1 мкФ ± 10% -40 +85C/ GRM155R60J105KE19D
	

	96
	0805 X5R 6,3 В 10 мкФ ± 20%
	

	97
	1206 X5R 25 В 10 мкФ ± 20%
	

	98
	1210 X5R 10 В 22 мкФ ± 20%
	

	99
	Танталовый 6,3 В 470 мкФ ± 10%, тип E / 593D477X96R3E
	

	100
	0402 NPO 50 В 1 пФ ±0,05пФ -55 +125С / GRM1555C1H1R5WA01D
	

	101
	0603 NPO 50 В 1,8 пФ ±0,1 пФ -55 +125C / GQM1885C2A1R8BB01D
	

	102
	0402 NPO 50 В 18 пФ ± 5% -55 +125С / GRM1555C1H11480JZ01D
	

	103
	0805 Y5V 10 В 10 мкФ ± 10%
	

	104
	0805 NPO 10 В 10 пФ ± 10%
	

	105
	0603 NPO 10В 33 пФ ± 10%
	

	106
	0805 NPO 10 В 100 пФ ± 10%
	

	107
	0603 NPO 100 В 100 пФ ± 10%
	

	108
	0805 NPO 100 В 180 пФ ± 5%
	

	109
	0805 NPO 25 В 270 пФ ± 10%
	

	110
	0603 X7R 10 B 1 нФ ± 20%
	

	111
	0805 X7R 25 В 0,1 мкФ ± 5%
	

	112
	0603 X7R 16 В 1 мкФ ± 20%
	

	113
	0805 X5R 10 В 4,7 мкФ ± 20%
	

	114
	Тантал тип А 10 В 10 мкФ ± 20%
	

	115
	Тантал тип А 10 В 22 мкФ ± 20%
	

	116
	К50-35 16 В 100 мкФ
	

	117
	0603 X7R 6,3 B 2,2 мкФ ± 20%
	

	118
	0603 X7R 25 B 0,1 мкФ ± 5%
	

	119
	0805 X7R 50 B 0,1 мкФ ± 10%
	

	120
	0603 X7R (X5R) 10 B 1 мкФ ± 20%
	

	121
	0402 NPO 16 В 15 пФ ± 10%
	

	122
	0402 X5R 10 В 0,1 мкФ ± 20%
	

	123
	0402 NPO 16 В 220 пФ ± 10%
	

	124
	0402 NPO 16 В 47 пФ ± 10%
	

	125
	0402 NPO 50 В 33 пФ ± 10%
	

	126
	0402 X5R 4 В 1 мкФ ± 10%
	

	127
	0402 NPO 16 В 27 пФ ± 10%
	

	 
	Микросхемы
	

	128
	LM2575S-ADJ или LM2575HVS-ADJ, аналог MIC4576BU/ MIC4576WU
	

	129
	LT3652IMSE
	

	130
	FM25V10-G
	

	131
	LPC2368FBD100
	

	132
	Акселерометр LIS302DL
	

	133
	TPS63001DRCT
	

	134
	TPS73033DBVT/ TPS73033DBVR
	

	135
	TPA301D (тип корпуса SOIC-8)
	

	136
	TPS3836K33QDBVRQ1
	

	137
	PCF7941ATS
	

	138
	CC2530F256
	

	139
	PJF7993ATW/C1C
	

	140
	PIC18F46J50-I/PT
	

	141
	LM2735XMFX
	

	142
	TPS3838K33QDBVRQ1
	

	143
	LTC4055EUF/LTC4055EUF-1
	

	144
	USBUF02W6
	

	145
	TPS76333DBVT
	

	146
	MCP1703-3002E/CB 3,3V / MCP1702-3002E/CB 3,3V
	

	147
	TPS61221DCK
	

	148
	TPS61093DSK
	

	149
	LM1117MPX-3,3/M1117IMPX-3,3
	

	150
	TVL1117-33CDCY/TVL1117-33IDCY
	

	151
	TDA3663/N1 / MCP1790-3302E/DB / TLE4274GSV33
	

	152
	IRF5851
	

	153
	IRLML6302
	

	154
	IRLML2502
	

	155
	PCF7941ATJ/B00E
	

	156
	LIS331DLH
	

	157
	LM4040B25IBDZ
	

	158
	TPS3836QDBVT/ TPS3836QDBVR
	

	159
	STM32F103RET6
	

	160
	CSTCE8M00G-RO
	

	161
	TPS5420DR
	

	162
	BQ24103(A)RHLT(R,T)/BQ24100RHLR
	

	 
	Предохранители
	

	163
	Предохранитель RXEF160
	

	164
	miniSMDC260F/16-2
	

	165
	MF – MSMF110/24X
	

	166
	FSMD010-0805
	

	 
	Резисторы
	

	167
	0603 -0 Ом ±5 % (Перемычка)
	

	168
	2512 0,15 Ом ±5 % или WSLT2512R0150FEA
	

	169
	0603 51 Ом ± 5%
	

	170
	0603 2 кОм ± 1%
	

	171
	1206 3,3 кОм ± 5%
	

	172
	0603 4,7 кОм ± 1%
	

	173
	0603 4,7 кОм ± 5%
	

	174
	0603 10 кОм ± 1%
	

	175
	0603 5,1 кОм ± 5%
	

	176
	0603 9,09 кОм ± 1%
	

	177
	0603 255 кОм ± 1%
	

	178
	0603 12 кОм ± 5%
	

	179
	0603 43 кОм ± 1%
	

	180
	0603 2 кОм ± 5%
	

	181
	0603 36 кОм ± 5%
	

	182
	0603 330 кОм ± 1%
	

	183
	0603 390 кОм ± 1%
	

	184
	0603 33 кОм ± 1%
	

	185
	0603 909 кОм ± 0,25%
	

	186
	0603 511 кОм ± 0,25%
	

	187
	0805 12 кОм ± 5%
	

	188
	0603 240 кОм ± 1%
	

	189
	0603 240 кОм ± 5%
	

	190
	0603 910 кОм ± 5%
	

	191
	0603 15 кОм ± 5%
	

	192
	0603 47 кОм ± 1%
	

	193
	0603 412 кОм ± 0,25%
	

	194
	0805 1,6 кОм ± 5%
	

	195
	0603 160 кОм ± 1%
	

	196
	2010 0,1 Ом ± 5% / CRCW2010R100JN
	

	197
	Чип резисторная сборка 0603*4 22 Ом
	

	198
	Чип резисторная сборка 0603*4 100 Ом
	

	199
	0402 4,3 кОм ±1 % / RK73H1ETTP4301F
	

	200
	0402 4,3 кОм ± 5%
	

	201
	0603 5,1 кОм ± 1%
	

	202
	0603 51 кОм ± 5%
	

	203
	0402 56 кОм ±1 % / RK73H1ETTP5602F
	

	204
	0603 75 кОм ± 1%
	

	205
	0603 100 кОм ± 1%
	

	206
	0603 100 кОм ± 5%
	

	207
	0603 150 кОм ± 1%
	

	208
	0603 240 Ом ± 5%
	

	209
	0603 100 Ом ± 5%
	

	210
	0402 100 Ом ± 5%
	

	211
	0603 220 Ом ± 5%
	

	212
	0603 560 Ом ± 5%
	

	213
	2512 0,1 Ом ± 1%
	

	214
	0402 5,1 кОм ± 5%
	

	215
	0402 10 кОм ± 5%
	

	216
	1206 0 Ом (перемычка)
	

	217
	1206 10 Ом ± 5%
	

	218
	1206 27 Ом ± 5%
	

	219
	0805 100 Ом ± 5%
	

	220
	0805 330 Ом ± 5%
	

	221
	0805 680 Ом ± 5%
	

	222
	0805 2,2 кОм ± 5%
	

	223
	0805 6,8 кОм ± 5%
	

	224
	0805 10 кОм ± 5%
	

	225
	1206 10 кОм ± 5%
	

	226
	0805 18 кОм ± 5%
	

	227
	0805 100 кОм ± 5%
	

	228
	0805 220 кОм ± 5%
	

	229
	0805 330 кОм ± 5%
	

	230
	2512 0,1 Ом ± 5%
	

	231
	0805 1 кОм ± 5%
	

	232
	0805 5,1 кОм ± 5%
	

	233
	0805 10 кОм ± 1%
	

	234
	0805 15 кОм ± 5%
	

	235
	0805 43 кОм ± 1%
	

	236
	1206 1 Ом ± 5%
	

	237
	1206 36 Ом ± 5%
	

	238
	0805 120 кОм ± 5%
	

	239
	0805 150 кОм ± 5%
	

	240
	0805 200 кОм ± 5%
	

	241
	1206 100 Ом ± 5%
	

	242
	1210 12 Ом ± 5%
	

	243
	0603 270 Ом ± 5%
	

	244
	0603 1,5 кОм ± 5%
	

	245
	0603 3,3 кОм ± 5%
	

	246
	0603 6,8 кОм ± 5%
	

	247
	0603 10 кОм ± 5%
	

	248
	0603 27 кОм ± 5%
	

	249
	0603 43 кОм ± 5%
	

	250
	0603 47 кОм ± 5%
	

	251
	0805 1 МОм ± 5%
	

	252
	0603 22 Ом ± 5%
	

	253
	0603 1 кОм ± 5%
	

	254
	0402 100 кОм ± 5%
	

	255
	0603 626 кОм ± 0,25%
	

	 
	Резонаторы
	

	256
	SMD кварц 32768 Гц 8х3.8 мм -40+85С( KX-327ST)/ GSX-200/ DMX-26S
	

	257
	NX3225SA – 32 MHz
	

	258
	KX-KT 12.000 MHz
	

	 
	Разъёмы/контакты/штекеры/отсеки
	

	259
	PBD-16
	

	260
	PLD-16R
	

	261
	PBD-26
	

	262
	PBD-12
	

	263
	TJ6-4P4C
	

	264
	PLS-5
	

	265
	PLD-16
	

	266
	PLD-14
	

	267
	PLD-26
	

	268
	PLD-12R
	

	269
	WF-3 с шагом 2,54
	

	270
	MW-5M
	

	271
	MW-4M
	

	272
	HU-3
	

	273
	SMA-F угловой
	

	274
	SMA S-P215
	

	275
	Держатель sim-карты 6393699-1
	

	276
	DJ614-2.8
	

	277
	MOLEX 49448-1611, 49448-1411
	

	278
	DJK-05D/ DS-313
	

	279
	MW-4MR
	

	280
	Molex 52271-1269
	

	281
	MicroSD Molex 500901-0801/ MSHN08-TF09
	

	282
	FB-5R
	

	283
	Разъём WF-2R
	

	284
	Клема HU-2
	

	285
	DJK-02A
	

	286
	DJK-04A
	

	287
	USB/M-1J
	

	288
	PLS-2
	

	289
	FB1-10R/52043-1019
	

	290
	PLS-5S
	

	291
	Molex 520431219
	

	292
	Переключатели/кнопки
	

	 
	Микропереключатель DM3-03P
	

	293
	SS-12D10
	

	294
	Кнопка датчика вскрытия корпуса HDT0004/DS1 - 01
	

	295
	Модули
	

	 
	GSM модуль SIM900D
	

	296
	Устройства передачи звука
	

	 
	Зуммер пьезоэлектрический EFM-240 или EFM-230
	

	297
	Электромагнитный вызывной прибор HC0903A
	

	298
	Малогабаритный телефон HSR10Q-32/ RB-10032F-93 BR/ HSB10B/ HSB10C
	

	299
	Малогабаритный микрофон EM-6050P
	

	300
	HC0905F
	

	301
	BMT1212S / BMT1212H09-06LF / HCM1212A
	

	302
	УА
	

	 
	Li-Ion W18650/3PT / Li-Ion W18650S/3PT,  3,5 V
	

	303
	TIC154A
	

	304
	Катушка ЛЕАС.464418.004.203
	

	305
	Стекло для УА с ЖК дисплеем
	

	306
	Крышка корпуса УА с ЖК дисплеем
	

	307
	Основание корпуса УА с ЖК дисплеем
	

	308
	Клавиатура УА с цветными кнопками
	

	309
	Клавиатура УА черно - белая
	

	310
	Заглушка для корпуса УА ЛЕАС.444618.004.021.04
	

	311
	Заглушка для корпуса УА ЛЕАС.444618.004.021.05
	

	312
	Плата процессорная УА ЛЕАС.464418.004.221.00 (без катушки)
	

	313
	Материалы
	

	 
	Этикетка (размеры 19х38 мм, лента) с серийным номером
	

	314
	Батарея ML1220-TJ1/  ML1220/F1B
	

	315
	Держатель плат TCBN-T1-M3-6-8
	

	316
	СКУ М 138.310.00.00 (Z-25)
	

	 
	Аккумуляторная батарея Li-POL 7/4 D*( в сборе)
	

	317
	Клавиатура пленочная СКУ М 138.310.02.00СБ
	

	318
	Ножка самоклеящаяся SJ5003
	

	319
	Корпус Z25
	

	320
	СКУ ЛЕАС.464418.003.100.00-01 (Тюльпан)
	

	 
	Клавиатура пленочная СКУ ЛЕАС464418.003.110.00
	

	321
	Клавиатура пленочная СКУ ЛЕАС.464418.003.110.00-01
	

	322
	Планка ЛЕАС.464418.003.100
	

	323
	Упор ЛЕАС.464418.003.100.19
	

	324
	Трубка СКУ Тюльпан в  сборе ЛЕАС.464418.003.101.00-01СБ
	

	325
	Доработанное основание корпуса СКУ тюльпан
	

	326
	Доработанная крышка корпуса СКУ тюльпан  
	

	327
	МКУ
	

	 
	Аккумуляторная батарея POLYMER855085-4000mAh 3.7V (в сборе)
	

	328
	Клавиатура МКУ ЛЕАС.464418.002.190.00-01
	

	329
	Клавиатура МКУ М 138.410.02.00
	

	330
	Крышка МКУ доработанная бонками
	

	331
	Корпус МКУ
	

	332
	Плата защиты АКБ МКУ ЛЕАС.464418.002.170.00
	

	333
	Плата процессорная МКУ (без платы GPS/Глонасс) ЛЕАС.464418.002.413.00
	

	334
	Плата ЛЕАС.464418.002.128.04-01 (Глонасс/GPS)
	

	335
	Прочие материалы/платы/комплектация
	

	 
	Плата управления ЭБ ЛЕАС.464418.001.520.00
	

	336
	Плата подключения АКБ СКУ ЛЕАС.464418.003.102.00
	

	337
	Плата радиоприемника в сборе (СКУ) ЛЕАС.464418.003.320.00
	

	338
	Плата радиоприемника в сборе (СКУ) ЛЕАС.464418.003.160.00 
	

	339
	Плата процессорная СКУ ЛЕАС.464418.003.310.00 (без радиоприемника)
	

	340
	Плата модуля GSM СКУ ЛЕАС.464418.003.150.00
	

	341
	Корпус МЭБ
	



7. Передача Государственным заказчиком неисправных устройств на ремонт.
Неисправное оборудование подлежит  передаче транспортной компании (экспедитору) указываемой Исполнителем в целях осуществления доставки до места выполнения Работ, не позднее 7 (семи) календарных дней после подписания контракта.
8. Условия проверки качества выполненных работ.
Экспертиза выполненных работ будет осуществляться Государственным заказчиком своими силами. Порядок приемки выполненных работ - в соответствии с требованиями пункта 5 Государственного контракта.
9. Направление Исполнителем отремонтированных устройств.
Отремонтированное оборудование будет транспортироваться Государственному заказчику за счет Исполнителя. 
10. Гарантии качества выполненных работ.
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ на срок 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.
В случае выявления несоответствия качества выполненных по Государственному контракту работ в течение гарантийного срока, Исполнитель за свой счет обязуется осуществить повторный ремонт оборудования в течение 20 (Двадцати) календарных дней (без учета транспортировки) после получения оборудования от Государственного заказчика.
Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, в том числе транспортировка оборудования к месту проведения ремонта и обратно, будут осуществляться за счет Исполнителя. 
Исполнитель обеспечит выполнение всех гарантийных обязательств согласно Государственному контракту.
11. Место выполнения работ.
Выполнение работ будет осуществляться на территории Исполнителя по адресу: -  ______________________________________________________________________________ 



		ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

___________________ /_____________
«___»_____________2026 г.
                      М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_________________ /_____________
«___»_____________2026 г.
                      М.П.          









Приложение № 2 к Контракту
от «___» _______ 2026 г.
№_____________________________
ФОРМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ ________________ от «__» ________2026 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Государственным контрактом на выполнение работ №___, заключенным «___» _________ 2026 г. между ___________________ (Исполнитель) и _________________ (Государственный заказчик), Исполнитель выполнил работы на сумму _______ (____________) рубля ___ копеек. НДС облагается/не облагается. 

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ всего 
(руб.)

	1
	
	

	
	Всего:
	




Приложение: 1. Акт ремонтно-диагностических работ
                        2. Калькуляция стоимости ремонтно-диагностических работ

	Представитель Государственного заказчика
___________________

___________________ Инициалы, Фамилия
«___»_____________20____ г.
                      М.П.
	Представитель Исполнителя
_______________________

___________ Инициалы, Фамилия
«___»_____________20___ г.
                      М.П.




ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Подписи Сторон


	Государственный заказчик

	Исполнитель


	


___________________________/_________
	


____________________________/_______






Приложение № 3 к Контракту
от «___» _______ 2026 г.
№_____________________________
ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
№ ________________ от «__» ________2026 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Государственным контрактом на выполнение работ №___, заключенным «___» _________ 2026 г. между __________________________________(Исполнитель) и ________________________ (Государственный заказчик) (представитель Государственного заказчика), представитель Государственного заказчика передал, а Исполнитель принял оборудование, указанное в нижеприведенной таблице:

	Наименование оборудования
	Серийный номер
	Кол-во (шт.)

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Претензий по количеству и соответствию серийных номеров оборудования не имеем.

	СДАЛ:
Представитель Государственного заказчика
___________________


_______________ Инициалы, Фамилия
«___»_____________20____ г.
                      М.П.
	ПРИНЯЛ:
Представитель Исполнителя
_______________________



___________ Инициалы, Фамилия
«___»_____________20___ г.
                      М.П.

	
	



ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Подписи Сторон


	Государственный заказчик

	Исполнитель


	


___________________________/_________
	


____________________________/_______



