Техническое задание на поставку оборудования 

1. Продукция должна быть новая (не бывшая в употреблении, 
не должна содержать восстановленных элементов). Продукция должна быть изготовлена в промышленных условиях из новых, не бывших в употреблении компонентов;
2. Товар должен быть упакован, при этом упаковка должна сохранять функциональные свойства Товара и исключать возможность его порчи или повреждения при транспортировке и хранении;
3. Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным 
в технических условиях на товар, а также действующим 
и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации.
4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: 
	№
	Наименование товаров, работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во (объём)
	Цена за единицу Товара (Информация об НДС)
	Общая стоимость (Информация об НДС)

	1
	Прибор для измерения внутреннего сопротивления и напряжения аккумуляторов YR1035+ или ЭКВИВАЛЕНТ
	шт.
	1
	
	

	ИТОГО:
	



4.1 Прибор для измерения внутреннего сопротивления и напряжения аккумуляторов YR1035+ или ЭКВИВАЛЕНТ- 1 шт.

Предназначен для измерения внутреннего сопротивления и напряжения аккумуляторных батарей различных типов (литий-ионных, литий-полимерных, никель-металлгидридных, свинцово-кислотных) с целью оценки их технического состояния и пригодности к дальнейшей эксплуатации.
	№
п/п
	Наименование показателей (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара), 
единицы измерения
	Максимальные
и (или) минимальные значения показателей,
а также значения показателей, которые
не могут изменяться

	1
	Тестер для измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов
	соответствие

	2
	Питание от встроенного аккумулятора
	соответствие

	3
	Зарядный порт
	наличие

	4
	Измерительные щупы в комплекте поставки
	соответствие

	5
	Цифровой дисплей
	наличие

	6
	Подсветка дисплея
	наличие

	7
	Диапазон измерения напряжения аккумуляторов, Вольт
	Нижний предел: ≤ 0,01 

	
	
	Верхний предел: ≥ 99

	8
	Диапазон измерения сопротивления, Ом 
	Нижний предел: ≤ 0,02 

	
	
	Верхний предел: ≥ 200

	9
	Метод измерения сопротивления на переменном токе (AC) с частотой 1 кГц
	соответствие



Адрес поставки: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7 литер Щ
