Приложение №1

Техническое задание
	№ п/п
	Код по ОКПД2
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	27.33.13.130 
	Луженая гильза
	Сечение кабеля (Cu): 6 мм²
Материал: медь луженая
Модельный ряд: ГМЛ; 
Внутренний диаметр: 4 мм
Внешний диаметр: 6 мм; 
Длина: 30 мм
	штука
	100

	2
	27.40.15.114 
	Люминесцентная компактная лампа OSRAM DULUX D
(Код товара: 30773678)
	Тип колбы: D
Мощность (Вт): 18; 
Форма: трубчатая
Цоколь: G24d-2; 
Световой поток: 1200 лм
Цветность: естественный белый (3300-5000 К)
Цветопередача: 80 Ra; 
Срок службы: 10000 ч;
Длина: 160 мм
Напряжение: 100 В
Тип: люминесцентная компактная
Количество в упаковке: 1 шт
	штука
	30

	3
	27.40.12.000 
	Лампа галогенная Feron
JCD G9 40W 230V
(Код товара: 16051357)
	Тип колбы:JCD9
Форма: капсула
Мощность (Вт):40; 
Напряжение:220 В
Цоколь: G9; 
Световой поток:400 лм
Цветовая температура:2700 К
Цветность: теплый белый (менее 3300 К)
Цветопередача:80 Ra; 
Назначение: декоративная
Срок службы: 2000 ч;
 Длина: 53 мм
Диаметр: 18 мм; 
Вид: CL/прозрачная
	штука
	50

	4
	27.40.12.000 
	Галогенная лампа Uniel 20/G4 CL JC-12 00481
(Код товара: 19412772)
	Тип колбы: JC
Форма: капсула; 
Мощность (Вт): 20
Напряжение: 12 В; 
Световой поток: 300 лм
Цветность: теплый белый (менее 3300 К)
Срок службы: 2000 ч; 
Длина: 40 мм
Вид: CL/прозрачная
	штука
	10

	5
	27.40.12.000 
	Лампа Navigator JC, 20W, clear, G4, 12V, 2000h 94210
	Тип колбы: JC; 
Форма: капсула
Световой поток: 240 лм
Цветовая температура: 3000 К
Цветность: теплый белый (менее 3300 К)
Срок службы:2000 ч; 
Длина: 44 мм
Диаметр: 12 мм; Вид: CL/прозрачная
Тип:галогеновая
	штука
	10

	6
	27.40.25.123 
	Светильник ОНЛАЙТ 90 134 ofl-30-4k-wh-ip65-led 90134
	Способ установки: монтажная скоба (лира)
Материал корпуса: алюминий
Тип лампы: светодиоды
Мощность светильника: 30 Вт
Элементы питания: сеть
Количество и напряжение элементов питания: 220В
Диапазон рабочего напряжения: 220-240 В
Цветность: естественный белый (3300 - 5000 К)
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 2400 лм
Степень защиты: 65 IP; Форма: прямоугольный
Количество режимов работы: 1
Система охлаждения: алюминиевый радиатор
Цвет корпуса: белый
	штука
	2

	7
	27.40.33.130

	Прожектор светодиодный уличный ЭРА RED LINE LPR-024-0-40K-050 4000K IP65 влагозащищенный Б0065941
	Способ установки: монтажная скоба (лира)
Материал корпуса: алюминий
Мощность светильника: 50 Вт
Количество и напряжение элементов питания: 220В
Диапазон рабочего напряжения: 200-240 В
Коэффициент мощности: 0.9
Цветность: естественный белый (3300 - 5000 К)
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 4000 лм; 
Степень защиты: 65 IP
Количество режимов работы: 1
Количество светодиодов/ламп: 42 шт
Цвет корпуса: черный; 
Провод: провод без вилки
Цветопередача: 80 Ra
	штука
	2

	8
	22.21.30.130 
	Изоляционная термостойкая лента ROCKFORCE RF-150B 
	Ширина: 19 мм; 
Длина: 20 м
Толщина: 0.13 мм; 
Материал: ПВХ
Температурный диапазон использования: от -10 до +105 °С
Морозостойкая: да; 
Водостойкая: да
	штука
	10

	9
	26.51.43.119 
	Указатель напряжения WHDZ Контакт 53М
	Диапазон частот: 50-500 Гц
Переменное напряжение, контактный метод: 380 В
Переменное напряжение, бесконтактный метод: нет В
Напряжение: 12-380 В; 
Индикация напряжения: свето-звуковая
Max предел чувствительности: 380 В
Тип: тестер напряжения
Min напряжение: 12 В; 
Max напряжение: 380 В
Способ измерения: контактный
Длина стержня: 20 мм; 
Материал корпуса: пластик
Тип электропитания: встроенный конденсатор
Количество полюсов: 2 шт
	штука
	2

	10
	26.51.43.116 
	Токоизмерительные цифровые клещи UNI-T UT202A+ ACA с автодиапазоном
	Количество и напряжение элементов питания: 2х1.5B
Размер зажима: 28 мм
Подсветка дисплея: есть
Автоматическое отключение: есть мин
Индикация разряда батареи: да
Возможность фиксации показаний: есть
Диод-тест: есть; 
Режим «прозвонка»: да
Измерение силы переменного тока: да
Измерение пост./перем. Напряжения: да
Измерение сопротивления: да
Измерение емкости: есть; 
Измерение частоты: да
Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °С
	штука
	1

	11
	26.51.43.116 
	Портативный мультиметр Inforce с тестом батареек
	Тип отображения: цифровой
Проверка батарей: да
Постоянное напряжение:% 600 В
Постоянный ток: 10 А; 
Сопротивление: 20 МОм
Наличие функции True RMS: да
Режим «прозвонка»: есть; 
Диод-тест: есть
Индикация разряда батареи: есть
Индикация перегрузки: есть; 
Индикация полярности: есть;
Подсветка дисплея: есть; Возможность фиксации показаний: есть
	штука
	1

	12
	22.29.26.119 
	Нейлоновый хомут Navigator NCT-076-300-100/WH
	Тип: стяжка
Материал: нейлон;
 Длина: 300 мм
Ширина:7.6 мм; 
Фасовка: 100 шт; 
Цвет: белый
	штука
	1

	13
	26.51.43.119 
	[bookmark: _GoBack]Многофункциональный тестер напряжения Pobedit PROFI SL
	Диапазон частот: 50-500 Гц
Переменное напряжение, контактный метод: 250 В
Переменное напряжение, бесконтактный метод: 70-250 В;
 Напряжение: 70-250 В
Индикация напряжения: свето-звуковая
Max предел чувствительности:250 В 
Тип: тестер напряжения
Min напряжение: 70 В; 
Max напряжение: 250 В
Способ измерения: бесконтактный и контактный
Длина стержня: 19 мм
	штука
	2



Условия исполнения контракта:
1. Срок поставки: 10 (десять) календарных дня со дня заключения контракта.
2. Место поставки:   163000  г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, склад.	
3. Гарантийный срок товара составляет не менее 6 (Шести) месяцев со дня поставки.	
4. Документы к товару: при поставке Поставщик обязуется предоставить на весь товар:
- копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в случае если товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или в единый перечень продукции).
5. Цена контракта включает в себя: расходы на  упаковку, перевозку до места поставки, разгрузку	

