Приложение № 1
к Извещению о проведении 
электронного аукциона

Описание объекта закупки

[bookmark: _Hlk195094731]1. Предмет закупки: «Текущий ремонт помещений  в зданиях общежитий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 31 и Токарей д. 29.»   

2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)

3. Место выполнения Работ: 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31, Токарей д.29. (далее Объект).

4. Срок и график выполнения Работ: 
Дата начала исполнения Контракта: с даты заключения Контракта.
Срок завершения Работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты с даты заключения Контракта. Возможно досрочное выполнение Работ.
График выполнения Работ: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, время перерыва с 12:00 до 13:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, время перерыва с 12:00 до 13:00, суббота и воскресенье – выходные дни (время г. Екатеринбург). 
В случае если, в ходе выполнения Работ проводятся работы, мешающие сотрудникам, занимающим помещения, исполнять свои служебные обязанности, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан проводить данные Работы в нерабочее время.
В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня выполнение Работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

          5. Перечень и объем выполняемых Работ:

Объем выполняемых работ: 8 усл. ед. – Текущий ремонт помещений в зданиях общежития по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31, Токарей д.29; в том числе: 
1 усл. ед. – Текущий ремонт комнаты № 96/3 на 9 этаже (по БТИ пом. 26) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.;
1 усл. ед. – Текущий ремонт комнаты № 93/2 на 9 этаже (по БТИ пом. 6) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.;
1 усл. ед. – Текущий ремонт комнаты № 92/3 на 9 этаже (по БТИ пом. 22) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.;
[bookmark: _Hlk195020246]1 усл. ед. – Текущий ремонт комнаты № 31/4 на 3 этаже (по БТИ пом. 17) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.;
1 усл. ед. – Текущий ремонт комнаты № 201/2 на 2 этаже (по БТИ пом. 27) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.;
1 усл. ед. – Текущий ремонт комнаты № 201/3 на 2 этаже (по БТИ пом. 28) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.; 
1 усл. ед. – Текущий ремонт комнаты № 204/2 на 2 этаже (по БТИ пом. 14) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.; 
1 усл. ед. – Текущий ремонт комнаты № 308/3 на 3 этаже (по БТИ пом. 46) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.; 
.
Перечень и объем выполняемых работ на Объекте представлено в Таблице № 1.
Перечень и характеристики основных материалов и оборудования, применяемых при выполнении Работ на Объекте представлены в Таблице № 2.

[bookmark: _Hlk195195359]Работы выполняются в соответствии с: Описанием объекта закупки, Локальными сметными расчетами № Т31-07/26-01 РМ, № Т31-07/26-02 РМ, № Т31-07/26-03 РМ, № Т31-07/26-04 РМ, № Т29-07/26-01 РМ, № Т29-07/26-02 РМ, № Т29-07/26-03 РМ, № Т29-07/26-04 РМ, (прилагаются отдельными файлами)

Таблица № 1
Перечень и объем выполняемых Работ

	№ п/п
	№ п/п сметы
	Наименование Работы
	Ед. изм.
	Объем выполняемых Работ

	Текущий ремонт комнаты № 96/3 на 9 этаже (по БТИ пом. 26) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.;

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	1
	1
	Защита элементов  при производстве отделочных работ
	м2
	10,8

	2
	3
	Очистка помещений (Вынос крупоногабаритного оборудования)
	т
	0,2

	Раздел 2. Потолок

	3
	4
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке (Очистка штукатурки от плесени прим.)
	место
	2

	4
	5
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	1,2

	5
	7
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	10,8

	6
	9
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	10,8

	Раздел 3. Стены

	7
	11
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	2,9

	8
	13
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	29,2

	9
	15
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
	м2
	29,2

	10
	19
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	м2
	29,2

	Текущий ремонт комнаты № 93/2 на 9 этаже (по БТИ пом. 6) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	11
	1
	Защита элементов  при производстве отделочных работ
	м2
	11,4

	12
	3
	Очистка помещений 
 (Вынос крупоногабаритного оборудования)
	т
	0,2

	Раздел 2. Потолок

	13
	4
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке (Очистка штукатурки от плесени прим.)
	место
	2

	14
	5
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	1,2

	15
	7
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	11,4

	16
	9
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	11,4

	Раздел 3. Стены

	17
	11
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	3,2

	18
	13
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	30,8

	19
	15
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
	м2
	30,8

	20
	19
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями
	м2
	30,8

	Текущий ремонт комнаты № 92/3 на 9 этаже (по БТИ пом. 22) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	21
	1
	Защита элементов  при производстве отделочных работ
	м2
	11,4

	22
	3
	Очистка помещений (Вынос крупоногабаритного оборудования)
	т
	0,2

	Раздел 2. Потолок

	23
	4
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке (Очистка штукатурки от плесени прим.)
	место
	2

	24
	5
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	1,2

	25
	7
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	11,4

	26
	9
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	11,4

	Раздел 3. Стены

	27
	11
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	3,5

	28
	13
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	30,8

	29
	15
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
	м2
	30,8

	30
	19
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями
	м2
	30,8

	Текущий ремонт комнаты № 31/4 на 3 этаже (по БТИ пом. 17) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	31
	1
	Защита элементов  при производстве отделочных работ
	м2
	16,7

	32
	3
	Очистка помещений  (Вынос крупоногабаритного оборудования)
	т
	0,25

	Раздел 2. Потолок

	33
	4
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке (Очистка штукатурки от плесени прим.)
	место
	2

	34
	5
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	1,35

	35
	7
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	16,7

	36
	9
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	16,7

	Текущий ремонт комнаты № 201/2 на 2 этаже (по БТИ пом. 27) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	37
	1
	Защита элементов  при производстве отделочных работ
	м2
	11,6

	38
	3
	Очистка помещений (Вынос крупоногабаритного оборудования)
	т
	0,2

	Раздел 2. Потолок

	39
	4
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке (Очистка штукатурки от плесени прим.)
	место
	2

	40
	5
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	1,1

	41
	7
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	11,6

	42
	9
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	11,6

	Раздел 3. Стены

	43
	11
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	3,2

	44
	13
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	36,78

	45
	15
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза
	м2
	36,78

	Текущий ремонт комнаты № 201/3 на 2 этаже (по БТИ пом. 28) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	46
	1
	Защита элементов  при производстве отделочных работ
	м2
	11,6

	47
	3
	Очистка помещений  (Вынос крупоногабаритного оборудования)
	т
	0,2

	Раздел 2. Потолок

	48
	4
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке (Очистка штукатурки от плесени прим.)
	место
	2

	49
	5
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	1,1

	50
	7
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	11,6

	51
	9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2
	11,6

	Раздел 3. Стены

	52
	12
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	3,2

	53
	14
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	36,78

	54
	16
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза
	м2
	36,78

	Текущий ремонт комнаты № 204/2 на 2 этаже (по БТИ пом. 14) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	55
	1
	Защита элементов  при производстве отделочных работ
	м2
	11,5

	56
	3
	Очистка помещений  (Вынос крупоногабаритного оборудования)
	т
	0,2

	Раздел 2. Потолок

	57
	4
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке (Очистка штукатурки от плесени прим.)
	место
	2

	58
	5
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	1,1

	59
	7
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	11,5

	60
	9
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	11,5

	Раздел 3. Стены

	61
	11
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	3,2

	62
	13
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	36,7

	63
	15
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза
	м2
	36,7

	Текущий ремонт комнаты № 308/3 на 2 этаже (по БТИ пом. 46) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.

	Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы

	64
	1
	Защита элементов  при производстве отделочных работ
	м2
	11,4

	65
	3
	Очистка помещений  (Вынос крупоногабаритного оборудования)
	т
	0,2

	Раздел 2. Потолки в комнатах

	66
	4
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке (Очистка штукатурки от плесени прим.)
	место
	2

	67
	5
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	1,2

	68
	7
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	11,4

	69
	9
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	11,4

	Раздел 3. Стены

	70
	11
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	м2
	3,5

	71
	13
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	30,8

	72
	15
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза
	м2
	30,8



Таблица № 2
Перечень и характеристики основных материалов и оборудования, 
применяемых при выполнении Работ
	№ п/п
	№ п/п сметы
	Наименование материалов
	Характеристики материалов

	Текущий ремонт комнаты № 96/3 на 9 этаже (по БТИ пом. 26) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.

	1
	2
	Пленка
	полиэтиленовая, толщина: 0,15 мм

	2
	6,12
	Антисептик
	 для бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
плотность при 20 °C: 1,01-1,02 г/см3, 
температура при обработке от 0 до +50 °C,                                         температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

	3
	9,14
	Жидкость

	гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов, плотность 0,95-1,05 г/см3


	4
	12,18,20
	Краска
	 водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А

	5
	11
	Стеклообои
	 под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2под покраску, фактура «рогожка», 
плотность: 110 г/м2

	6
	17
	Клей
	  сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2

	Текущий ремонт комнаты № 93/2 на 9 этаже (по БТИ пом. 6) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.

	7
	2
	Пленка
	полиэтиленовая, 
толщина: 0,15 мм

	8
	6, 12
	Антисептик
	для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, 
плотность при 20 °C: 1,01-1,02 г/см3, 
температура при обработке от 0 до +50 °C, 
температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

	9
	9, 14
	Жидкость
	(добавка) гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов, 
плотность: 0,95-1,05 г/см3

	10
	17
	Клей
	сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2

	11
	11
	Стеклообои
	 под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2под покраску, фактура «рогожка», 
плотность: 110 г/м2

	12
	12,18,20
	Краска
	водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А 

	Текущий ремонт комнаты № 92/3 на 9 этаже (по БТИ пом. 22) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.; 


	13
	2
	Пленка
	полиэтиленовая, 
толщина: 0,15 мм

	14
	6,12
	Антисептик
	для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, 
плотность при 20 °C: 1,01-1,02 г/см3, 
температура при обработке от 0 до +50 °C, 
температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

	15
	9, 14
	Жидкость
	(добавка) гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов, 
плотность: 0,95-1,05 г/см3

	16
	12,18,20
	Краска
	водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А

	17
	11
	Стеклообои
	под покраску, фактура «рогожка», 
плотность: 110 г/м2

	18
	17
	Клей
	сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2

	Текущий ремонт комнаты № 31/4 на 3 этаже (по БТИ пом. 17) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31.

	19
	2
	Пленка
	полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

	20
	6, 12
	Антисептик
	для бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, 
плотность при 20 °C: 1,01-1,02 г/см3, 
температура при обработке от 0 до +50 °C, 
температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

	21
	9, 14
	Жидкость
	(добавка) гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов, 
плотность: 0,95-1,05 г/см3

	22
	12,18,20
	Краска
	водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А

	23
	11
	Стеклообои
	под покраску, фактура «рогожка», 
плотность: 110 г/м2

	23
	17
	Клей
	 сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2

	Текущий ремонт комнаты № 201/2 на 2 этаже (по БТИ пом. 27) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.

	24
	2
	Пленка
	полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

	25
	6,13
	Антисептик
	для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, 
плотность при 20 °C: 1,01-1,02 г/см3, 
температура при обработке от 0 до +50 °C, 
температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

	26
	8, 15
	Жидкость
	(добавка) гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов, 
Плотность: 0,95-1,05 г/см3

	27
	10
	Грунтовка
	акриловая ВД-АК-02

	28
	11,17
	Краска
	водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А

	Текущий ремонт комнаты № 201/3 на 2 этаже (по БТИ пом. 28) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.

	29
	2
	Пленка
	полиэтиленовая, 
толщина: 0,15 мм

	30
	6,13
	Антисептик
	для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, 
плотность при 20 °C: 1,01-1,02 г/см3, 
температура при обработке от 0 до +50 °C, 
температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

	31
	8, 15
	Жидкость
	(добавка) гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов,
плотность: 0,95-1,05 г/см3

	32
	10
	Грунтовка
	 акриловая ВД-АК-02

	33
	11,17
	Краска
	 водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А

	Текущий ремонт комнаты № 204/2 на 2 этаже (по БТИ пом. 14) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.

	34
	2
	Пленка
	полиэтиленовая, 
толщина: 0,15 мм

	35
	6,13
	Антисептик
	для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

	36
	8, 15
	Грунтовка
	акриловая ВД-АК-02

	37
	10
	Краска
	водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А

	38
	11,17
	Жидкость
	(добавка) гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов, 
плотность: 0,95-1,05 г/см3

	Текущий ремонт комнаты № 308/3 на 3 этаже (по БТИ пом. 46) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.29.

	39
	2
	Пленка
	полиэтиленовая, 
толщина: 0,15 мм

	40
	6,13
	Антисептик
	для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, 
плотность при 20 °C: 1,01-1,02 г/см3, 
температура при обработке от 0 до +50 °C, 
температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

	41
	8, 15
	Жидкость
	(добавка) гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов, 
плотность: 0,95-1,05 г/см3

	42
	10
	Грунтовка
	акриловая ВД-АК-02

	43
	11,17
	Краска
	водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А



Цвет краски – по согласованию с Заказчиком.

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Материалы, не учтенные в Таблице № 2, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно за свой счет и согласовываются с Заказчиком. Заказчик дополнительных затрат не несет.

[bookmark: _Hlk195095018]6. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным характеристикам при выполнении Работ (требования к выполняемым Работам):

Функциональные характеристики:

Выполнение работ по текущему ремонту помещений в зданий общежитий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.31, Токарей д.29 позволит:
1. Обеспечить комфортное проживание студентов;  
2. Поддержание должного санитарно эпидемиологического состояния помещений;

Эксплуатационные, технические и качественные характеристики:

Материалы комплектующие, оборудование, которые предполагается использовать при выполнении работы, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей), а также иметь паспорта качества или сертификаты соответствия от производителя.
Подрядчик передает Заказчику на утверждение объектный календарный график производства Работ (с обозначением видов Работ) и доставки материалов за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения Работ. 
Подрядчик должен извещать Заказчика устно и письменно за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых Работ, ответственных конструкций, участков инженерных сетей, подлежащих освидетельствованию, и т.д. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без освидетельствования Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При невозможности провести освидетельствование по согласованию с Заказчиком за свой счет и без увеличения цены Контракта провести экспертизу выполненных работ на их соответствие описанию объекта закупки (техническому заданию) (при этом экспертиза должна быть проведена независимой организацией, имеющей соответствующие полномочия).
На период выполнения Работ на Объекте Подрядчик в журнале работ ведет учет выполненных Работ и отражает последовательность осуществления ремонта, в том числе сроки и условия выполнения всех Работ.
Работы должны проводиться без остановки текущей деятельности Заказчика в соответствии с трудовым распорядком, установленным на Объекте.
Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для сотрудников, занимающих помещения и посетителей на Объекте. 
Подрядчик должен ежедневно осуществлять уборку места производства Работ от строительного мусора. 
Вывоз мусора осуществляется силами и (или) за счет средств Подрядчика.
Подрядчик соблюдает правила действующего служебного распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции Заказчика. 
После завершения выполнения Работ Подрядчик должен провести окончательную уборку территории производства Работ, выполнить восстановление всех коммуникаций, в случае их нарушения в ходе выполнения Работ.
Приемка качества и полноты выполненных Работ производится представителем Заказчика, с привлечением представителей Подрядчика. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата Работ Заказчиком несет Подрядчик. Если в процессе выполнения Работ Подрядчик нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы, либо компенсировать причиненный ущерб в полном объеме. Заказчик вправе требовать возмещения нанесенного ущерба Подрядчиком в ходе производства Работ.
 Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставление необходимой и достоверной информации, документов о ценах на приобретенные и применяемые материалы, оборудование и изделия, а также гарантий на исключение замены их на некачественные материалы.
Подрядчик должен выполнять Работы из материалов и с оборудования, указанных в локальном сметном расчете и соответствующих требованиям, изложенным в Таблице № 2.
[bookmark: _Hlk195195457]Подрядчик представляет Заказчику для осуществления входного контроля материалы и (или) оборудование, применяемые Подрядчиком в рамках Контракта до момента применения продукции в процессе производства Работ. Контроль включает проверку наличия и содержания документов Подрядчика, содержащих сведения о качестве поставленной им продукции, ее соответствия требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, требованиям Контракта. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям и условиям Контракта, ее применение для проведения Работ не допускается.
Используемые материалы и оборудование должны быть новые, ранее не использованные. Качество материалов и устанавливаемого оборудования должны соответствовать действующим стандартам, требованиям ГОСТ.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, изделиями, механизмами, устройствами, инженерным, технологическим и другим оборудованием, строительной техникой (далее – материалы и оборудование), Заказчик дополнительных затрат не несет. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и (или) средствами Подрядчика.
Подрядчик обязан соблюдать правила складирования и хранения материалов. В случае, если Заказчиком выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для ремонта не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям контракта, рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
В случае если при выполнении Работ к используемым материалам и оборудованию законодательными актами Российской Федерации, государственными стандартами (в том числе признанными в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, нормами безопасности, а также другими документами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции, установлено требование по сертификации, такие материалы и оборудование должны сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими прохождение материалов и оборудования процедуры качества. 
При выполнении Работ допускается, по согласованию с Заказчиком использование материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками оборудования и материалов, указанных в Таблице №2. Заверенные Подрядчиком копии сертификатов и паспортов на используемые материалы и оборудование должны быть представлены Заказчику заблаговременно до начала выполнения Работ, производимых с использованием этих материалов и оборудования.
Состав исполнительной документации:
- Общий журнал работ;
- Журнал входного контроля материалов
- Акты освидетельствования скрытых Работ
- Копии сертификатов и паспортов на используемые материалы, которые подлежат сертификации или паспортизации.
Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставление документов гарантии от производителя материалов, в том числе гарантий на материалы, согласованные Заказчиком на  замену.
На период выполнения Работ на Объекте, до начала производства Работ, Подрядчик должен назначить ответственное за производство Работ лицо и уведомить Заказчика в письменной форме за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения Работ.
Назначенное ответственное лицо должно постоянно присутствовать и осуществлять контроль за производством Работ на Объекте до полного исполнения обязательств и подписания документа о приемке в единой информационной системе.
В ходе Работ для предупреждения распространения строительной пыли применять инструмент с пылесборниками и промышленные пылесосы, а также выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой. 
Подрядчик при необходимости, по предварительному согласованию с Заказчиком, должен самостоятельно и (или) за свой счет демонтировать и смонтировать обратно оборудование и конструкции, мешающие производству Работ, без повреждения. 
Подрядчик должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику в ходе выполнения работ на объекте.
Подрядчик должен немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Подрядчик должен производить демонтажные Работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика. 
Списочный состав сотрудников и автотранспорта Подрядчика, задействованных при выполнении Работ, предоставляется Заказчику в письменной форме не позднее 3 (трёх) рабочих дней до начала производства Работ без предварительного запроса со стороны Заказчика.
Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением Работ, на место их выполнения, Подрядчик должен до начала выполнения Работ установить защитные или сигнальные ограждения, знаки безопасности. 
Подрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться:
-  Требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;
- Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»
-ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
- Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
-Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). «Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;
-Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
-ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
-Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
-Трудовым кодексом Российской Федерации; 
-Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;
- Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
-Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к выполняемым Работам, или документами, их заменяющими 

7. Требования к безопасности при выполнении Работ:

Подрядчик при выполнении Работ обязан соблюдать требования:
- действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной безопасности и правил противопожарного режима, а также иных нормативных правовых актов, требования, установленные локально нормативными актами Заказчика;
- государственных стандартов системы безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстрой России;
- правил электробезопасности и безопасности эксплуатации применяемого оборудования;
- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;
Подрядчик обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми работниками, привлекаемыми к выполнению Работ на Объекте, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 10, 11 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Без прохождения вводного инструктажа работники Подрядчика к выполнению Работ на Объект не допускаются.
Подрядчик обязан обеспечить работников, привлекаемых к выполнению Работ, необходимым комплектом инструментов и приспособлений, а также спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
Подрядчик в ходе выполнения Работ на Объекте обязан своевременно устанавливать знаки безопасности, предназначенные для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещающие, предписывающие или разрешающие определенные действия, а также для информирования о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и/или вредных факторов;
Подрядчик в ходе выполнения работ на Объекте обязан:
- не производить демонтаж ограждений, установленных Заказчиком без согласования с ним;
- не приступать к выполнению Работ повышенной опасности без оформленного в установленном законом порядке наряда-допуска.
При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объекте, а также Подрядчик несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к выполнению Работ. За несчастный случай, происшедший с работником Подрядчика при исполнении Контракта в месте выполнения Работ, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к качеству выполняемых Работ.

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, правилам и стандартам, регламентирующим выполнение данного вида Работ.

9. Требования к гарантийному сроку выполненных работ.

[bookmark: _Hlk195194679]Подрядчик должен обеспечить гарантию на результаты выполненных Работ, действующую 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. 
Результат выполненных Работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта. Гарантия качества результата выполненных Работ распространяется на всё, составляющее результат выполненных Работ, включая используемые материалы и комплектующие.
[bookmark: _Hlk195194801]Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) Работ, делающие невозможным нормальную эксплуатацию Объектов, Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не превышающих 5 (пять) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) дня с момента получения письменного извещения Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (недостатков).
В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшающими результат Работ или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков;
- соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
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