Описание объекта закупки для нужд ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

Технические, качественные, функциональные и иные характеристики	
№ п/п	Наименование материала	Ед. измерения	Кол-во	Код ОКПД	Наименование показателя	Требуемое значение	Стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Клей монтажный универсальный 400 г 	шт	46	20.52.10.190	Материалы для склеивания	Кирпич, Газобетон, Пробка, Дерево, Бетон		
					Цвет после высыхания	белый		
					Основной материал	Полимер		
					Моментальное склеивание	Нет		
					Тип продукта	Жидкие гвозди		
					Влагостойкий	Да		
					Морозостойкость	Да		
					Объем (мл)	125		
					Назначение	Для любых помещений		
					Время схватывания	10 мин		
					Время до полного высыхания	20 мин		
					Тип склеивания	Горизонтальный и вертикальный		
					Прочность склеивания (кг/см²)	0.07		
					Минимальная температура применения (°C)	10		
					Максимальная температура применения (°C)	35
		
					Инструмент для нанесения 	Пистолет		
					Объем (мл)	400		
2	Клей-гель Момент универсальный прозрачный 125 мл или эквивалент	шт	5	20.52.10.190	Материалы для склеивания	Линолеум, каучук, ПВХ, Керамика, Кожа, Пластик		
					Цвет после высыхания	Прозрачный		
					Основной материал	Полиуретан		
					Моментальное склеивание	Нет		
					Тип продукта	Контактный клей		
					Влагостойкий	Да		
					Морозостойкость	Да		
					Объем (мл)	125		
					Назначение	Для любых помещений		
					Время схватывания	1ч		
					Время до полного высыхания	24 ч		
					Тип склеивания	Горизонтальный и вертикальный		
					Прочность склеивания (кг/см²)	0.13		
					Инструмент для нанесения 	Без помощи инструмента		
					Тип упаковки	Туба		
3	Механизм для шкафа купе СКМ-75 (ролики для шкафа купе)

	шт	50	25.72.14.190

	Тип 	Ролик универсальный усиленный		
					для раздвижных дверей весом до	70кг		
					Монтаж на двери из ДСП толщиной	16 мм		
					Особенности	Ролики монтируются как на низ, так и на верх двери		
					Нагрузка на пару	70 кг		
					Тип несущего механизма	Нижний		
					Материал	Сталь/ Пластмасса		
4	Ручка дверная на розетке Avers H-0826-A-NIS/NI алюминий цвет матовый никель/никель (или эквивалент)

	шт	100
	25.72. 12.111	Тип продукта
	Дверная ручка на розетке
		
					Цветовая палитра	Серый / серебристый		
					Цвет	Никель		
					С замком	Нет		
					Тип запирания	Отсутствует		
					Форма ручки	Изогнутый		
					Форма розетки	Круг		
					Длина ручки (мм)	145		
					Основной материал	Алюминий		
					Покрытие	Гальванический		
					Тип упаковки	Коробка		
5	Личинка замка двери 100мм Apecs с пятью ключами (или эквивалент)

	шт	20	25.72.13.120

	Цвет 	серебристый		
					Длина, мм	100		
					Кол-во ключей, шт	5		
					Тип механизма секретности	цилиндровый		
					Материал цилиндра	латунь		
					Тип ключа 	Английский 		
					Тип цилиндрового механизма	Евроцилиндр 		
6	Личинка замка двери 70мм Apecs с пятью ключами (или эквивалент)

	шт	150	25.72.13.120

	Цвет 	серебристый		
					Длина, мм	70		
					Кол-во ключей, шт	5		
					Тип механизма секретности	цилиндровый		
					Материал цилиндра	латунь		
					Тип ключа 	Английский 		
					Тип цилиндрового механизма	Евроцилиндр 		
7	Замок Vаntage врезной под цилиндр ML85 (или эквивалент)	шт	65	25.72.12.111	Тип	Врезной замок		
					Межосевое расстояние	85 мм		
					Тип механизма	цилиндровый		
					Направление открывания двери	левое/правое
		
					Способ отпирания	снаружи
Ключ		
					Комплектация
	корпус, ответная планка, крепеж		
					Тип механизма секретности	цилиндровый		
					Материал корпуса	сталь		
					Тип запирания	не автоматическое		
					Цвет 	Серебристый/бронзовый		
					Межосевое расстояние	85 мм		
					Материал язычка	металл		
					Материал защелки 	металл		
					С магнитной защелкой	нет		
					Бэксет (удаление ключевого отверстия)  (мм)	50		
					Размер (мм)	195*18/132*76		
8	Перчатки хлопчатобумажные 	пар	165	14.19.32.130	Тип продукта	Перчатки		
					Основной материал	Хлопок		
					ПВХ нанесение 	да		
					Обливные перчатки	Нет		
					Утепленный	Нет		
					Одноразовый	Нет		
					Размер	Единый		
					Класс вязки	7		
					Применение продукта	Для ремонтных работ, Для строительных работ		
					Соответствие	ГОСТ 12.1.252-201		
9	Перчатки хлопчатобумажные с двойным обливом	пар	270	14.19.32.130	Тип продукта	Перчатки		
					Основной материал	Хлопок		
					Обливные перчатки	да		
					Утепленный	Нет		
					Одноразовый	Нет		
					Размер	L		
					Класс вязки	13		
					Применение продукта	Для малярных работ, Для строительных работ, Для работы с инструментом		
10	Зеркало 
без полки 90*55см	шт	18
	23.12.13.110	Тип продукта	Бытовое зеркало 		
					Форма	прямоугольная		
					Цветовая палитра	Серый/Серебристый		
					Количество полок зеркала	0		
					Кромка зеркала	Шлифованное		
					Толщина зеркала	4 мм		
					Ширина, см	90см 		
					Высота, см	55см		
					Наличие фацета	Нет 		
					Незапотевающее зеркало	Нет		
					Подсветка 	Без подсветки		
					Наличие рамки	Нет		
					Метод крепления 	Крепление по длинному краю (горизонтальное) Пластина для скрытого крепления зеркала к стене		
					Состав комплекта	зеркало, крепеж для подвеса изделия (скрытый, дюбель костыль)		
					Описание	Зеркальное полотно выполнено с применением амальгамы на основе серебра, которая обладает повышенной влагостойкостью.
Зеркало поставляется в разобранном виде в коробке из прочного картона.
Крепления для зеркала входят в комплект		
11	Доска гладильная	шт	8	31.09.11.190	Способ установки	напольная		
					Материал   	металл		
					Материал поверхности доски	металл перфорированный		
					материал чехла/покрытия	Хлопок с тефлоновой пропиткой		
					Съемный чехол	да		
					Наличие подставки под утюг	да		
					Наличие полки для белья	да		
					Наличие полимерных колпачков на ножках	да		
					Регулировка высоты	да		
					Встроенная розетка	да		
					Держатель для шнура	да		
								
					Особенности	противоскользящие насадки на ножки, регулировка высоты, съемный чехол		
					Размеры  гладильной поверхности	122х40см		
					Размер доски гладильной (см)	Длина 150, ширина 40		
					максимальная высота	90см 		
12	Велопарковка «Дуга» ВП-3.000 СБ (или эквивалент)	шт	4	25.99.29.190	Высота, мм	780		
					Ширина, мм	1300		
					Глубина, мм	640		
					Кол-во парковочных мест 	Не менее 5		
					Размер труб каркаса	Ø40х20х1,5 мм		
					Тип крепления (крепление в комплекте)	4 анкерных болта Ø10 мм. 		
					Пластиковые заглушки на торцах	есть		
					Покрытие	порошковая краска		
					Размер труб перемычек: 	Ø25х1 мм		
					Цвет	Серый/черный		
13	Стеллаж
2200*450*800

	шт	6	31.01.11.190	Габаритные размеры	- высота 2200 мм;                         
- глубина 450 мм;
- ширина 800 мм  		
					Материал изделия	Сталь 		
					Толщина стали	1,8 мм		
					Комплектация 	   - 4 стойки из усиленного углового профиля сложного сечения 38х38 мм, с комплектом крепежа;
    - металлические ножки регулируемые по высоте;
   - наличие Г-образного или Т-образного усилителя стоек с резьбой под болты; 
    - сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа		
					Количество, размер полок	- 3 полки  800х450 мм		
					Расстояние между полками	Расстояние между полками регулируемое 		
					Нагрузка	Минимальная нагрузка на одну полку 100 кг		
					Высота бокового ребра полки	33 мм;		
					Шаг регулирования высоты полок	от 20 до 25 мм		
					Ребра жесткости	Два ребра жесткости на каждой полке		
					Покрытие, цвет	стенки и полки окрашены порошковой краской, цвет по согласованию с заказчиком		
					Стеллажи - представляют из себя полностью металлические конструкции сборно-разборного типа. Назначение – хранение различных типов товаров и продукции. Применение болтовых соединений придает повышенную жесткость и устойчивость конструкции. Конструктивно металлический стеллаж состоит из вертикальных стоек и горизонтальных полок, сделанных из металла.		
14	Мебельные направляющие шариковые 450x45 мм металл цвет никель 2 шт.	пар	40	25.72.14.130	Основной материал
	Металл		
					Покрытие	Гладкий		
					Ширина (мм)	1		
					Длина (мм)	3.5		
					Высота (мм)	45		
					размеры: 	450 x 45 мм		
					Система	Шариковый		
					Встроенные амортизаторы	Нет		
					Тип открывания	Полный		
					Цвет	Металлизированный		
					Максимальная нагрузка (кг)	20		
					Количество в наборе	2		
					Крепления в комплекте	Да		
15	Замок дверной врезной REZE защёлка 92/25 (REZE 25х92х15-16х240 PVC-M)	шт	5	25.72.12.111	Материал	Металл		
					Применение 	Для ПВХ дверей		
					Межосевое расстояние	92 мм		
					Дорнмасс	25 мм		
					Длина	240 мм		
					Ширина	50 мм		
					Лицевая планка	16*240мм		
					Расстояние между креплениями	215мм		
16	Нажимной гарнитур для входных дверей,85мм/28мм, белый

	шт	4	25.72.12.111	Комплектация 	Ручка на планке – 2шт., штифт, 2 винта стяжки		
					Тип	Ручка для двери		
					Максимальная толщина двери, мм	75		
					Длина, мм	220		
					Ширина, мм	28		
					Открывание	Левое/Правое		
					Цвет	Белый		
					Вид накладки на замок	Евроцилиндр		
					Тип дверной ручки	Нажимная		
					Тип ригелей	Прямоугольный		
					Форма розетки	Прямоугольник		
					Тип механизма	Цилиндровый		
					Особенности фурнитуры	Механическое открывание ключом		
					Межосевое расстояние, мм	85		
17	Саморез универсальный, потайной острый оцинкованный 3x16 мм	шт	5000	25.94. 11.120	Применение продукта	Универсальное		
					Шлиц	Pozidriv (PZ)		
					Тип наконечника	острый		
					Диаметр (мм)	3		
					Длина (мм)	16		
					Размер шлица	PZ1		
					Форма головки	Потайная головка		
					Основной материал	сталь		
					Покрытие	оцинкованный		
					Тип продажи	Упаковкой		
18	Петля мебельная накладная H301A02 Clip-on 35 мм 105° 2 шт.	пар	50	25.72.15	тип	Петля мебельная накладная		
					Количество в комплекте	2шт		
					Ширина (мм)	60		
					Диаметр отверстия (мм)	35		
					Цветовая палитра	Серый / серебристый		
					Основной материал	Сталь		
					С амортизатором	Да		
Срок поставки:  в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта	
Условия поставки: доставка транспортом Поставщика, проведение разгрузочно-погрузочных работ, осуществляет Поставщик собственными силами и за свой счёт.  Продукция поставляется в фирменной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке. При поставке товара Поставщик предоставляет паспорт на изделие и сертификат соответствия качества. 			
Место поставки: г.Краснодар, ул. Митрофана Седина, 4 (склад); (позиции 10,11,12,13) г.Краснодар, ул. им. 40-летия Победы №2, угловой с ул.Колхозная №82, Общежитие №2.			
Условия и порядок оплаты: безналичный расчет, 100% оплата не позднее 7 рабочих дней  после поставки товара на основании товарной накладной или УПД (универсального передаточного документа), счёта, счёта-фактуры (при наличии).			
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.