Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на поставку плиткореза электрического
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	1.
	Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов
	Тип
	плиткорез электрический
	
	шт
	1
	28.49.11.110/-

	
	
	Мощность
	≥ 2000 и ≤ 2500
	Вт
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение переменного тока
	≥ 220 и ≤ 240
	В
	
	
	

	
	
	Частота вращения шпинделя
	≥ 13000
	об/мин
	
	
	

	
	
	Диаметр диска
	≥ 120 и ≤ 130
	мм
	
	
	

	
	
	Длина реза
	≥ 1200
	мм
	
	
	

	
	
	Функция реза под углом
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Максимальная глубина пропила под углом 90°
	≥ 30
	мм
	
	
	

	
	
	Максимальная глубина пропила под углом 45°
	≥ 20
	мм
	
	
	

	
	
	Подача водяного охлаждения в зону реза
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Метод резки
	протяжка по плитке кареткой
	
	
	
	

	
	
	Рабочий стол
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Функция складной конструкции плиткореза для транспортировки и хранения
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Два запасных диска для реза керамогранитной плитки в комплекте 
	наличие
	
	
	
	


1. Срок исполнения контракта: в течение 15 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
2. Условия гарантии на товар: гарантийный срок Поставщика составляет не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке товара.
3. В структуру цены должны быть включены затраты на уплату налогов, сборов и иных платежей, связанных с исполнением условий государственного контракта, а также доставка товара и погрузочно-разгрузочные работы по адресу заказчика: Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00 часов.
4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отвечать по своему качеству нормативным документам, действующим в Российской Федерации для данного вида товара, что должно подтверждаться при поставке товара документами, определяющими качество и безопасность товара.
5. Приёмка товара осуществляется по количеству, товарно-транспортной накладной, сертификатам соответствия и документам качества на товар.
