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Приложение к технической части
Общие требования к работам
Порядок и условия выполнения работ

Полный перечень и объем выполняемых работ указан в Задании на Выполнение работ по подготовке проектной документации: «Капитальной ремонт ограждения территории КГБОУ ШИ 3» (далее – Задание на проектирование) (Приложение 1) и Смете (Приложение 2).
Перечень правовых актов, нормативной документации, используемых Подрядчиком при выполнении работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с Заданием на проектирование, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Хабаровского края в части состава, содержания и оформления результатов работы, в том числе:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; 

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
  - кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования; 

-Методические рекомендации «Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации», направленные письмом Министерства Просвещения от 24 февраля 2021 г. № 12-286.
Во всех случаях, когда в настоящей Технической части или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.

В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
Требования к объему предоставления гарантий качества работ

Подрядчик обеспечивает исправление допущенных ошибок при проектировании на протяжении гарантийного срока.
Требования к результатам закупки
Результатом закупки является выполнение работ по подготовке проектной документации: «Капитальной ремонт ограждения территории КГБОУ ШИ 3» в полном объеме в соответствии с Технической частью и с надлежащим качеством.
Результатом выполненных по настоящему контракту Работ являются проектная документация, при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Задание на проектирование.
2. Смета.
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