                        Приложение № 1 
                   
ЗАДАНИЕ На ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
по подготовке проектной документации: «Капитальной ремонт ограждения территории КГБОУ ШИ 3», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Партизанская, 93 «Б».
	№ п\п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и  требования

	1.
	Основание для разработки проектной документации
	Эксплуатация без капитального ремонта с 1959 года. Решение Заказчика.
Отчёт о проведении комплексного инженерно-технического обследования ограждения и благоустройства участка КГБОУ ШИ 3, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Партизанская, д.93 «Б».

	2.
	Исходные данные для
проектирования
	1. Кадастровая выписка о земельном участке. (Приложение 1 к настоящему Заданию).
2.Отчёт по комплексному обследованию технического состояния благоустройства участка КГБОУ ШИ 3 (в целях выполнения работ на проведения капитального ремонта). (Приложение 2 к настоящему Заданию).

	3.
	Заказчик
	Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3"
(КГБОУ ШИ 3)
г. Хабаровск, 680018, ул. Партизанская, д. 93 «Б».
E-mail: hbsi3@mail.ru
(4212) 48-35-56 (тел./факс)
(4212) 48-35-71 ОКПО 84477078, ОГРН 1072722014859
ИНН/КПП 2725068521/272501001

	4.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	5.
	Источник финансирования
	Хабаровский край
Средства бюджетных учреждений

	6.
	Вид документации
	Проектная документация на капитальный ремонт ограждения территории КГБОУ ШИ 3, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Партизанская, 93 «Б»

	7.
	Цель проектирования
	Приведение ограждения территории в техническое состояние, отвечающее требованиям нормативных документов.

	8.
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. 
Срок окончания работ: не позднее 30.11.2026 г.

	9.
	Основные требования к составу документации


	Проектная документация по составу и содержанию должна соответствовать требованиям следующих документов:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
-Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановлению Правительства РФ от 05 марта 2007 г. № 145;
-постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; 
-ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».
-кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
-ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования; 
-Методические рекомендации «Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации», направленные письмом Министерства Просвещения от 24 февраля 2021 г. № 12-286.
[bookmark: _GoBack]
Оформление проектной документации выполнить в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 
Документация должна соответствовать требованиям строительных, санитарных, противопожарных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов, с учетом выводов отчёта по комплексному обследованию технического состояния благоустройства участка КГБОУ ШИ 3 (в целях выполнения работ на проведения капитального ремонта).
Наименование электронного документа должно соответствовать наименованию документа на ИУЛ и бумажном носителе.
Состав проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
-Раздел 1 «Пояснительная записка».
-Раздел 2«Схема планировочной организации земельного участка».
-Раздел 4 «Конструктивные решения» 
-Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»
-Подраздел «Система электроснабжения (наружное освещение, электроприводы ворот, электроснабжение охранных систем)» 
-«Сети связи (видеонаблюдение, СКУД)».
-Раздел 7 «Проект организации строительства» (учесть ограждение) объектов капитального строительства».
-Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства»
- Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». Ведомости объемов работ.

В разделе «ПОС» проектной документации предусмотреть выполнение работ по ремонту отдельными захватками.
Требования к разрабатываемой проектной документации:
Проектная документация должна разрабатываться на основании отчёта по комплексному обследованию технического состояния благоустройства участка КГБОУ ШИ 3 (в целях выполнения работ на проведение капитального ремонта).
Сметную документацию следует дополнить ведомостями объемов строительных и монтажных работ, оформленных в установленном порядке (с подписями исполнителей и ГИП), определяемым по результатам обследований и проектным данным по каждому разделу проекта (аналогично оформлению проектной документации).
При этом объемы не должны являться перечнем работ и затрат, полученным из локальных сметных расчетов. Объемы работ, приведенные в ведомостях, должны четко соответствовать проектным решениям.
В ведомостях объемов работ по всем разделам и подразделам указать:
-ссылки на альбом и листы проекта, по которым выполнена данная ведомость; 
- номер сметы, которая составлена по данной ведомости.
-объемы работ в проектной документации подтвердить подробными расчетами. Наименование и объемы работ в ведомостях и спецификациях графической части, ведомостях объемов работ и локальных сметных расчетах должны соответствовать друг другу.
   В разделе «ПОС» необходимо выполнить подробный расчет количества мусора, образующегося в процессе демонтажных работ, обосновать расстояния перевозки строительных отходов. В «ПОС», «ВОР», «СМ» и других разделах проектной документации предусмотреть возможность выполнения работ по отдельным этапам, конструктивам с выделением объемов таких работ.
Дополнительные разделы проектной документации по работам, которые не отражены в техническом задании согласовать с Заказчиком.
 При составлении проектной документации провести необходимое снятие замеров, осмотр и расположение на месте. 

	-
	
	

	10.
	Основные технико-экономические показатели

	Кадастровый номер -  27:23:0000000:1050
Площадь участка  -  22 284,44 м2
Ограждение – 928,6м.п (при проектировании учесть данные в отчёте по комплексному обследованию технического состояния благоустройства участка КГБОУ ШИ 3 (в целях выполнения работ на проведения капитального ремонта)).

	11.
	Требования к
технологическим
решениям и
оборудованию
	Предусмотреть работы согласно результатам отчёта по комплексному обследованию технического состояния благоустройства участка КГБОУ ШИ 3 (в целях выполнения работ на проведения капитального ремонта).
Предусмотреть мероприятия согласно технологическим решениям, предварительно согласовав данные действия с заказчиком. 
В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по капитальному ремонту поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация должны содержать отдельный перечень таких товаров.
Проектной документацией предусмотреть выполнение требований Хартии промышленного и технологического суверенитета и импортозамещения Правительства Хабаровского края от 27 июня 2024 года.
Оборудование и материалы должны быть преимущественно Российского производства.
Все работы и используемые материалы согласовать с заказчиком.

	12.
	Требования о сопровождение экспертизы
	Подрядчик проходит в КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (далее – государственная экспертиза). 
До прохождения государственной экспертизы проектная документация направляется Заказчику на проверку, которая составляет не более 10 дней.
Оплату прохождения государственной экспертизы проектной  документации осуществляет Подрядчик.
По замечаниям КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» Подрядчик обязан вносить корректировки в проектную документацию с обязательным предоставлением Заказчику откорректированной проектной документации.
После получения положительного заключения государственной экспертизы Подрядчик в электронную и печатную версию проектной документации обязан внести все корректировки и исправления по замечаниям, выданным КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» и передать Заказчику по акту приема-передачи откорректированную проектную документацию.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы (по вине Подрядчика) Подрядчик обязан за счет собственных средств, в сроки, установленные законодательством, провести повторную государственную экспертизу.
Срок прохождения государственной экспертизы входит в общий срок выполнения работ по контракту.

	13.
	Требования к сметной документации
	Сметная стоимость должна быть сформирована с учетом требований Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. (в последней редакции).
Сметную стоимость выполнить ресурсно-индексным методом определения сметной стоимости строительства, при котором источниками формирования сметной стоимости строительства одновременно будут являться данные о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен из ФГИС ЦС и сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ- 2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о сметных ценах которых в текущем уровне цен будет отсутствовать в ФГИС ЦС.
Сметную документацию следует дополнить ведомостями объемов строительных и монтажных работ, оформленных в установленном порядке (с подписями исполнителей и ГИП), определяемым по результатам обследований и проектным данным по каждому разделу проекта (аналогично оформлению проектной документации).
 При этом объемы не должны являться перечнем работ и затрат, полученным из локальных сметных расчетов. Объемы работ, приведенные в ведомостях, должны четко соответствовать проектным решениям.  
В ведомостях объемов работ по всем разделам и подразделам указать:
-  ссылки на альбом и листы проекта, по которым выполнена данная ведомость; 
- номер сметы, которая составлена по данной ведомости.
-объемы работ в проектной документации подтвердить подробными расчетами. Наименование и объемы работ в ведомостях и спецификациях графической части, ведомостях объемов работ и локальных сметных расчетах должны соответствовать друг другу.

	14.
	Требования к материалам проектной документации передаваемых заказчику
	Подрядчик передает Заказчику:
-4 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на электронном носителе. Электронные файлы должны быть представлены в редактируемых форматах pdf, текстовые файлы - в pdf и редактируемых форматах Мiсгоsoft Оffice Word, Excel или с ними совместимых, сметную документацию - в форматах xls, est, Гранд смета, XML; 

	15.
	Приложения
	1.	Кадастровая выписка о земельном участке. (Приложение 1 к настоящему Заданию).
2.	Отчёт по комплексному обследованию технического состояния благоустройства участка КГБОУ ШИ 3 (в целях выполнения работ на проведения капитального ремонта). (Приложение 2 к настоящему Заданию).




