 Техническое задание
ИКЗ 26 1 5611032615 561101001 0004 0000000 244
Наименование объекта закупки: Изготовление и поставка планов эвакуации фотолюминесцентных А2 (600х400мм) на пластике ПВХ 3мм.
Государственный заказчик (Заказчик): Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП России по Оренбургской области).
Цель закупки: Оборудование помещений в соответствии с ГОСТ 34428-2018, для ориентирования людей в случае чрезвычайной ситуации.
Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), надлежащего качества (без видимых повреждений, заломов, царапин либо иного повреждения целостности листа), соответствовать техническим требованиям, не иметь дефектов. 

Весь поставляемый товар должен быть новым, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Упаковка стандартная не поврежденная, обеспечивающая сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки поставки некачественного товара (брак, производственный дефект, несоответствие требованиям Технического задания, несоответствие согласованным макетам) или некомплектного товара, Поставщик обязан заменить или доукомплектовать такой товар в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком. 

Расходы по возврату товара и его замене, либо доукомплектованию производятся за счет средств Поставщика. 
Порядок сдачи и приемки товара: Перед началом изготовления товара Поставщик предоставляет на согласование Заказчику макет на электронный адрес почты Заказчика omto@r56.fssp.gov.ru.

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания контракта направить макет поставляемого Товара на согласование Заказчику.

Заказчик информирует Поставщика о согласовании макета путем направления информационного сообщения о согласовании по адресу электронной почты ответственного исполнителя Поставщика.

Товар в полном объеме поставляется непосредственно в адрес Заказчика не более 14 дней с момента заключения настоящего договора.
Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает документы о приемке. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

При выявлении несоответствий в поставленном Товаре, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента доставки Товара составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения, и в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания направляет его Поставщику.
Требования к отгрузке и доставке товара: Погрузочно-разгрузочные работы, доставка Товара до места складирования осуществляются силами Поставщика либо с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.
Поставщик не менее чем за 2 (два) часа до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о поставке Товара.

Адрес доставки: г. Оренбург, ул. Ткачева, д.8 (склад).
Порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара, безналичным перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке (Акта оказанных услуг, товарной накладной (или универсального передаточного документа), на основании выставленного счета (при наличии счета-фактуры).

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	План эвакуации фотолюминесцентный А2 (600х400мм) на пластике ПВХ 3мм


	Описание объекта закупки: ФЭС (фотолюминесцентные эвакуационные системы) является автономной, самостоятельной системой безопасности, которая применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей (ГОСТ 34428-2018.)

Требования к материалам: Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлено на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с полноцветным схематичным печатным изображением. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной террористического акта и т.п.), вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей (ГОСТ 34428-2018.)
Требования к габаритным размерам:
- 600 мм по ширине

- 400 мм по высоте
- 3 мм по толщине.
Требования к информационному содержанию: Обозначение путей и эвакуационных выходов, по которым в случае пожара обеспечивается самостоятельный выход людей из помещений. Обозначение мест расположения противопожарного оборудования и средств оповещения. 

Напоминание о первоочередных действиях, которые нужно предпринять при обнаружении очага возгорания.

Требования к цветовому решению: Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый, цвет знаков безопасности – красный, цвет эвакуационных путей движения - зелёный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - графическое изображение и окраска элементов не должна иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати.
	шт.
	5




