Техническое задание на поставку, монтаж и настройку системы радиоканальной охранной сигнализации
1. Общие положения
Объект исполнения работ: музей, расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, cтр. 22.
Цель выполнения работ: обеспечение защиты витрин экспозиций музея путем установки системы радиоканальной охранной сигнализации.
2. Предмет закупки
Состав работ:
· Поставка оборудования системы охранной сигнализации
· Монтаж оборудования
· Пусконаладочные работы
· Интеграция с существующей системой АРМ "Орион"
3. Перечень оборудования
	№
	Наименование оборудования
	Количество

	1
	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ
	3 шт.

	2
	Адресный расширитель С2000-АРР125
	3 шт.

	3
	Источник бесперебойного питания СКАТ 2400И7
	1 шт.

	4
	Аккумуляторные батареи
	2 шт.

	5
	Кабель витая пара кат. 5e
	305 м

	6
	Магнитоконтактные извещатели С2000-СМК
	15 шт.

	7
	Датчики разбития стекла С2000Р-СТ
	5 шт.

	8
	Кабели USB Type-B 2.0
	3 шт.


4. Технические требования к оборудованию
4.1 Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ (3 шт.) или эквивалент
· Напряжение питания: 8–28 В
· Потребляемый ток: не более 160 мА
· Количество подключаемых устройств: до 127
· Рабочая температура: от -30°C до +55°C
· Степень защиты: IP20
4.2 Адресный расширитель С2000-АРР125 (3 шт.) или эквивалент
· Напряжение питания: 8–28 В
· Количество входов: 125
· Тип входов: сухие контакты
· Рабочая температура: от -30°C до +55°C
· Степень защиты: IP20
4.3 Источник бесперебойного питания СКАТ 2400И7 (1 шт.) или эквивалент
· Выходное напряжение: 24 В
· Мощность: 2400 Вт
· Время автономной работы: не менее 4 часов
· Защита от перегрузки и короткого замыкания
· Рабочая температура: от -10°C до +40°C
4.4 Аккумуляторные батареи 12 А/ч (2 шт.) или эквивалент
· Номинальное напряжение: 12 В
· Емкость: 12 А/ч
· Тип: герметичные свинцово-кислотные
· Срок службы: не менее 5 лет
· Саморазряд: не более 3% в месяц
4.5 Кабель витая пара категории 5e (305 м)
· Материал проводника: медь
· Диаметр проводника: 0,51 мм
· Волновое сопротивление: 100 ± 15 Ом
· Экранирование: UTP
· Рабочая температура: от -20°C до +60°C
4.6 Магнитоконтактные извещатели С2000-СМК исп.04 (15 шт.) или эквивалент
· Напряжение питания: 8–28 В
· Ток потребления: не более 0,5 мА
· Дальность действия: не менее 25 мм
· Степень защиты: IP41
· Рабочая температура: от -30°C до +55°C
4.7 Датчики разбития стекла С2000Р-СТ (5 шт.) или эквивалент
· Радиус действия: до 6 м
· Частота радиоканала: 433 МГц
· Время работы от батареи: не менее 2 лет
· Степень защиты: IP41
· Рабочая температура: от -30°C до +55°C
4.8 Кабели USB Type-B 2.0 (3 шт.)
· Длина: 3 метра
· Тип разъема: USB 2.0 Type-B
· Экранирование: есть
· Материал проводника: медь
· Рабочая температура: от 0°C до +50°C
5. Сроки выполнения
Период исполнения: 3 рабочих дня с момента заключения договора.
6. Требования к качеству
Соответствие стандартам:
· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»
· ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная»
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
· РД 78.145-93 «Системы охранной сигнализации»
7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок: 24 месяца с момента подписания акта приемки.
8. Порядок приемки
Условия приемки:
· Проверка комплектности поставки
· Тестирование работоспособности системы
· Проверка интеграции с АРМ "Орион"
· Оформление акта выполненных работ 
9. Обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
· Обеспечить качество материалов и оборудования
· Предоставить всю необходимую документацию
· Выполнить работы в установленные сроки
· Устранить выявленные недостатки
· Обеспечить конфиденциальность информации
Заказчик обязуется:
· Обеспечить доступ к объекту
· Осуществить приемку работ
· Своевременно произвести оплату











