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Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку материалов для текущего ремонта

	№
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
(по каждой характеристике  товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)


	Количество,
единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	
ОКПД2/КТРУ

	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). 
Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)

	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики
	

	1
	Кабель силовой
ВВГнг(А)-LS
	5 м.
	Не устанавливается
	27.32.13.111

	Материал токопроводящих жил
	Медная жила
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2
	≥4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы)
	однопроволочные  круглые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	≥0,66
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Число токопроводящих жил, шт.
	≥5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Наличие заполнения между изолированными жилами
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип
	Силовые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Отсутствие защитных покровов
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Провод установочный

	15 м.
	Не устанавливается
	27.32.13.111
	Материал
	ПВХ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2
	≥25
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Изоляция жилы
	Поливинилхлорид (PVC)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Класс проводника
	5 - многопроволочная гибкая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы)
	Многопроволочные круглые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Число токопроводящих жил, шт.
	≥1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Цвет 
	
Белый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Провод установочный



	2 м.
	Не устанавливается
	27.32.13.111
	Материал
	ПВХ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2
	≥4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Изоляция жилы
	Поливинилхлорид (PVC)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Класс проводника
	5 - многопроволочная гибкая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы)
	Многопроволочные круглые
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Число токопроводящих жил, шт
	≥1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Цвет 
	
Белый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	Труба гофрированная



	3 м
	Не устанавливается
	27.90.12.130
	Материал  
	ПВХ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Диаметр, мм.
	≥25
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Степень защиты IP
	≥55
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Наличие протяжки 
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	Серый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	Шина соединительная

	2 шт.
	Не устанавливается
	27.33.13.120
	Материал
	медь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид
	Шина
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип подключения
	штырь (тип PIN)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество штырей, шт.
	≥12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Номинальный ток, А
	≥63
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество полюсов, Р
	≥3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Длина, мм
	≥220
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	6
	Гильза соединительная кабельная
	14 шт.
	ТМЛ 25-8-7, 25 мм под болт М8 или эквивалент 
	27.33.13.130-00000001
	Покрытие гильзы
	Лужение
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Метод соединения
	опрессовка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал гильзы
	медь 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики*

	
	
	
	
	
	Крепление винта
	М8
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Сечение кабеля, мм2
	≥ 10.0 и < 50.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	внутренний диаметр, мм.
	≥7
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Модельный ряд
	ТМЛ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие изоляции
	нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип

	наконечник кольцевой прямой

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	Наконечник


	100 шт.
	Не устанавливается
	27.33.13.120
	Тип коннектора 
	наконечник втулочный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Сечение жилы, мм²
	≥4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Длина контактной части, мм.
	≥9
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Материал жилы
	медь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип используемого кабеля
	один провод
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие изоляции
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8
	Щит электрический навесной



	1  шт.
	Не устанавливается
	27.12.31.000
	материал
	сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество рядов
	≥2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Способ монтажа
	Поверхностный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты IP
	≥IP54
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Высота, мм.
	≥410
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Ширина, мм.
	≥330
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Глубина, мм.
	≥120
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Ширина в числах модульных расстояний
	≥24
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип крышки
	Закрытого типа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	Серый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9
	Автоматический выключатель
	1 шт.
	Не устанавливается
	27.12.22.000
	Номинальный ток, А
	≥32
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Общее количество полюсов, шт.
	≥3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Характеристика срабатывания
	С
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА
	≥4,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА
	≥4,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип монтажа
	динрейка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	10
	Автоматический выключатель
	6 шт.
	Не устанавливается
	27.12.22.000
	Номинальный ток, А
	≥16
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Общее количество полюсов, шт.
	≥1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Характеристика срабатывания
	С
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА
	≥4,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА
	≥4,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип монтажа
	динрейка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	11
	Автоматический выключатель
	4 шт.
	Не устанавливается
	27.12.22.000
	Номинальный ток, А
	≥10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Общее количество полюсов, шт.
	≥1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Характеристика срабатывания
	С
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА
	≥4,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА
	≥4,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип монтажа:
	динрейка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	12
	Плавкая вставка предохранителя

	6 шт.
	Не устанавливается
	27.12.21.000
	Номинальный ток, А
	≥80
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение, В
	≥690
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Род тока
	Переменный ток 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Категория применения
	gL/gG
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип товара
	Шина заземления/нулевая для распределительного щита I
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	13
	Шина нулевая

	2 шт.
	Не устанавливается
	27.33.13.190

	Материал изделия
	Латунь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество соединений, шт.
	≥16
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Модель/исполнение
	Изолятор-стойка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номин. Ток, А
	≥125
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



* Обоснование включения дополнительных характеристик, не включенные в КТРУ: Поскольку показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах, КТРУ и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, техническое задание содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара. Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке.
**В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак, в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».
*** Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

1.1. Требования к качеству поставляемого товара:
1. Товар должен соответствовать предъявляемым требованиям.
2. Товар должен быть предоставлен со всеми сопутствующими документами (при наличии): декларация соответствия, сертификат соответствия и т.п.
1.2. Требование к безопасности поставляемого товара
Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
1.3. Отгрузка товара:
· Доставка товара, погрузка, разгрузка должна производиться транспортом и средствами ПОСТАВЩИКА по следующему адресу:
-Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

· Срок поставки товара составляет 20 календарных дней с даты подписания контракта.
2. Гарантийные обязательства: 
· 2.1.Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приёмке.


Инженер ОЭРЗCиРИ  УМТО								                                                        Нуртдинова Н.С.


