ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
на проведение диагностики МФУ 
Код ОКПД 2: 95.11.10 «Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования»
1. Наименование услуги
Оказание услуг по диагностике многофункционального устройства (МФУ) Kyocera ECOSYS FS-1025MFP.
2. Цель 
Определение технического состояния МФУ, выявление причин неисправности, подготовка заключения о возможности и целесообразности дальнейшего ремонта.
3. Исходные данные
•  Модель устройства: Kyocera ECOSYS FS-1025MFP (2 шт.)
•  Тип устройства: многофункциональное (печать/копирование/сканирование)
•  Состояние: устройство не работает должным образом (конкретные симптомы — по факту осмотра).
4. Состав услуг
Исполнитель должен выполнить следующие действия:
4.1. Первичная проверка
•  Визуальный осмотр устройства.
•  Проверка подключения, кабелей, сетевых параметров.
•  Проверка состояния картриджа, узла проявки, фотобарабана.
4.2. Техническая диагностика
•  Запуск встроенных тестов МФУ.
•  Проверка механических узлов (подача бумаги, ролики, печка, сканирующий модуль).
•  Диагностика электронных компонентов (питание, плата управления).
•  Проверка ошибок и кодов неисправностей.
•  Определение причин некорректной работы.
4.3. Выдача заключения по результатам диагностики
Заключение должно включать в себя: 
•  Описание выявленных неисправностей.
•  Перечень необходимых работ по ремонту с указанием цен (если ремонт возможен).
•  Перечень требуемых запасных частей и расходных материалов с указанием цен (при необходимости).
•  Заключение о целесообразности ремонта.
5. Требования к результату
•  Диагностика должна быть выполнена качественно и в полном объёме.
•  Заключение должно быть предоставлено в электронном виде, а также нарочно передано вместе с финансовыми документами на оплату услуг.  
•  Срок предоставления заключения: не позднее 5 рабочих дней с момента проведения диагностики.
6.Место оказания услуг: г. Хабаровск, по местонахождению Исполнителя. 
7.Срок оказания услуг – до 15.04.2026.

Прием-передача МФУ для диагностики осуществляется по двухстороннему акту приема-передачи. Заказчик самостоятельно отвозит МФУ по местонахождению Исполнителя. 
Исполнитель несёт ответственность за сохранность оборудования в процессе диагностики.



