Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-05-14

Текущий ремонт кровли корпуса 1/1.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	598.354 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	168.717 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0.47 тыс.руб.	
строительных работ	598.354 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	353.64 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	0.75 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН 46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из профлиста С ЧАСТИЧНЫМ СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА. ПРИМ.	100 м2	2.4		2.4						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23.6808					10 395.87	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	8.58	1.15	23.6808			439	1	10 395.87	
	2	ЭМ									87.95	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1.88	1.15	5.1888	11.45	1.48	16.95	1	87.95	
		Итого прямые затраты									10 483.82	
		ФОТ									10 395.87	
	Пр/812-040.2-1	НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					9 460.24	
	Пр/774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					5 405.85	
		Всего по позиции					10 562.46		25 349.91	
2	ГЭСН 09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м	50		50						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19.55					9 842.25	
	1-100-34	Средний разряд работ 3,4	чел.-ч	0.34	1.15	19.55			503.44	1	9 842.25	
	4	М									408.46	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.116	1	55.8			7.32	1	408.46	
		Итого прямые затраты									10 250.71	
		ФОТ									9 842.25	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	83.7					8 237.96	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	52.7					5 186.87	
		Всего по позиции					473.51		23 675.54	
3	ГЭСНр 58-01-033-01	Устройство разжелобков (ендов) из листовой стали толщ. 0,7мм 4х10м (3шт) с  промазкой швов битумной мастикой.	100 м	0.3		0.3						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11.6265					5 572.23	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	33.7	1.15	11.6265			479.27	1	5 572.23	
	2	ЭМ									13.07	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.05175					25.84	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	1.15	0.0345	37.32	1.55	57.85	1	2.00	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.1	1.15	0.0345			479.27	1	16.53	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.15	0.01725			641.70	1	11.07	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.05	1.15	0.01725			539.69	1	9.31	
	4	М									46 323.13	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	1	0.0006			83 923.41	1	50.35	
	08.1.02.25-0061	Кляммеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина крепления до 5 мм, толщина 0,5 мм	1000 шт	0.2	1	0.06	8 329.55	1.49	12 411.03	1	744.66	
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	2.2	1	0.66	86 227.50	0.80	68 982	1	45 528.12	
	01.7.15.14-0073	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0	1	0						
	01.2.03.03-0158	Мастика битумная гидроизоляционная для антикоррозийной защиты бетонных, деревянных и металлических конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, диапазон температур от -5 до +45 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 1-4 кг/м2	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									51 934.27	
	01.7.15.14-0073	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0.017667	1	0.0053	328 579.42	1.29	423 867.45	1	2 246.50	
	01.2.03.03-0158	Мастика битумная гидроизоляционная для антикоррозийной защиты бетонных, деревянных и металлических конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, диапазон температур от -5 до +45 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 1-4 кг/м2	кг	80	1	24	121.26	1.82	220.69	1	5 296.56	
		ФОТ									5 598.07	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					5 038.27	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					2 575.12	
		Всего по позиции					223 635.68		67 090.71	
4	ГЭСН 12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 м2	1.30625		1.30625						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			65.6974192					32 677.90	
	1-100-33	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	38.03	1.3225	65.6974192			497.4	1	32 677.90	
	2	ЭМ									749.50	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.6947617					444.54	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.06	1.4375	0.1126641			1 039.75	1	117.14	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.06	1.4375	0.1126641			724.95	1	81.68	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.14	1.4375	0.2628828			1 626.29	1	427.52	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.14	1.4375	0.2628828			724.95	1	190.58	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.17	1.4375	0.3192148			641.70	1	204.84	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.17	1.4375	0.3192148			539.69	1	172.28	
	4	М									1 009.32	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5.018	1	6.5547625			7.32	1	47.98	
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0007	1	0.0009144	199 827.16	1.29	257 777.04	1	235.71	
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0.002	1	0.0026125	215 311.97	1.29	277 752.44	1	725.63	
	08.1.02.07                                                      	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт                                                                              	0	1	0						
	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									34 881.26	
	08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	13.397129	1	17.5			487.99	1	8 539.83	
		ФОТ									33 122.44	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					32 493.11	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					16 047.82	
		Всего по позиции					70 401.55		91 962.03	
5	ГЭСН 46-04-008-02	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм. (На не полный состав работ  К=0,3). ПРИМ.	100 м2	5.85		5.85						
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=0.3, ЭМ=0.3, М=0.3, ОТм=0.3, ЗТ=0.3, ЗТм=0.3										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			57.72195					7 601.98	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	8.58	1.15	57.72195			439	0.3	7 601.98	
	2	ЭМ									0.00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0	1.15	0	11.45	1.48	16.95	0.3	0.00	
		Итого прямые затраты									7 601.98	
		ФОТ									7 601.98	
	Пр/812-040.2-1	НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					6 917.80	
	Пр/774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					3 953.03	
		Всего по позиции					3 157.75		18 472.81	
6	ГЭСН 12-01-041-01	Монтаж  саморезов на существующей кровле из профнастила. ПРИМ.	100 шт	35.84		35.84						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			156.646877					75 076.15	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	3.800633	1.15	156.646877			479.27	1	75 076.15	
	2	ЭМ									0.00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0	1.15	0			641.70	1	0.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0	1.15	0			539.69	1	0.00	
	4	М									218.14	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8315	1	29.80096			7.32	1	218.14	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0	1	0	41.71	1.29	53.81	1	0.00	
	01.7.15.11-0027	Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм	100 шт	0	1	0	432.75	1.29	558.25	1	0.00	
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	0	1	0	341.78	1.29	440.9	1	0.00	
	01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									75 294.29	
	01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	1	1	35.84	178.83	1.39	248.57	1	8 908.75	
		ФОТ									75 076.15	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					73 649.70	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					36 374.39	
		Всего по позиции					5 419.28		194 227.13	
7	ГЭСНр 58-01-009-01	Промазка  свищей в покрытии из профлиста. ПРИМ.	100 м2	5.85		5.85						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19.307925					8 476.18	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	2.87	1.15	19.307925			439	1	8 476.18	
	4	М									278.06	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0	1	0	79.88	1.44	115.03	1	0.00	
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг	0.6	1	3.51	46.06	1.72	79.22	1	278.06	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0	1	0	60 697.21	1.20	72 836.65	1	0.00	
		Итого прямые затраты									8 754.24	
		ФОТ									8 476.18	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					7 628.56	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					3 899.04	
		Всего по позиции					3 466.98		20 281.84	
8	ГЭСН 12-01-041-01	Закрепить по периметру кровли все листы на заклёпки вытяжные 4х10.  Стыки крепятся на 500мм от края через 100мм	100 шт	9.18		9.18						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39.79989					19 074.89	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	3.77	1.15	39.79989			479.27	1	19 074.89	
	2	ЭМ									0.00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0	1.15	0			641.70	1	0.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0	1.15	0			539.69	1	0.00	
	4	М									55.87	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8315	1	7.63317			7.32	1	55.87	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0	1	0	41.71	1.29	53.81	1	0.00	
	01.7.15.11-0027	Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм	100 шт	0	1	0	432.75	1.29	558.25	1	0.00	
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	0	1	0	341.78	1.29	440.9	1	0.00	
	01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									19 130.76	
	01.7.15.08-1016	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, диаметр 4,0 мм, длина 10 мм	100 шт	1	1	9.18	194.96	1.29	251.5	1	2 308.77	
		ФОТ									19 074.89	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					18 712.47	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					9 241.78	
		Всего по позиции					5 380.59		49 393.78	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					490 453.75	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					245 631.74	
		   оплата труда (ОТ)					168 717.45	
		   эксплуатация машин и механизмов					850.52	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					470.38	
		   материальные ресурсы					75 593.39	
		   перевозка					0.00	
		Всего ФОТ					169 187.83	
		Всего накладные расходы					162 138.10	
		Всего сметная прибыль					82 683.89	
                                                Налог на добавленную стоимость 22%				107 899.83	
		
ИТОГО	
598 353.58	

Составил ______________ Самсонова З.А.

Проверил ______________ Малыгин И.В.