	Техническое задание

	Ремонт ВЛ-6кВ ф. ПС Рудник:

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Техническое обследование ВЛ-6кВ ф. ПС Рудник: проверка состояния опор,  провисов проводов; осмотр изоляторов и арматуры; поиск неисправностей
	чел.*час
	96

	2
	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
	шт
	1

	3
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
	шт
	1

	4
	Протяжка болтовых контактных соединений
	шт
	5
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