ФИЦ ХФ РАН


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)

1. Объект закупки: поставка этилена чистого в газовом баллоне высокого давления (далее - Товар)
2. Адрес поставки: указано в разделе 6 для каждой позиции.
3. [bookmark: _Toc188158778][bookmark: _Toc277247158] Время поставки Товара: по рабочим дням – с понедельника по четверг с 11:00 до 16:30, в пятницу: с 10:00 до 14:00, включая обеденные часы (время поставки согласуется с Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего до дня поставки по электронной почте, указанной в Договоре).
4. Условия поставки: Товар поставляется в емкостях, принадлежащих Поставщику, транспортом Поставщика с соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством к маркировке товара, к условиям транспортировки и хранению товара с учетом его специфики и требований нормативных правовых и нормативных технических актов, указанных в разделе 8 настоящего Технического задания.
Допускается частичная досрочная поставка по согласованию с Заказчиком. 
5. Стоимость товара: цена контракта формируется с учетом всех расходов, связанных с исполнением контракта, в том числе расходов на доставку, погрузку и разгрузку, упаковку, тару (страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей). 
6. Технические и функциональные характеристики Товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2/
КТРУ
	Ед.
измерения
	Кол-во
	Наименование характеристики товара
	Значение характеристики товара
	Адрес поставки
	Заказчик предоставляет пустую тару (стальной баллон) на обмен

	1
	Этилен чистый марки 3.0 40 л
	19.20.32.111/
нет

	шт
	1
	Агрегатное состояние
	газообразный
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к 3
	Нет, газ поставляется в новом баллоне или в оборотной таре поставщика (п. 2)

	
	
	
	
	
	Объем баллона, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Заполнение баллона, кг
	≥ 10.5
	
	

	
	
	
	
	
	Объемная доля этилена, %
	≥ 99.9
	
	

	
	
	
	
	
	Соответствие качества газа требованиям ГОСТ 25070-2013
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие вентиля
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие башмака баллона
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	

	2
	Баллон для этилена чистого марки 3.0 40 л
	25.29.12.110/
нет

	шт
	1
	Назначение
	Баллон оборотный или новый для этилена чистого
	119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к 3
	---

	
	
	
	
	
	Тип баллона
	Баллон среднего объема
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный объем, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Материал баллона
	Сталь
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет окраски баллона
	Фиолетовый
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие надписи «Этилен» 
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Толщина стенки баллона
	≥ 5.2 
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление, МПа
	≥ 14.7
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие вентиля
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие башмака баллона
	Да
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие заглушки на баллоне
	Да
	
	



7. Требования к оборотной таре и новым баллонам (газовым баллонам среднего и малого объемов): 
7.1. Все поставляемые баллоны среднего и малого объемов должны соответствовать требованиям промышленной безопасности (п. 8.1, 8.2). Поставка товара осуществляется с резиновыми кольцами или иной защитой, которая позволяет предохранить баллоны от повреждений и сколов краски при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке. 
7.2. Все поставляемые баллоны должны соответствовать следующим требованиям: 
а) оборотная тара должна быть строго не старше 38 лет (не ранее 1988 года выпуска) для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ (ст. 485 приказа Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014) и возможности повторного использования обменной тары Заказчиком. 
б) баллон должен иметь срок эксплуатации, не превышающий срок, установленный в технической документации при его проектировании. При отсутствии в технической документации сведений о сроке службы баллона его принимают за 20 лет с даты производства баллона. Срок службы баллона может быть увеличен до 40 лет при условии, что ранее в баллоне находился газ, вызывающий разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со скоростью не более 0,1 мм/год;
в) все баллоны должны пройти техническое освидетельствование. Остаточный срок до очередного технического освидетельствования баллона на момент поставки не должен быть менее 12 месяцев;
г) корпус баллона не должен иметь повреждений, вмятин, раковин, рисок и других деформаций, на нем не должно быть значительных следов коррозии; 
д) на поверхности баллона или на прикрепленной к нему пластине в обязательном порядке должна быть актуальная информация о газе и газовых баллонах (паспорт баллона), а именно: сведения о марке газа и его физико-химических показателях, о техническом состоянии газового баллона:
· номер баллона 
· масса порожнего баллона 
· дата его изготовления
· дата очередного технического освидетельствования
· рабочее и пробное давление 
· вместимость (объем)
е) технический осмотр, текущий ремонт, периодическое освидетельствование баллонов, находящихся в обращении между Заказчиком и Поставщиком, производится силами Поставщика и за его счёт;
 ж) баллон должен поставляться с вентилем, соответствующим типу поставляемого газа. Вентиль должен открываться без приложения чрезмерных усилий и не иметь повреждений резьбы на выходном штуцере. Во всех остальных случаях вентиль подлежит замене, а баллон повторной поставке
з) баллон должен иметь заглушку на вентиле, а также колпак (если на баллоне предусмотрено кольцо с резьбой на горловине); 
и) баллон должен иметь прочно закрепленное кольцо горловины баллона с недеформированной резьбой (если кольцо предусмотрено конструкцией);
к) баллон должен иметь прочно и прямо насаженный башмак (если он предусмотрен конструкцией).
7.3. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
7.4. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой продукции требованиям действующих Российских государственных (отраслевых) стандартов и ТУ РФ
7.5. В случае несоблюдения требований, указанных в разделах 6, 7 и 8 данного Технического задания, Поставщик производит замену несоответствующего Товара за свой счет.

8. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
8.1. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".
8.2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (вместе с "ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением");
8.3. ГОСТ 949-2023 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр <= 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1973 N 2717).
8.4. ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73). «Межгосударственный стандарт. Азот газообразный и жидкий. Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.07.1974 N1773).
8.5. ГОСТ 9909-81 (СТ СЭВ 2056-79). «Государственный стандарт Союза ССР. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и баллонов для газов» (введен Постановлением Госстандарта СССР от 22.12.1981 N 5566).
8.6. ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73). «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия».


