[bookmark: _Hlk98405469]Приложение №1
к электронной версии контракта


[bookmark: _Hlk226118305]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на монтажные работы по установке сплит системы
для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области
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	шт.
	2


2. Поставщик должен выполнить следующие работы:
- монтаж блока (внешнего и внутреннего) сплит-системы. Места расположения (крепления) блоков согласовываются с Заказчиком.
- подключение электропитания (с прокладкой кабелей в гофрах, установкой розеток, устройством заземления).
- прокладка внутренних и наружных трубопроводов. Трубопроводы должны быть уложены в декоративный короб. Трассы прокладки трубопроводов, места проделки отверстий согласовываются с Заказчиком.
- проверка работоспособности (тестирование во всех режимах). При тестировании должны производиться замеры напряжения в сети, энергопотребления, давления хладагента, температуры при входе и выходе из внутреннего блока.
- после проведения тестового запуска Оборудования Поставщик обязан заполнить систему необходимым для эксплуатации в рабочем режиме количеством хладагента и подготовить смонтированное Оборудование к эксплуатации в рабочем режиме.
- ввод системы кондиционирования в эксплуатацию. Оформляется двусторонним актом ввода в эксплуатацию, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. 
- Внутри помещений фреоновые трубопроводы, электрические кабели и дренажные шланги укладываются в коробах. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода.
- Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании, с учетом требований и указаний руководств по монтажу и эксплуатации производителя Товара. 
- Поставщик несет ответственность за технику безопасности, выполнение правил электробезопасности, пожарной безопасности при проведении всех видов работ по настоящему Техническому заданию.
- Если в процессе выполнения работ Поставщиком допущены повреждения отделки помещений, кабельных линий, иных элементов отделки и оборудования помещений, в которых выполнялись работы, Поставщик обязан восстановить все повреждения своими силами и за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.
- Работы должны проводиться в условиях действующих зданий. Организация работ Поставщика должна обеспечить Заказчику безостановочное выполнение работ по его основной деятельности.
3. Требования к условиям гарантийного обслуживания (условия гарантии)
-Гарантийный срок на работы по их установке у Заказчика должен составлять –12 месяцев с даты подписания документа о приемке услуги.

4. Срок установки и ввод в эксплуатацию – Исполнитель оказывает услуги в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта.

5. Место поставки: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, склад, с 7:45 до 16:45 кроме выходных и праздничных дней.

6. Источник финансирования: 
           дополнительное бюджетное финансирование - 320 0305 4240690048 244

7. Идентификационный код закупки: 
26 1 6233004143 623301001 0002 000 0000 244

8. Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, по факту поставленной продукции, в срок не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.


