Техническое задание
на поставку и установку противопожарных дверей  
для нужд Академического музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского по адресу: г. Москва, Дмитровский переулок, д. 6

Предмет контракта: Приобретение, поставка и установка противопожарных дверей в количестве 1 шт.  для нужд МОУ Академического музыкального училища при МГК им. П.И.Чайковского.
Используемый способ определения поставщика: закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Наименование Заказчика (полное, краткое): МОУ Академическое музыкальное училище при МГК им. П.И.Чайковского.
Место поставки: г. Москва, Дмитровский переулок, д. 6
Цена договора: 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. 
Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору, в том числе стоимость  материалов, оборудования, расходы,  связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные  и командировочные расходы, уборка и вывоз строительного мусора, расходы по соблюдению норм и правил технической, пожарной и иных мер безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение  гигиенических норм,  расходы, связанные с замером, изготовлению дверей, доставке, перевозке, разгрузке, подъему, сборке, монтажу, отделке проемов, расходы на страхование, услуги субподрядчиков, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, которые прямо не вытекают из договора, но непосредственно связаны с его исполнением..

Сроки начала выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего после подписания договора

3 	Общие требования к выполнению работ.
Выполнение работ по установке противопожарных дверей включает себя:
-  осмотр места установки и прилегающих материалов, определение способов крепления, уточнение размеров.
- изготовление дверей, технические характеристики которых указаны в Приложении № 1 настоящего Технического задания;
- доставка и разгрузка противопожарных дверей, донос до места установки;
- подготовка дверного проема под установку противопожарных дверей (отбитие штукатурки);
- монтаж противопожарных дверей;
- врезку замка противопожарного;
- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для противопожарных дверей должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости;
- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов;
- оштукатуривание зазоров между коробкой и несущей конструкцией после удаления монтажной пены;
- установка наличников;
- вывоз строительного мусора.
Замок и ручка должны работать плавно, без заеданий и рывков. 
Выполнение работ производиться силами и средствами Подрядчика, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

5. 	Требования к качеству выполняемых работ и безопасности
5.1. 	Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании, а именно:
5.2. 	Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 года N 1228 "Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", согласно приказу МЧС      России от 13.03.2020 №151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и  др. действующего законодательства.
5.3. Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.
5.4. Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

6. 	Требования к качеству материалов.
6.1. 	Огнезащитные двери должны выполнять следующие функции:
- преградить путь распространения пожара от места возгорания по зданию;
- перекрыть пути распространения холодного и горячего дыма;
- не допустить притока кислорода к очагу возгорания;
- не допустить повышения температуры в помещении со стороны противоположной пожару;
-предел огнестойкости не менее 60 минут.
6.2. Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, технически исправными, без дефектов, связанных с изготовлением, конструкцией, материалами или сборкой. Материалы не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования, должны быть не находившимся ранее в эксплуатации, в ремонте, не восстановленными, не модифицированным, должны быть материалами, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
6.3. На каждой противопожарной двери должна быть паспортная табличка (противопожарная шильда) с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и предел огнестойкости конструкции.
6.4. Подрядчик должен предоставить Заказчику паспорта на противопожарные двери, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ) на двери, огнеупорную монтажную пену и доводчики.
            6.5 Требования к безопасности товара:
         - безопасность окружающих при использовании;
         -  безопасность окружающих при поставке: товар должен быть экологически чистым, без вредных примесей;
           - защита товара при поставке: товар должен быть упакован, уложен.

7. 	Условия выполнения работ:
7.1. 	Подрядчик обязуется своими силами произвести (уточнить) замеры устанавливаемых конструкций и на месте согласовать с Заказчиком используемые материалы;
7.2. 	Демонтаж имеющихся дверей осуществлять только после поставки противопожарных дверей на объект.
7.3 	Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объектах. 
7.4. Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, средств подмащивания и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.
7.5. Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.
7.6. 	При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.
7.7. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика. 
7.8. Работы производятся Подрядчиком в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-пятница – с 9-00 до 18-00 часов. В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.
7.9. 	Подрядчик несет ответственность за охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.
7.10. В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ не соответствует установленным требованиям, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ, непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами.
При этом Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

8. 	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:
[bookmark: _Hlk105595982]- на монтажные работы составляет 1 (один) год после подписания акта сдачи-приемки работ;
- на металлические противопожарные двери составляет 3 (три) года после подписания акта сдачи-приемки работ.
Гарантийное обслуживание распространяется на все части и составляющие, с заменой в случае необходимости запасных частей за счет Подрядчика.
Закупка осуществляется в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».













Приложением № 1 
к Техническому заданию
Требования к техническим характеристикам противопожарных дверей и противопожарных люков.

	№
п/п
	Продукция:
	Характеристики:

	1
	Дверь внутренняя противопожарная металлическая двухстворчатая с стеклопакетами ДПМ-01-ESI60 в сборе с коробкой и наличниками – 1 шт.
Ширина по коробке – 1000 мм
Высота по коробке – 2000 мм

	
1. Коробка двери - цельнометаллический профиль гнутого сечения;
2. Материал полотна – холоднокатаная листовая сталь;
3. Заполнение коробки – минеральная плита высокой плотности;
4. Полотно двери – коробчатой конструкции;
5. Толщина стального листа: коробка – не менее 1,5 мм; дверь – не менее 1,5 мм;
6. Петли на упорных подшипниках;
7. Заполнение полости дверного полотна - (минеральная плита высокой плотности); 	
8. Нормируемый предел огнестойкости – 60 мин.;	
9. Наличие уплотнителя от горячего дыма + холодного дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента); 
10. Наличие врезного огнестойкого механического замка; 
11. Наличие замка и пуш бара «Антипаника»; 	
12. Наличие ручки нажимного действия;  
13. Наличие доводчика;
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