
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Тибиальный компонент


	Тибиальный компонент металлический на ножке для цементной фиксации, изготовленный из кобальт-хромового сплава. Имеет килевидную форму ножку с не полированной поверхностью, что увеличивает площадь контакта с цементной мантией. Типоразмеры: 6 стандартных. Медиально-латеральный/переднезадний размер увеличивается от размера к размеру: 66/42 мм; 66/46 мм; 71/48 мм; 72/50 мм; 76/52 мм; 78/54 мм (по выбору Заказчика). Тип запорного механизма для полиэтиленовой прокладки - защелкивающийся. Поставляется стерильным в стерильной упаковке.
	штука
	1

	2
	Прокладка тибиальная


	Полиэтиленовая прокладка эндопротеза коленного сустава изготовлена из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги, увеличивающая площадь соприкосновения конгруэнтных поверхностей. Наличие пяти точек крепления для улучшения стабильности компонента в связке "вкладыш-тибиальный компонент". Типоразмерный ряд предусматривает 3-и типоразмера по ширине и 4-е типоразмера по толщине: 9 мм; 11 мм; 14 мм; 17 мм (по выбору Заказчика). Возможна замена полиэтиленовой прокладки без удаления бедренного и тибиального компонентов. Тип фиксации в тибиальном компоненте: методом защелкивания. Поставляется стерильным в стерильной упаковке.
	штука
	1

	3
	Компонент бедренный


	Бедренный компонент металлический для цементной фиксации изготовленный из кобальт-хромового сплава. Компоненты двух типов - правые и левые. Назначение- при проведении первичной двумыщелковой замены коленного сустава.  Медиально-латеральный размер бедренного компонента увеличивается от размера к размеру: 62 мм; 64 мм; 66 мм; 70 мм; 74 мм; 78 мм (по выбору Заказчика). Переднезадний размер имеет вариации: 58 мм; 60 мм; 62 мм; 66 мм; 70 мм; 74 мм (по выбору Заказчика). Оба мыщелка в дистальной части имеют единый радиус во фронтальной плоскости. Установка компонента не требует дополнительной костной резекции для формирования борозды под надколенник. Отсутствие короба под задний стабилизатор увеличивает объем движений имплантируемого эндопротеза. Поставляется стерильным в стерильной упаковке.
	штука
	1

	4
	Степлер 

	Инструмент хирургический сшивающий (аппарат для наложения кожных скобок, 35 скобок). Диаметр скобы 0,6 мм, высота закрытой скобы 4,5 мм, ширина коронки скобки в закрытом состоянии  до 7,5 мм. Материал скобы- нержавеющая сталь. Одноразовый. Стерильный.
	штука
	1



