


Техническое задание
на поставку средств индивидуальной защиты 
для нужд ФГБНУ «НИИ МТ»
	№
	Наименование поставляемых товаров
	
Характеристики поставляемого товара
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги «Электра»
ОКПД2 - 14.12.30.190
	Комплектация: куртка, брюки. 
Вид защиты: Уровень защиты: ЕПВ50 до 17 кал/см2 Защитные свойства:
 Ти - от теплового излучения 
Тт - от конвективной теплоты
 То - от кратковременного воздействия открытого пламени
 З - от общих производственных загрязнений 
Ми - от истирания
 Мп - от проколов и/или порезов
Половая принадлежность: мужской.
Размерный ряд: Рост 170-176 / размер 52-54 – 1 шт.; Рост 182 -188/ размер 52 – 54 – 1 шт.
Ткань: БиОТерм®, НМВО
огнестойкая отделка.
Описание: Куртка: с центральной застёжкой на тесьму "молния". По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором. Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка. 
Брюки: прямые с застёжкой на тесьму "молния", пояс с потайной застёжкой на петлю.
Цвет: Васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм. Внутренняя накладка полочки, внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов и пояс брюк контрастного красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации костюма.
Соответствие стандартам: ГОСТ Р 12.4.234-2012
ТР ТС 019/2011
	шт.
	2

	2. 
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины «Зевс»
ОКПД2 - 32.99.11.140
	Комплектация: куртка, брюки.
Вид защиты: Защитные свойства: 
• от искр и брызг расплавленного металла, окалины – Тр (2 класс)
 • от теплового излучения – Ти, С1 
• от конвективной теплоты – Тт, В1 
• от кратковременного воздействия открытого пламени – То, А1 
• от выплесков расплавленного металла – Тм, D1, E1 
• от контакта с нагретыми поверхностями до 250°С – Тп, F1 
• от общих производственных загрязнений – З 
• от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) – Ми, Мп
Половая принадлежность: мужской
Размерный ряд: рост 170-176/ размер 44-46 (88-92).
Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, НМВО, К50, огнестойкая отделка.
Описание: Комплектация: куртка, брюки 
Застежки: на куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах. Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей. Регулировки: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках. Карманы: потайной на куртке, боковые в брюках. Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.
Цвет: черный с серым.
Соответствие стандартам: ГОСТ 12.4.250-2019 
 ТР ТС 019/2011
	шт.
	1


Страна происхождения: Россия
Место поставки: г Москва, пр-кт Будённого, д 31
Сроки поставки Товара:10 (Десять) календарных дней со дня подписания Контракта в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов, по местному времени. Возможна досрочная поставка. Поставка производится транспортом поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц. 
В КТРУ отсутствует необходимая позиция, использовать наименование товара по ОКПД2

Ответственный за составление 
технического задания                                                                                               Ланская М.И.





