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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку IP-камер




	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	ед.изм
	Кол-во (ед.)

	
	
	Наименование характеристики

	Значение характеристики
	
	

	1.
	IP-камера
	Основной цвет
	Белый
	шт.
	2

	
	
	Материал корпуса
	металл, пластик
	
	

	
	
	Тип конструкции
	Цилиндрическая
	
	

	
	
	Установка камеры
	вне помещения
	
	

	
	
	Вид крепления
	Настенная
	
	

	
	
	Тип матрицы
	CMOS Progressive Scan
	
	

	
	
	Физический размер матрицы
	1/3.0 дюйма
	
	

	
	
	Число пикселей матрицы
	4 Мп
	
	

	
	
	Минимальная степень освещенности
	0 лк, 0.005 лк
	
	

	
	
	Фокусное расстояний
	2.8 мм
	
	

	
	
	Диафрагма
	f/1.6
	
	

	
	
	Угол обзора по горизонтали
	98°
	
	

	
	
	Угол обзора по вертикали
	54°
	
	

	
	
	Угол обзора по диагонали 
	114°
	
	

	
	
	Угол поворота (градус)
	360°
	
	

	
	
	Угол наклона (градус)
	90°
	
	

	
	
	Подсветка
	инфракрасная + белый свет
	
	

	
	
	Дальность подсветки
	30 м
	
	

	
	
	Изображение
	цветное, черно-белое
	
	

	
	
	Максимальное разрешение
	2560x1440
	
	

	
	
	Максимальная частота кадров
	20 кадр/сек
	
	

	
	
	Формат сжатия видеофайлов
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
	
	

	
	
	Улучшение изображения
	3D-DNR, Anti-Banding, BLC, DWDR, HLC
	
	

	
	
	Встроенный микрофон
	Есть
	
	

	
	
	Встроенный динамик
	Нет
	
	

	
	
	Кодеки аудио
	AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
	
	

	
	
	Тип подключения
	Проводной
	
	

	
	
	Поддержка стандартов сотовой связи
	Нет
	
	

	
	
	Поддержка РоЕ
	Есть
	
	

	
	
	Разъемы DI/DO
	Нет
	
	

	
	
	Аудиоразъемы
	Нет
	
	

	
	
	Wi-Fi
	Нет 
	
	

	
	
	Стандарт Wi-Fi
	Нет
	
	

	
	
	Разъем RJ45
	Есть 
	
	

	
	
	IPv6
	Есть 
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы
	DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, ONVIF, QoS, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP
	
	

	
	
	Ночная съемка
	Есть
	
	

	
	
	Система обнаружения движения
	Есть
	
	

	
	
	Вход тревоги
	Нет
	
	

	
	
	Выход тревоги
	Нет
	
	

	
	
	Встроенный уккумулятор
	Нет
	
	

	
	
	Видеоархив
	на карту памяти
	
	

	
	
	Поддержка карт памяти
	microSDXC
	
	

	
	
	Максимальный объем карты памяти
	256 ГБ
	
	

	
	
	Возможность настройки
	баланс белого, зеркалирование, контраст, насыщенность, режим коридора, резкость, управление усилением, яркость
	
	

	
	
	Управление поворотом и наклоном
	ручная регулировка
	
	

	
	
	Управление со смартфона
	есть
	
	

	
	
	Мобильное приложение
	Hik-Connect
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от -40° до 60° C
	
	

	
	
	Рабочая влажность
	до 95% (без конденсата)
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP67
	
	

	
	
	Комплектация
	документация, комплект для монтажа
	
	

	
	
	Особенности
	Heartbeat
	
	

	
	
	Тип и напряжения питания
	DC 12В, PoE 802.3af
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	6.5 Вт
	
	

	
	
	Антивандальное исполнение
	Нет
	
	

	
	
	Длина
	170.8 мм
	
	

	
	
	Ширина
	66 мм
	
	

	
	
	Высота
	69.1 мм
	
	

	
	
	Вес
	270 г
	
	




Упаковка, отгрузка, доставка Товара, разгрузка, переноска и складирование внутри здания Заказчика    осуществляется силами Поставщика, выбранным Поставщиком транспортом и за его счёт до места поставки по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 30.


Заказчик:					            Исполнитель:
Директор ФГБУ «Заповедная Мордовия»

____________________/ А.Б. Ручин/		            _________________/_______________/
[bookmark: _GoBack]        		МП						      МП


