ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: поставка строительного инструмента
2. Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
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	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аппарат для сварки пропиленовых труб ДИОЛД АСПТ-4

	Тип: паяльник
Тип сварки: муфтовая (раструбная)
Мощность:1500 Вт
Вид подставки: трехног
Диаметр сварки:63 мм
Материал сварки: полипропилен (PP)
Регулятор температуры да
Управление температурой механическое
Наличие кейса да
	шт
	1

	2
	Ножницы для резки труб 0-63 мм, Long Supertools 5.10063

	Max диаметр трубы 63 мм
Тип труб ПВХ, ПЭ, ПП, ПНД
Min диаметр трубы 0 мм
Материал резцов быстрорежущая сталь
Материал корпуса сталь
Возврат ножа в исходное положение нет
Класс товара Профессиональный
Вес нетто 1.5 кг
Габариты без упаковки 430х150х45 мм
Тип конструкции ножничный
	шт
	2

	3
	Углошлифовальная машина ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ

	Напряжение 220 В
Мощность 1500 Вт
Тип двигателя щеточный
Диаметр диска 125 мм
Посадочный диаметр 22.2 мм
Резьба шпинделя М14
Число оборотов 3000-9500 об/мин
Электр. регулировка оборотов есть
Вид кнопки включения сдвижная клавиша
	шт
	1

	4
	Портативный мультиметр Inforce + прозвонка 01-05-05

	Тип отображения цифровой
Наличие функции NCV да
Постоянное напряжение 600 В
Постоянный ток 10 А
Сопротивление 200 МОм
Режим «прозвонка» есть
Диод-тест есть
Индикация разряда батареи есть
Индикация перегрузки есть
Индикация полярности есть
Подсветка дисплея есть
Возможность фиксации показаний есть
Защитный холстер есть
Количество измерений в секунду 3 раз
Разрядность 2000
Переменное напряжение 600 В
Max переменное напряжение 600 В
Max постоянное напряжение 600 В
Входное сопротивление 10 МОм
	шт
	2

	5
	Крестовая отвертка Ph2x125мм

	Тип наконечника Phillips (PH)
Размер шлица PH2
Длина стержня 125 мм
Материал стержня CrV
Диэлектрическое покрытие есть
Намагниченный наконечник да
	шт
	2

	6
	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
	Max крутящий момент :30 Нм
Тип аккумулятора:Li-Ion
Напряжение аккумулятора:12 В
Max диаметр сверления (металл):10 мм
Мах диаметр сверления (дерево):20 мм
Зарядное устройство в комплекте:есть
	шт
	1



3. Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 5 рабочих дней с момента подписания Контракта. 
4. Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.
5. Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области
6. Условия поставки Товара: Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика. 
7. Требования к гарантии качества товара: Весь товар должен быть новым и сертифицированным, согласно законодательства РФ. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.


Главный энергетик
старший лейтенант внутренней службы		         Д. Е. Золотов




