Техническое задание
на поставку инструмента ручного электрического

	№пп
	ОКПД2/КТРУ

	Товар
	Характеристики (удовлетворяет следующим параметрам):
	Ед. 
	Кол-во

	1
	28.24.11.000
КТРУ: - 
	Перфоратор электрический

*Эскиз
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	Перфоратор электрический профессиональный в кейсе ЗУБР, 1350 Вт, ЗПМ-45-1350 ЭВ
Тип - Перфоратор
Максимальная мощность, Вт - 1350
Макс. энергия удара, Дж - 12.5
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм - 45
Количество скоростей - 2
Тип питания - От сети
Конструктивные особенности
Регулируемый ограничитель, Кейс в комплекте
Режимы работы
Сверление с ударом
Тип патрона
SDS-Max
Длина шнура питания, м - 5
Класс инструмента - Профессиональный
Гарантия - 5 лет

	шт
	1

	2
	ОКПД2: 26.51.43.110
КТРУ: - 26.51.43.110-00000001
	Мультиметр цифровой

*Эскиз
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	Мультиметр цифровой 10 А MASTECH MY64 тестер электрический / токовые клещи
Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В (±0,5%+3), 1000 В (±0,8%+3)
Переменное напряжение: 2 В/20 В/200 В (±0,8%+5), 750 В (±1,2%+3)
Постоянный ток: 2 мА/20 мА/200 мА (±1,5%+1), 10 A (±2,0%+5)
Переменный ток: 2 мА/20 мА/200 мА (±1,8%+5), 10 A (±3,0%+5)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм/2 Мом (±0,8% +3), 20 МОм (±1,0% +5), 200 МОм (±6,0%+10)
Емкость: 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ (±4,0%+3), 100 мкФ (±6,0%+10)
Частота: 20 кГц (±1,5%+5)
Температура: –20~+1000 °С (±2,0%+2)
Разрядность шкалы мультиметра: 1999 отсчетов
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи <50 Ом
Коэффициент усиления транзисторов h21: до 1000
Генератор прямоугольного сигнала (меандр)
Ручной выбор предела измерений
Возможность фиксации показаний – да
Максимальное постоянное напряжение, U - ≥ 600
Максимальное сопротивление, Мом - ≥ 60
Максимальный постоянный ток - ≥ 10 Ампер
Питание - 9 V
Комплектация
Мультиметр – 1 шт.
Измерительные провода (красный/черный) – 1 пара.
Термопара типа «К» - 1 шт.
Многофункциональный переходник MS3204 – 1 шт.
Защитный чехол – 1 шт.
Батарея 9 В («Крона») – 1 шт.

	шт
	2

	3
	ОКПД2: 27.90.31.150
КТРУ: - 
	Электропаяльник

*Эскиз
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	Электропаяльник ЭПСН 40Вт/220В (г.Великие Луки)
Изделие имеет стабилизатор температуры нагрева.
Технические параметры: 
Тип нагревателя паяльника – Керамический
Материал - Медь, Металлокерамика, Термопластик (TPU)
Мощность: 40 Вт
Питание: 220 В
Форма жала - Скос
Время готовности паяльника к работе: 4 мин
Время непрерывной работы: 8 часов
Рабочая температура стержня: 300...380 °C


	шт
	1

	4
	ОКПД2: 25.73.40.119
КТРУ: - 
	Пика для перфоратора по бетону

*Эскиз
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	Пика для перфоратора по бетону SDS max 600 мм пикообразное
Тип - Пика для отбойного молотка
Длина, мм - 600
Патрон/шпиндель/крепление - SDS-Max
Совместимый инструмент - Дрель, Перфоратор
Материал - Сталь
Назначение - Для бетона, Для камня, Для кирпичной кладки

	шт
	1

	5
	ОКПД2: 25.73.40.119
КТРУ: - 
	Зубило лопатка для перфоратора по бетону
*Эскиз
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	Зубило лопатка для перфоратора по бетону sds max GEPARD (GP0709-400)
Материал - Сталь
Назначение -  Для бетона, Для камня, Для кирпичной кладки
Совместимый инструмент - Перфоратор, Отбойный молоток
Длина, мм - 400
Ширина, мм - 50
Посадочный диаметр, мм - 18
Патрон/шпиндель/крепление - SDS-Max

	шт
	1

	6
	ОКПД2: 25.73.40.119
КТРУ: - 25.73.40.111-00000001
	Бур проходной по бетону

*Эскиз
[bookmark: _GoBack][image: ]

	Бур проходной по бетону 40 х 920 мм для перфоратора SDS-Max, D.BOR, ZENTRO монолит 4-cutting реж. кромки по арматуре
Вид спирали –двойная
Диаметр – 40 миллиметр
Назначение – по бетону, по кирпичу
Наличие алмазного напыления – нет
Общая длина – 920 миллиметр
Рабочая длина сверления – 800 миллиметр
Тип- Проходной
Тип хвостовика - SDS-max
Вид сверла – Спиральное
Материал - Легированная сталь


	шт
	1
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