ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: поставка аккумуляторной батареи для автотранспортных средств.
[bookmark: _GoBack]Заказчик: Филиал Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук (БНО ИЯИ РАН).
Перечень и объем поставляемого товара:
Аккумулятор автомобильный Platin Pro 100 а/ч о.п. SMF L5 (или эквивалент с полностью идентичными техническими характеристиками) – 2 шт.
Технические характеристики поставляемого аккумулятора:
	Параметр
	Значение

	Производитель
	Platin (или эквивалент)

	Емкость (а/ч)
	100

	Полярность
	Обратная

	Пусковой ток CCA (при -18°С)
	не менее 850 А

	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	353 x 175 x 190 (± 5 мм)

	Напряжение, В
	12

	Типоразмер
	L5

	Вес, кг
	22,5 (± 5%)


1. Требования к качеству и порядку поставки
1.1. Поставляемый аккумулятор должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без внешних повреждений корпуса, клемм и крышек.
1.2. Аккумулятор должен соответствовать заявленным техническим характеристикам (емкость, пусковой ток, полярность, габариты) и иметь маркировку завода-изготовителя на корпусе, содержащую информацию о модели, емкости, пусковом токе и дате выпуска.
1.3. Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке. Вместе с аккумулятором передается руководство по эксплуатации (или паспорт) на русском языке и гарантийный талон завода-изготовителя.
1.4. На момент поставки срок хранения (с даты выпуска) аккумулятора не должен превышать 6 месяцев (для сухозаряженных) или 3 месяцев (для залитых электролитом и заряженных), если иное не оговорено с Заказчиком. Поставляемый аккумулятор должен быть готов к немедленной установке (уровень электролита и напряжение холостого хода – в норме, согласно требованиям завода-изготовителя).
2. Требования к исполнителю (поставщику)
2.1. Исполнитель должен иметь опыт поставок аналогичных аккумуляторных батарей для организаций / бюджетных учреждений.
2.2. Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия или декларации соответствия на поставляемую продукцию в соответствии с действующим законодательством РФ (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) в части электрооборудования).
2.3. Исполнитель должен обеспечить возможность гарантийного обслуживания поставленного аккумулятора на территории РФ через авторизованные сервисные центры завода-изготовителя (или предоставить собственную гарантию поставщика на срок не менее 12 месяцев с даты поставки).
3. Порядок сдачи-приемки товара
3.1. Товар считается поставленным надлежащего качества после подписания Сторонами Акта приема-передачи товара (или Товарной накладной / УПД).
3.2. К Акту прилагаются следующие документы:
· товарная накладная (или счет-фактура);
· паспорт (руководство по эксплуатации) на аккумуляторную батарею;
· копия сертификата / декларации о соответствии на данную модель аккумулятора;
· гарантийный талон завода-изготовителя или гарантийное письмо поставщика с указанием условий и сроков гарантийного ремонта/замены;
· акт входного контроля (по желанию Заказчика, с замерами напряжения и плотности электролита при приемке).
3.3. Документы предоставляются на бумажном носителе, а также в машиночитаемом формате (по согласованию с Заказчиком) в день приемки товара. В случае обнаружения несоответствия товара условиям ТЗ (по параметрам, внешнему виду или комплектности), Заказчик вправе отказаться от приемки товара и составить мотивированный отказ.

