ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кранов трехходовых для манометров сантехнических 
для нужд ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России
в 2026 году 

1. Срок поставки, количество и наименование позиций товара: в течение 15 дней с момента поступления заявки от Заказчика и согласно заявленного перечня;
2. Доставка, разгрузка товара до места складирования товара производится силами Поставщика по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Олимпийская, зд.16.

	№ п/п
	Товары
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Кран 
трехходовой для 
Манометра 
Экомера МДО2-100мм 0...1МПа М20*1,5 
или эквивалент
	Кран трехходовой для манометра общетехнического ЭКОМЕРА МД02 для измерения давления газообразных и жидких, не сильновязких и кристаллизующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ).
Тип присоединения: внутренняя резьба 
[bookmark: _GoBack]Исполнение: прямой
Корпус (материал): латунь
Назначение: для манометра
Характеристики Манометра:
Габариты 120 × 140 × 40 см
Диаметр, мм 100
Давление, Мпа 0…1
Тип резьбы М20х1,5
Тип подключения Радиальное
Степень защиты, IP 54
Размер под ключ, мм 14х14, 21×21
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Техник хозяйственного отдела                                  Кочеткова А.З.
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