Техническое задание

1. Адрес поставки: 119334 г. Москва, ул. Вавилова, 26
2. Сроки поставки товара: 5 дней с даты заключения договора. 

	№ п/п
	Наименование товара (работ, услуг)
	Требуемые характеристики
	Кол-во, шт.

	1
	Газоразрядная ртутная лампа высокого давления с интегрированным отражателем для УФ-осветителя микроскопа.
	· Тип лампы — газоразрядная ртутная лампа высокого давления с интегрированным отражателем. 
· Модель — HXP R 120 W/45 C VIS. 
· [bookmark: _GoBack]Производитель — OSRAM GmbH. 
· Номинальная мощность — 120 Вт. 
· Номинальное напряжение — 85 В. 
· Рабочее напряжение лампы — 60–90 В. 
· Номинальный ток — 1,4 А. 
· Тип питающего тока — переменный (AC). 
· Номинальный световой поток — 2800 лм. 
· Цветовая температура — 9500 К. 
· Фокусное расстояние отражателя — 45 мм. 
· Тип охлаждения — принудительное (Forced cooling). 
· Рабочее положение лампы — P20. 
· Номинальный срок службы — не менее 2000 часов. 
· Максимальный диаметр лампы — 67 мм. 
· Длина лампы — 77 мм. 
· Наличие встроенного электрического соединителя. 
· Тип разъема — 5-контактный. 
· Идентификационный номер изделия (Product code) — 4050300882772. 
· Требования к совместимости: 
Лампа должна обеспечивать полную механическую, электрическую и оптическую совместимость с имеющимся в лаборатории УФ-осветителем микроскопа. 
Конструкция лампы, размеры, расположение отражателя, электрического соединителя и фокусное расстояние должны полностью соответствовать штатной лампе осветителя и обеспечивать установку без использования дополнительных переходников, доработки конструкции или изменения электрической схемы осветителя. 
Лампа должна быть предназначена для эксплуатации с электронным пускорегулирующим устройством OSRAM PT VIP EVG. 
· Область применения
Лампа предназначена для использования в составе осветителя люминесцентного микроскопа при проведении исследований методом флуоресцентной микроскопии. 
· Производитель
OSRAM GmbH или эквивалент, полностью соответствующий указанным техническим характеристикам.
Лампа должна быть полностью совместима с установленным в ЦКП УФ-осветителем без необходимости регулировки оптической системы, замены блока питания, системы охлаждения, электрических разъемов и механических креплений.
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