
Описание объекта закупки

на поставку технических средств для обеспечения физической защиты объекта.


1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.	Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям, а также другим обязательным условиям технического задания.
1.2.	Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшем в употреблении.
1.3.	Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи в РФ и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. 
1.4.	Заказчик имеет право провести технический контроль (испытания) качества Товара для подтверждения его соответствия заявленным характеристикам. Контроль проводится при приемке поставленного Товара путем проведения испытаний на соответствующем оборудовании.
1.5.	В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.


2.	ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И КОМПЛЕКТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
2.1.	Каждая единица Товара должна поставляться в запечатанной, неповрежденной заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. 
2.2. 	На упаковку каждой единицы Товара должна быть нанесена информация, содержащая следующие данные: содержание комплекта (упаковки), основные технические характеристики, дата изготовления, срок эксплуатации (использования).
2.3. 	Поставщик несет ответственность за все потери и / или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой поставляемого Товара.


3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ОПЛАТЕ ТОВАРА
3.1.	Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: 
101000, г. Москва, Старосадский переулок, дом 8, строение 1, 4 этаж
по рабочим дням с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:00. Транспортировка товара к месту доставки, погрузочно-разгрузочные работы в помещение Заказчика (в т.ч. подъем на этаж) осуществляется силами Поставщика.
3.2.	Поставка Товара осуществляется в течение 20 (ти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
3.3.	Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
3.4.	Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.













Технические и функциональные характеристики Товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные и технические характеристики, эксплуатационные характеристики[footnoteRef:1]** [1: 
] 

	Ед. изм
	Кол-во/ объем

	
	
	показатели, которые не могут изменяться
	показатели, в отношении которых установлены неконкретные значения
	
	

	1
	Шлагбаум электромеханический (стрела 4,2м)(комплект)
	Шлагбаум электромеханический должен соответствовать требованиям: длина стрелы 4М. Напряжение питания, 230В. Напряжение питания мотора, 24В. Защитный демпфер, наличие. Фотоэлементы, наличие. Лампа сигнальная, наличие. Светоотражающие наклейки, наличие.
Опора стрелы, наличие.
Ограждение опоры стрелы, наличие. Количество пультов управления 2 шт. наличие.
Материал корпуса металл. Цвет корпуса, оранжевый. Диапазон рабочих температур, °С-20…+50. Габаритные размеры тумбы шлагбаума, мм1000х320х205.
	Интенсивность использования не менее 300 циклов/час. Максимальный потребляемый ток, не более 1,3А. Максимальная мощность, не менее 300Вт. Время полного открывания, не более 3,5с.  Интенсивность не менее 300 циклов/час. Крутящий момент, не менеее 140Нм. Степень защиты не менее IP44. Встроенный радиоприемник не менее 99 пультов.
	Шт.
	1

	2
	Контроллер СКУД.
	Сетевой контроллер на одну точку прохода для работы в составе СКУД Parsek, должен соответствовать требованиям:
Подключение по сети Ethernet, наличие.
Наличие функционала: одно/двухсторонний проход, подсчет количества человек в помещении, выдача ключей с ограничением по сроку действия и количеству проходов, аварийная разблокировка, подключение считывателей по протоколу Parsek.
Наличие входа RTE.
Наличие входа DRTE. Наличие встроенного БП, 
Входное напряжение 220 В.
Наличие места под АКБ 7 Ач. 
	Не менее 8 000 не более 20000 ключей.
Не менее 16 000 не более 45000 событий.
Напряжение не менее 10В не более 15 В.
Температура 0...+55 °C, 
Размер корпуса не более 290х230х85 мм.
Подключение не более 2-х считывателей.
	 Шт.
	7

	3
	Контроллер СКУД
	Сетевой контроллер на одну точку прохода для работы в составе СКУД Parsek , должен соответствовать требованиям: Возможность подключения оборудования: один или два основных считывателя (передача данных по протоколу Parsec); дополнительный считыватель картоприемника; раздельные реле управления входом и выходом; две кнопки ручного открывания на вход и на выход; два входа дверных контактов или датчиков проворота реле управления картоприемником; вход аварийной разблокировки; выключатель режима блокировки. (Без конденсата). Напряжение первичного питания: 220(+/-10 %)В Переменный ток. Потребляемая мощность: не более 50Вт. Напряжение вторичного питания: 12...13В.  постоянный ток. Наличие кнопки запроса на выход: нормально разомкнутые контакты. Наличие кнопки дистанционного открывания двери: нормально разомкнутые контакты. Наличие входа дверного контакта: нормально замкнутый либо нормально разомкнутый контакт (Два входа). Наличие входа аппаратной блокировки: нормально разомкнутые контакты. Наличие входа датчика картоприемника: нормально разомкнутый контакт. Наличие входа аварийного открывания двери: нормально разомкнутые контакты. Наличие входа тампера корпуса: нормально замкнутые контакты. Режим работы: круглосуточный."
	[bookmark: _GoBack]База данных не менее 102000 пользователей. Память клнтроллера не менее 53000 событий.
Габаритные размеры корпуса: не более 290х230х85 мм Вес брутто/нетто: 1,7кг/1,4кг. Рабочая температура: 0...+55C. Относительная влажность: 0...95%
Максимальная емкость устанавливаемого аккумулятора резервного питания: не более 7 А.ч (Аккумулятор резервного питания приобретается отдельно).
Максимальный ток потребления для внешних устройств: не  более 1,8А. Ток потребления (без замка и считывателей): Не более 150 мА.
Количество считывателей: не менее 2 адресных считывателя (протокол передачи данных Parsec), не менее 1 считывателя Wiegand.

	 Шт.
	2





5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ.
5.1 Срок гарантии на поставленный Товар составляет не менее срока гарантии производителя и не менее установленной для каждой позиции товара гарантии с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки поставленного Товара.
5.2. Поставщик должен гарантировать 100% качество поставляемых товаров в течение срока действия настоящего контракта. Объем предоставления гарантий качества на Товар определяется в соответствии с документацией производителя. Если в течение срока гарантии обнаружатся дефекты производителя, Заказчик возвращает поставленный Товар Поставщику для замены. Поставщик должен гарантировать, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации для данного вида товара. Поставляемый товар должен быть маркирован, в том числе и на русском языке, в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к поставляемому товару законодательством Российской Федерации. Поставщик своими силами и за счёт собственных средств осуществляет замену Товара в 3-х дневный срок с момента письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаруженных недостатках и дефекте Товара.

