ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


Спецификация

	№ п/п
	Наименование товара; технические характеристики, комплектация
	ОКПД 2
	Страна 
происхождения
	Ед.изм
	Кол-во
	Характеристики

	1
	Водонагреватель электрический Thermex H 10 O (PRO)
	27.51.25.110
	Китай
	шт
	3
	Тип водонагревателя: Накопительный
Форм-фактор: Мини
Литраж (объем): 10 л
Способ нагрева: Электрический
Технические параметры	
Макс. мощность электрическая:	1500 Вт
Режимы мощности электрической:	 1500 Вт (без регулировки)
Параметры сети: 230 В
Подключение к стандартной розетке: Да
Количество нагревательных элементов: 1
Материал нагревательного элемента: Нержавеющая сталь
Тип электрического нагревательного элемента: Трубчатый («мокрый» ТЭН)
Время нагрева на ΔtΔt 45° при макс. мощности	20 мин
Постоянные суточные потери энергии: 0,51 кВт⋅ч/сут
Фактическое годовое потребление эл. энергии:186 кВт⋅ч
Макс. температура нагрева воды: 75 °С
Конструкция и материалы:	
Количество внутренних баков	1
Материал внутреннего бака: Биостеклофарфор
Количество анодов:	1
[bookmark: _GoBack]Точки водоразбора:	Несколько
Установка: Вертикальная
Подводка: Нижняя
Способ крепления: Настенный
Присоединительный размер: G1/2
Расстояние между патрубками подключения: 100 мм
Расстояние от стены до патрубков подключения: 100 мм
Расстояние от крепежных отверстий до патрубков: 276 мм
Расстояние между крепежными отверстиями: 65 max. мм
Управление и безопасность	
Тип управления: Механическое
Класс защиты корпуса: IPX4
Клапан предохранительный	:  Да (в комплекте)
Индикация включения: Да
Индикация нагрева: 	Да
Макс. давление воды: 0,8 МПа
Мин. давление воды: 0,05 МПа
Гарантия на внутренний бак: 36 мес.
Гарантия на изделие: 12 мес.
Даты производства: не ранее 2025 года.
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