
Техническое задание
	Наименование товара
	КТРУ
	Наименование показателя
	Значения показателей
	Кол-во, штук
	Обоснование 

	Катетер системы радиочастотной абляции для кардиологии
	32.50.13.110-00005726
	"Стерильный гибкий управляемый катетер, предназначенный для использования в качестве части системы радиочастотной абляции для кардиологии с целью приложения радиочастотного переменного тока для абляции участков эндокарда бьющегося сердца при лечении аритмий сердца; как правило, также предназначен для передачи задающих ритм электрических стимулов сердцу и получения электрических реакций от сердца для электрофизиологического картирования. Предназначен для введения в сердце через венозный доступ (например, бедренную вену) и может содержать однополярный и/или биполярный электроды для абляции. Это изделие для одноразового использования."
	Наличие
	1
	Соответствует КТРУ

	
	
	Датчик давления на ткань
	Да
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Диаметр катетера, Fr
	8
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Длина дистального кончика, мм
	4
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Длина катетера, см
	≥ 105  и  ≤ 115
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Наличие петли
	Нет
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Температурный датчик
	Да
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Тип проводимой аблации
	Орошаемые с открытым контуром орошения
	
	Необходимо для повышения эффективности аблации за счет орошения ткани, подверженной воздействию

	
	
	Отверстия для орошения
	Сетчатого типа с возможностью отклонения кончика
	
	Необходимо для повышения эффективности аблации за счет перенапраления потока орошения в сторону рабочей области

	
	
	Управление
	В одной плоскости 
	
	Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера

	
	
	Изгиб
	D-F
	
	Необходимо для манипулирования катетером в любых отделах сердца

	
	
	Направление изгиба
	Двунаправленный
	
	Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера

	
	
	Маркировка кончика разными цветами на навигационной системе
	Наличие
	
	Необходимо для определения типа кривизны во время манипуляций 

	
	
	Оторбражение вектора контактного усилия рядом с кончиком катетера на навигационной системе
	Наличие
	
	Необходимо для определения типа контакта во время манипуляций 

	
	
	Совместимость с магнитной навигацией
	Наличие
	
	Необходимо для повышения точности картирования

	Игла транссептальная, одноразового использования
	32.50.13.110-00004722
	Устройство, предназначенное для прокола межпредсердной перегородки во время процедуры транссептальной катетеризации для получения доступа к левым отделам сердца, как правило, для облегчения аспирации жидкости и инъекции/инфузии, отбора проб крови и контроля давления. Обычно это длинная тонкая трубка из нержавеющей стали, изогнутая и заостренная на дистальном конце, обычно имеющая разъем с запорным краном и индикаторами ориентации на проксимальном конце. Может включать в себя стилет для облегчения манипуляций с изделией. Это изделие для одноразового использования.
	Наличие
	13
	Соответсвует КТРУ

	
	
	Длина, см
	71
	
	Соответсвует КТРУ

	
	
	Диаметр, G
	18
	
	Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки

	
	
	Интегрированный двухходовый кран 
	на проксимальном конце иглы
	
	Необходимо для обеспечения просвета иглы с целью аспирации, инъекций/инфузий, забора крови и мониторинга давления, а также для введения стилета

	
	
	Материал иглы
	Нержавеющая сталь
	
	Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки

	
	
	Материал стилета
	Нержавеющая сталь
	
	Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки

	
	
	Тип кривизны
	BRK-1 или LrgCrv
	
	Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки



 Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:
•	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
•	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.
•	Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.
•	Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.
•	Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 2 рабочих дней.
•	Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.                                                 
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