Договор на выполнение работ № _______________

	г. Бийск
	_____ _______________ 20____




Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Каменского Валерия Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 28 от 04.05.2026 г., с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего(-ая) на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее - «Договор») на следующих условиях:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить на условиях Договора и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) работу по прокладке водовода артезианской воды до здания 41,  водовода фильтрованной воды до здания 48 (далее - Работа) и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.
1.2. Содержание и объем Работы, выполняемой по Договору, требования к порядку и способам ее выполнения, а также к результату(ам) Работы приведены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и сметах (Приложение № 2 к Договору, Приложение № 3 к Договору).
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол закупочной сессии от _______________ № _______________. 

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке 22% в сумме ____________ (Сумма прописью)/Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей ________ Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом № _____________ от ___.___.______ года.
[bookmark: sub_1022]2.2. В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с его исполнением, включая, но не ограничиваясь указанным: расходы на перевозку, страхование, привлечение третьих лиц, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также вознаграждение Подрядчика. В случае если в результате приемки Работы Заказчику отчуждаются исключительные права, стоимость исключительных прав также считается включенной в цену Договора.
[bookmark: sub_1023]2.3. Оплата Работ производится единовременным платежом в безналичной форме путем 100% постоплаты в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акт приемки Работы на основании счета, выставленного Подрядчиком.
2.4. По окончании работ Стороны подписывают Акт приемки Работы (Приложение № 5 к Договору)


[bookmark: sub_1300]3. Порядок выполнения и приемки Работы
[bookmark: sub_1031]3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работу до 31.10.2026 г. согласно графику выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).
[bookmark: sub_1032]3.2. Подрядчик вправе выполнить Работу и сдать ее результат досрочно с письменного согласия Заказчика. Досрочное выполнение Работы и сдача ее результата Заказчику не влечет обязательства Заказчика по ее досрочной оплате.
Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и уплаты предусмотренных Договором санкций.
[bookmark: sub_1033]3.3. Место выполнения Работы - 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай». 
[bookmark: sub_1034]3.4. Работа выполняется Подрядчиком своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре или дополнительных соглашениях к нему. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.
[bookmark: sub_1035]3.5. Привлечение третьих лиц к выполнению Работы допускается только с письменного согласия Заказчика. В запросе Подрядчика о привлечении третьих лиц должно быть указано лицо, привлечение которого предлагается Подрядчиком, условия договора с ним, а также причины, по которым участие данного лица в выполнении Работы является необходимым. Отсутствие ответа Заказчика на запрос Подрядчика о привлечении третьего лица к выполнению Работы не является согласием на его привлечение.
Подрядчик отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора третьими лицами. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и/или нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению Работы. 
[bookmark: sub_1036]3.6. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка выполнения Работы будут выявлены отступления от Договора, Стороны не позднее дня, следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и подписывают акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения в пределах общего срока выполнения Работы по Договору.
[bookmark: sub_1361]3.7. По итогам выполнения Работы
Подрядчик в срок не позднее 7 календарных дней направляет Заказчику отчет о выполнении Работы по форм КС-2 и КС-3, а также подписанные со своей стороны два экземпляра Акта приемки Работы и счет на ее оплату. В течение пяти рабочих дней после получения указанных документов Заказчик обязан проверить соответствие выполненной Работы условиям Договора и возвратить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта приемки Работы, либо направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки Работы.
[bookmark: sub_1362]3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки Работы Стороны не позднее трех рабочих дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, возврата уплаченных по Договору денежных средств и уплаты предусмотренных Договором неустоек. Невыполненную Работу либо Работу, выполненную ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.
После устранения замечаний отчетные документы вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном в пункте 3.7 Договора.
[bookmark: sub_1363]3.9. При невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не несет ответственности, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением Договора. Оплата цены Договора в таком случае не производится.
[bookmark: sub_1364]3.10. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки Работы.
[bookmark: sub_1365][bookmark: sub_1315]3.11. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты или факса.

[bookmark: sub_1400]4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить Работу надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Технического задания и передать результат Работы Заказчику в полном объеме.
4.1.2. В ходе выполнения Работы следовать требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил техники безопасности, исполнять предписания и требования Органов власти, направляемые в адрес Подрядчика в связи с исполнением Договора. Копии указанных в настоящем пункте требований и предписаний Органов власти должны быть направлены Заказчику не позднее дня, следующего за днем их получения Подрядчиком.
При выполнении Работы на территории Заказчика соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные Заказчиком, правила техники безопасности, пожарной безопасности, меры санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны труда.
4.1.3. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работы или затрудняющих ее выполнение, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения Работы, иных обстоятельствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств.
4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному Подрядчику в связи с исполнением Договора; возвратить указанное имущество Заказчику в том состоянии, в котором Подрядчик его получил, с учетом нормального износа не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работы или досрочного прекращения Договора, кроме случаев, когда такое имущество в ходе выполнения Работы подлежит переработке, изменению и т.д. В случаях утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика, когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения Договора не предусмотрено, Подрядчик обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика, возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику денежные средства для оплаты его ремонта в размере, указанном в претензии.
4.1.5. Предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения Работы с периодичностью одна рабочая неделя, а также предоставлять иную информацию по письменным запросам Заказчика - не позднее одного дня после получения соответствующего запроса.
4.1.6. Предоставлять представителю Заказчика возможность присутствовать при выполнении Работы, а также предоставлять ему для проверки имущество, переданное Заказчиком Подрядчику в рамках Договора, при условии, что соответствующее требование Заказчика получено не позднее чем за один день до предполагаемого осмотра.
4.1.7. Устранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано Заказчиком, не позднее пяти рабочих дней после получения соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения Работы в порядке, установленном Договором.
4.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.
4.2.3. Не приступать к выполнению Работы или приостановить начатую Работу в случаях, когда Заказчиком не предоставлены имущество и/или документы, которые должны быть предоставлены Заказчиком по условиям Договора. Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить Заказчику о необходимости их предоставления.
4.2.4. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения Работы в части, не урегулированной Техническим заданием.
4.2.5. Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Передать Подрядчику по акту имущество, перечень которого приведен в Техническом задании. Доставка имущества, указанного в настоящем пункте, до места выполнения Работы производится силами и за счет Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком оборудования, материалов, иного имущества, переданного Заказчиком в связи с исполнением Договора. По окончании выполнения Работы или при досрочном прекращении Договора Подрядчик обязуется вернуть имущество Заказчику по акту и представить Заказчику письменный отчет об использовании имущества, переданного Заказчиком, в том числе о материалах Заказчика, израсходованных Подрядчиком.
4.3.2. Осуществить приемку результата Работы в порядке, установленном Договором.
4.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненную и принятую Работу в порядке, установленном Договором.
4.3.4. Предоставить Подрядчику в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, рабочие места (помещения и территории) для размещения работников Подрядчика, участвующих в выполнении Работы по Договору, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, требованиям охраны труда, пожарной и электробезопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, оборудованные в соответствии с установленными требованиями имуществом, необходимым для выполнения Работы, включая, но не ограничиваясь указанным,  электроэнергию, источники электропитания, а также нести расходы по их содержанию и техническому обслуживанию. Стоимость предоставления указанных в настоящем пункте рабочих мест (помещений и территорий) также считается включенной в цену Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время проверять ход выполнения и качество Работы, в том числе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работы, присутствовать при ее выполнении, осматривать место выполнения Работы, а также проверять имущество Заказчика, предоставленное Подрядчику в связи с Договором.
4.4.2. В любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком Сообщения об отказе Заказчика от Договора.
4.4.3 Заказчик имеет право проводить оценку деятельности Подрядчика на предмет наличия у него необходимых условий и возможностей для выполнения требований договора.

[bookmark: sub_1600]5. Качество Работ
5.1. Качество выполняемой Работы должно отвечать следующим требованиям:  выполнять работы согласно Техническому заданию в соответствии с нормативными правовыми и техническими актами, действующими на территории Российской Федерации. Персонал Подрядчика, привлеченный к выполнению Работы, должен иметь надлежащий опыт и квалификацию.
5.2. На результат Работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью один календарный год с даты приемки результата Работы Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом Работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Заказчик сообщил Подрядчику об этих недостатках в письменной форме.
5.3. Если после приемки Работы будет установлено, что она выполнена некачественно, в том числе с недостатками, которые делают непригодным для использования результат Работы, Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Подрядчику и вправе на свой выбор и в зависимости от характера недостатков Работы потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в указанный Заказчиком срок, соразмерного уменьшения цены Работы или устранить недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. В последнем случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение недостатков не позднее десяти календарных дней после получения счета Заказчика на их оплату.
5.4. В случае некачественного выполнения Работы Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки выполненной Работы являются неустранимыми или существенными, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.  

6. Разрешение споров
6.1.	При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным. 
Претензия должна содержать:
6.1.1) 	обоснование претензии;
6.1.2) 	соответствующие требования, а при денежном исчислении – их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);
6.1.3) 	почтовый адрес для направления ответа на претензию;
6.1.4) 	список прилагаемых документов;
6.1.5) 	реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);
6.1.6) 	дату составления претензии.
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.
Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. 
6.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 5 рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.
6.3. При невозможности разрешения споров при помощи переговоров или в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.



7. Антикоррупционная оговорка
7.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После получения письменного уведомления, соответствующая Сторона должна подтвердить, что нарушение не произошло или не произойдет, о чем сообщает в письменной форме в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
[bookmark: sub_1700]
8. Заключительные условия
[bookmark: sub_1071]8.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения и до 31.12.2026  года включительно. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по нему в части взаиморасчетов, ответственности и гарантий, которые действуют до полного их выполнения.
[bookmark: sub_1072]8.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Подрядчик назначает следующего представителя:
ФИО:_______________________
Адрес: _____________
Электронная почта: ____________
Телефон: ____________
[bookmark: sub_1073]8.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующего представителя:
[bookmark: sub_1074]ФИО: Малкова Дарья Сергеевна  
Электронная почта: ceh5@frpc-altay.ru
Адрес: г. Бийск ул. Социалистическая, д. 1 (АО «ФНПЦ «Алтай»)
Телефон: 8(3854) 30-19-75, 8-963-574-88-45
8.4. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
[bookmark: sub_1076][bookmark: sub_1075]8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
8.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГК «Роскосмос».
[bookmark: sub_1077]8.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 Техническое задание;
Приложение №2 Локальный сметный расчет (смета) № 228
Приложение №3 Локальный сметный расчет (смета) № 222
Приложение № 4 График выполнения работ
Приложение № 5 Форма Акта приемки Работ.



[bookmark: sub_1800]9. Адреса и реквизиты Сторон

	Подрядчик:
[*]
	Заказчик:
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

	ОГРН/ИНН: [*]
Адрес: [*]
Реквизиты:
[*]
	ОГРН/ИНН: 1102204004858/2204051487
Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай»
Реквизиты:
р/c 40702810317140000206, 
Филиал Центрального Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
к/c 30101810145250000411
БИК 044525411

	
	

	
__________________/________________/
	
______________________/В.А. Каменский/

	М.П.
	М.П.





Приложение № 1
к Договору № ________________ от ___.___.20____


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: Выполнение работ по прокладке водовода артезианской воды до здания 41,  водовода фильтрованной воды до здания 48
2. Место выполнения работ: 659322, Россия, Алтайский край, город Бийск, ул. Социалистическая, д.1 АО «ФНПЦ «Алтай».
3. Контактное лицо по техническим вопросам: энергетик цеха Гречишкин Дмитрий Викторович, телефон +7(3854)30-59-23, 8-963-574-88-90
4. Количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Выполнение работ по прокладке водовода  артезианской воды до здания 41
	усл. ед.
	1

	2
	Выполнение работ по прокладке водовода  фильтрованной воды до здания 48
	усл. ед.
	1


5. Характеристика поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).
	№ п/п
	Наименование
	Основные характеристики

	1
	Выполнение работ по прокладке водовода  артезианской воды до здания 41
	Выполнение работ по прокладке водовода  артезианской воды до здания 41 (локальный сметный расчет (смета) № 228 прилагается)
1. Монтаж закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I –III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): 
- прокладка трубы напорной полиэтиленовой для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм – 50 м
2. Монтаж запорной арматуры:
- кран шаровой стальной для воды, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм – 2 шт. 
- болты стальные с шестигранной головкой в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм – 0,006 т
-прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) – 0,16 кг
3. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм:
- фланец приварной встык, марки стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметром 100 мм – 4 шт.
4. Установка полиэтиленновых фасонных частей:
-  отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм – 3 шт.
-  втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм – 2 шт.
- фланец металлический для полиэтиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметром 110 мм – 2 шт.
- муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ 100, SDR11, диаметр 110 мм – 2 шт.
- болты стальные с шестигранной головкой в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм – 0,0074 т
- прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 100 мм – 4 шт. 
5. Гидравлическое испытание трубопроводов водовода диаметром до 100 мм длиной 50 м 


	2
	[bookmark: _Hlk236402991]Выполнение работ по прокладке водовода  фильтрованной воды до здания 48
	Выполнение работ по прокладке водовода  фильтрованной воды до здания 48 (локальный сметный расчет (смета) № 222 прилагается)
1. Монтаж закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I –III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): 
- прокладка трубы напорной полиэтиленовой для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм – 100 м
2. Монтаж запорной арматуры:
- кран шаровой стальной для воды, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм – 2 шт. 
- болты стальные с шестигранной головкой в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм – 0,012 т
-прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) – 0,3 кг
3. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм:
- фланец приварной встык, марки стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм – 2 шт.
4. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм
- фланец приварной встык, марки стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм – 2 шт.
5. Монтаж перехода с полиэтиленовой трубы на фланец:
- переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм – 2 шт.
- отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм – 4 шт.
-  втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм – 2 шт.
- фланец металлический для полиэтиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 160 мм – 2 шт.
- муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ 100, SDR11, диаметр 160 мм – 3 шт.
- болты стальные с шестигранной головкой в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм – 0,016 т




6. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, поставляемому товару:
Подрядчик обязан выполнить порученную работу качественно и в срок.
Все земляные (скрытые) работы заранее согласовываются с Заказчиком и проводится в присутствии Заказчика.
- Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: ГОСТ, СНиП, ТУ, регламентами, и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
Поставляемый товар (далее материалы) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).
- Качество и комплектность материалов должна соответствовать установленным требованиям законодательства РФ;
-  Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектных материалов, выявленных Заказчиком или иным третьим лицом в течение гарантийного срока.
- Вместе с материалом Подрядчиком должны быть поставлены сертификаты о соответствии, паспорта.
- Гарантийный срок на материалы устанавливается с момента ввода в эксплуатацию 12 месяцев
- Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.
- График выполнения работ по согласованию с Заказчиком.
- При выполнении работы на территории Заказчика соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные Заказчиком, правила техники безопасности, пожарной безопасности, меры санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны труда.
· работы должны проводиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика;
· до проведения работ Подрядчик обязан представить Заказчику список работников, их паспортные данные для оформления соответствующего допуска на объект Заказчика;
· Заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для размещения сотрудников;
·  Заказчик предоставляет Подрядчику место для временного складирования инструмента и материалов. Подрядчик несет ответственность за сохранность помещения, соблюдение правил пожарной безопасности и т. п.;
·   ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима при проведении работ возлагается на Подрядчика, который своим приказом назначает ответственных лиц за проведение работ и соблюдение указанных правил;
·  Подрядчик самостоятельно обеспечивает рабочих рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.);
·  Доставка материалов и оборудования на объект осуществляется транспортом Подрядчика. 
·  Работы могут проводится и выходные дни по согласованию с заказчиком.

7. Требования к Подрядчику: 
7.1 Подрядчик должен являться юридическим лицом, учрежденным и зарегистрированным в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
	7.2 Подрядчик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков, размещенном на официальном сайте единой информационной системы государственных закупок. В отношении Подрядчика не должно быть возбуждено исполнительное производство о признании банкротом, либо иных судебных разбирательств, связанных с признанием его  несостоятельности



	Подрядчик:
[*]
	Заказчик:
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

	
______________________/________________/
	
____________________/В.А. Каменский/

	М.П.
	М.П.





	Приложение № 2 к договору _______________________________________________________

	<2026-18*8*228>
	Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.260427), тел. (495)347-33-01. Форма локального сметного расчета, разработанная ресурсно-индексным методом по приказу № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	Смета на сумму:
	572 742.62 руб.
	
	Смета на сумму:
	572 742.62 руб.
	

	 
	/
	
	 
	/
	

	«     »
	20    г.
	
	«     »
	20    г.
	

	Наименование программного продукта 
	ПК РИК (вер. 1.3.260427)

	Наименование редакции сметных нормативов 
	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18 без ж/д перевозок

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр 
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09  «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года, для 85 субъектов Российской Федерации, а также ЗАТО г. Саров»

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 24.03.2026 № 195

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	Сплит-форма ФГИС ЦС, Алтайский край, II квартал 2026

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Алтайский край

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Алтайский край

	АО "ФНПЦ "Алтай"

	(наименование стройки)

	Здание 41

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 228 

	ремонт водовода артезианской воды

	(наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание 
	дефектная ведомость №7-3
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен
	II квартал 2026
	 
	

	Сметная стоимость
	572, 74
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	48,47
	тыс. руб.

	
	Средства на оплату труда машинистов
	45,42
	тыс. руб.

	  в том числе
	

	  строительных работ
	469,46
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	80,84
	чел.-ч.

	  монтажных работ
	 
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	68,14
	чел.-ч.

	  оборудования
	 
	
	

	  прочих затрат
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН 04-01-079-01
	Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	0,3105
	
	
	
	
	168,68

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	0,27
	1,15
	0,3105
	
	
	543,26
	
	168,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	692,49

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,322
	
	
	
	
	234,98

	
	91.04.02-031
	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
	маш.-ч
	0,28
	1,15
	0,322
	1 503,90
	1,43
	2 150,58
	
	692,49

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,28
	1,15
	0,322
	
	
	729,76
	
	234,98

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 096,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	403,66

	
	Пр/812-004.0-1
	НР Скважины
	%
	106
	
	106
	
	
	
	
	427,88

	
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	181,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 705,68
	 
	1 705,68

	2
	ГЭСН 04-01-080-01
	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	0,299
	
	
	
	
	162,43

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	0,26
	1,15
	0,299
	
	
	543,26
	
	162,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	643,02

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,299
	
	
	
	
	218,20

	
	91.04.02-031
	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
	маш.-ч
	0,26
	1,15
	0,299
	1 503,90
	1,43
	2 150,58
	
	643,02

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,26
	1,15
	0,299
	
	
	729,76
	
	218,20

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 023,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	380,63

	
	Пр/812-004.0-1
	НР Скважины
	%
	106
	
	106
	
	
	
	
	403,47

	
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	171,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 598,40
	 
	1 598,40

	3
	ГЭСН 04-01-085-01
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
	м
	50
	
	50
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	56,925
	
	
	
	
	35 079,46

	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	0,99
	1,15
	56,925
	
	
	616,24
	
	35 079,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 106,53

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	65,55
	
	
	
	
	43 728,22

	
	91.04.02-031
	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
	маш.-ч
	0,46
	1,15
	26,45
	1 503,90
	1,43
	2 150,58
	
	56 882,84

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,46
	1,15
	26,45
	
	
	729,76
	
	19 302,15

	
	91.07.06-001
	Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3
	маш.-ч
	0,46
	1,15
	26,45
	1 459,28
	1,37
	1 999,21
	
	52 879,10

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,46
	1,15
	26,45
	
	
	624,35
	
	16 514,06

	
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	0,2
	1,15
	11,5
	994,01
	1,19
	1 182,87
	
	13 603,01

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,2
	1,15
	11,5
	
	
	624,35
	
	7 180,03

	
	91.13.03-041
	Автоцистерны, объем 8 м3
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,575
	
	
	1 501,48
	
	863,35

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,575
	
	
	543,26
	
	312,37

	
	91.19.01-001
	Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,575
	1 002,48
	1,47
	1 473,65
	
	847,35

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,575
	
	
	729,76
	
	419,61

	
	91.19.12-081
	Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,575
	
	
	53,70
	
	30,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 448,07

	
	01.3.01.06-0034
	Смазка медно-графитовая
	кг
	0,0356
	
	1,78
	496,41
	2,25
	1 116,92
	
	1 988,12

	
	01.3.05.23-0171
	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
	т
	0,00011
	
	0,0055
	30 083,51
	1,42
	42 718,58
	
	234,95

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	7,5
	35,71
	0,84
	30,00
	
	225,00

	
	01.4.03.01
	Порошки бентонитовые
	кг
	8,1
	
	405
	
	
	
	
	

	
	01.4.03.03
	Материалы для стабилизации буровых скважин
	т
	0,00045
	
	0,0225
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206 362,28

	3.1
	01.4.03.01-0021
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т
	т
	0,0081
	
	0,405
	15 384,88
	1,64
	25 231,20
	
	10 218,64

	3.2
	01.4.03.03-0032
	Состав на основе анионных ПАВ для кондиционирования грунтов, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °C
	кг
	0,45
	
	22,5
	205,55
	1,37
	281,60
	
	6 336,00

	3.3
	24.3.03.13-0007
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	1
	
	50
	
	
	842,78
	
	42 139,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	78 807,68

	
	Пр/812-004.0-1
	НР Скважины
	%
	106
	
	106
	
	
	
	
	83 536,14

	
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	35 463,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 681,11
	 
	384 055,52

	4
	ГЭСН 22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	4,669
	
	
	
	
	2 422,93

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	2,03
	1,15
	4,669
	
	
	518,94
	
	2 422,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,96

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,115
	
	
	
	
	62,47

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,15
	0,115
	
	
	599,61
	
	68,96

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,05
	1,15
	0,115
	
	
	543,26
	
	62,47

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	943,48

	
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,003
	
	0,006
	145 801,49
	1,04
	151 633,55
	
	909,80

	
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,08
	
	0,16
	138,50
	1,52
	210,52
	
	33,68

	
	18.1.02.01
	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 497,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 485,40

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Водопровод - наружные сети
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	2 907,92

	
	Пр/774-018.0
	СП Водопровод - наружные сети
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 839,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 122,48
	 
	8 244,96

	5
	18.1.09.11-0249
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2
	
	2
	9 790,84
	1,22
	11 944,82
	
	23 889,64

	
	H53
	Коэффициент к затратам труда рабочих (ЗТ)
	
	1.15
	1.15
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 944,82
	 
	23 889,64

	6
	ГЭСН 22-03-014-03
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	2,76
	
	
	
	
	1 723,21

	
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	0,6
	1,15
	2,76
	
	
	624,35
	
	1 723,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 513,96

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,656
	
	
	
	
	1 033,92

	
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,36
	1,15
	1,656
	1 069,08
	1,42
	1 518,09
	
	2 513,96

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,36
	1,15
	1,656
	
	
	624,35
	
	1 033,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	224,83

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,29
	
	1,16
	
	
	193,82
	
	224,83

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные плоские
	шт
	1
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 495,92

	6.1
	23.8.03.11-0009
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	1
	
	4
	815,60
	1,13
	921,63
	
	3 686,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 757,13

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Водопровод - наружные сети
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	3 225,84

	
	Пр/774-018.0
	СП Водопровод - наружные сети
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	2 040,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 612,14
	 
	14 448,56

	7
	ГЭСН 22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,7
	
	0,7
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	3,3327
	
	
	
	
	1 709,21

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	4,14
	1,15
	3,3327
	
	
	512,86
	
	1 709,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	263,82

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0161
	
	
	
	
	10,24

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,00805
	
	
	1 738,37
	
	13,99

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,00805
	
	
	729,76
	
	5,87

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,00805
	
	
	599,61
	
	4,83

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,00805
	
	
	543,26
	
	4,37

	
	91.17.04-057
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм
	маш.-ч
	2,24
	1,15
	1,8032
	82,85
	1,64
	135,87
	
	245,00

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.19
	Фасонные части
	шт
	10
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 983,27

	
	24.3.05.19
	Фасонные части
	шт
	10
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 719,45

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Водопровод - наружные сети
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	2 011,76

	
	Пр/774-018.0
	СП Водопровод - наружные сети
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 272,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 524,89
	 
	5 267,42

	8
	24.3.05.08-0639
	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм
	шт
	3
	
	3
	710,23
	1,39
	987,22
	
	2 961,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	987,22
	 
	2 961,66

	9
	24.3.05.01-0042
	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	2
	
	2
	255,60
	1,39
	355,28
	
	710,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355,28
	 
	710,56

	10
	24.3.05.19-0515
	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм
	шт
	2
	
	2
	522,11
	1,13
	589,98
	
	1 179,96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	589,98
	 
	1 179,96

	11
	24.3.05.07-0606
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм
	шт
	2
	
	2
	471,11
	1,29
	607,73
	
	1 215,46

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	607,73
	 
	1 215,46

	12
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0074
	
	0,0074
	145 801,49
	1,04
	151 633,55
	
	1 122,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151 633,55
	 
	1 122,09

	13
	01.1.02.08-0020
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,004
	
	0,004
	30 056,42
	1,14
	34 264,32
	
	137,06

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 264,32
	 
	137,06

	14
	ГЭСН 22-01-024-05
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: 110 мм
	стык
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	9,66
	
	
	
	
	5 315,08

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,03
	1,15
	0,276
	
	
	441,91
	
	121,97

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,51
	1,15
	4,692
	
	
	482,45
	
	2 263,66

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	0,51
	1,15
	4,692
	
	
	624,35
	
	2 929,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 049,60

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,184
	
	
	
	
	134,28

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	1,15
	0,184
	
	
	1 738,37
	
	319,86

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,02
	1,15
	0,184
	
	
	729,76
	
	134,28

	
	91.17.04-053
	Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм
	маш.-ч
	0,5
	1,15
	4,6
	119,28
	1,33
	158,64
	
	729,74

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	398,38

	
	01.3.01.07-0009
	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
	кг
	0,05
	
	0,4
	596,81
	1,42
	847,47
	
	338,99

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,07
	
	0,56
	56,11
	1,89
	106,05
	
	59,39

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 897,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 449,36

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Водопровод - наружные сети
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	6 375,75

	
	Пр/774-018.0
	СП Водопровод - наружные сети
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	4 032,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 163,20
	 
	17 305,62

	15
	ГЭСН 16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.12_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	2,88075
	
	
	
	
	1 889,69

	
	1-100-53
	Средний разряд работы 5,3
	чел.-ч
	5,01
	1,15
	2,88075
	
	
	655,97
	
	1 889,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,53

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,5
	1,15
	0,8625
	14,13
	1,52
	21,48
	
	18,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,25

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,8
	
	1,9
	35,71
	0,84
	30,00
	
	57,00

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,01
	128,40
	1,71
	219,56
	
	2,20

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,025
	79,88
	1,65
	131,80
	
	3,30

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	
	0,00001
	60 697,21
	1,23
	74 657,57
	
	0,75

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 971,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 889,69

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Трубопроводы внутренние
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	2 286,52

	
	Пр/774-016.0
	СП Трубопроводы внутренние
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 360,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 237,14
	 
	5 618,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	
	
	469 461,16

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	прямые затраты
	
	
	
	
	
	321 924,51

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	48 470,69

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	130 356,91

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	45 422,31

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	97 674,60

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	93 893,00

	
	
	накладные расходы
	
	
	
	
	
	101 175,28

	
	
	сметная прибыль
	
	
	
	
	
	46 361,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	469 461,16

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	
	
	321 924,51

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	48 470,69

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	130 356,91

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	45 422,31

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	97 674,60

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	
	
	
	93 893,00

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	101 175,28

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	46 361,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда рабочих
	80,84
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда машинистов
	68,14
	
	
	
	
	

	
	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.
	С временными зданиями и сооружениями
	
	
	
	
	1
	469 461,16

	
	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.
	С зимними затратами
	
	
	
	
	1
	469 461,16

	
	
	Итого с оборудованием и лимитированными затратами
	
	
	
	
	
	469 461,16

	
	
	С индексами инфляции
	
	
	
	
	1
	469 461,16

	
	
	С договорным коэффициентом
	
	
	
	
	1
	469 461,16

	
	
	НДС
	
	
	
	
	22
	103 281,46

	
	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	572 742,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил 
	 

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил 
	 

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


























	Приложение № 3 к договору _______________________________________________________

	<2026-18*1*222>
	Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.260427), тел. (495)347-33-01. Форма локального сметного расчета, разработанная ресурсно-индексным методом по приказу № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	Смета на сумму:
	1 092 055.6 руб.
	
	Смета на сумму:
	1 092 055.6 руб.
	

	
	
	
	
	Генеральный директор АО "ФНПЦ "Алтай"
	
	

	 
	/
	
	 
	/ Певченко Б.В. /
	

	«     »
	20    г.
	
	«     »
	20    г.
	

	Наименование программного продукта 
	ПК РИК (вер. 1.3.260427)

	Наименование редакции сметных нормативов 
	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18 без ж/д перевозок

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026

	 
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09  «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года, для 85 субъектов Российской Федерации, а также ЗАТО г. Саров»

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 24.03.2026 № 195

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	Сплит-форма ФГИС ЦС, Алтайский край, II квартал 2026

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Алтайский край

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Алтайский край

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО "ФНПЦ "Алтай"

	(наименование стройки)

	здание 48

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 222 

	водовод фильтрованной воды

	(наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание 
	дефектная ведомость № 5-8
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен
	II квартал 2026
	 
	

	Сметная стоимость
	1 092,06
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	76,77
	тыс. руб.

	
	Средства на оплату труда машинистов
	90,41
	тыс. руб.

	  в том числе
	

	  строительных работ
	895,13
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	125,48
	чел.-ч.

	  монтажных работ
	 
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	135,75
	чел.-ч.

	  оборудования
	 
	
	

	  прочих затрат
	 
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН 04-01-079-01
	Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	0,3105
	
	
	
	
	168,68

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	0,27
	1,15
	0,3105
	
	
	543,26
	
	168,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	692,49

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,322
	
	
	
	
	234,98

	
	91.04.02-031
	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
	маш.-ч
	0,28
	1,15
	0,322
	1 503,90
	1,43
	2 150,58
	
	692,49

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,28
	1,15
	0,322
	
	
	729,76
	
	234,98

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 096,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	403,66

	
	Пр/812-004.0-1
	НР Скважины
	%
	106
	1
	106
	
	
	
	
	427,88

	
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45
	1
	45
	
	
	
	
	181,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 705,68
	 
	1 705,68

	2
	ГЭСН 04-01-080-01
	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	0,299
	
	
	
	
	162,43

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	0,26
	1,15
	0,299
	
	
	543,26
	
	162,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	643,02

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,299
	
	
	
	
	218,20

	
	91.04.02-031
	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
	маш.-ч
	0,26
	1,15
	0,299
	1 503,90
	1,43
	2 150,58
	
	643,02

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,26
	1,15
	0,299
	
	
	729,76
	
	218,20

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 023,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	380,63

	
	Пр/812-004.0-1
	НР Скважины
	%
	106
	1
	106
	
	
	
	
	403,47

	
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45
	1
	45
	
	
	
	
	171,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 598,40
	 
	1 598,40

	3
	ГЭСН 04-01-085-01
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
	м
	100
	
	100
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	113,85
	
	
	
	
	70 158,92

	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	0,99
	1,15
	113,85
	
	
	616,24
	
	70 158,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 213,06

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	131,1
	
	
	
	
	87 456,44

	
	91.04.02-031
	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
	маш.-ч
	0,46
	1,15
	52,9
	1 503,90
	1,43
	2 150,58
	
	113 765,68

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,46
	1,15
	52,9
	
	
	729,76
	
	38 604,30

	
	91.07.06-001
	Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3
	маш.-ч
	0,46
	1,15
	52,9
	1 459,28
	1,37
	1 999,21
	
	105 758,21

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,46
	1,15
	52,9
	
	
	624,35
	
	33 028,12

	
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	0,2
	1,15
	23
	994,01
	1,19
	1 182,87
	
	27 206,01

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,2
	1,15
	23
	
	
	624,35
	
	14 360,05

	
	91.13.03-041
	Автоцистерны, объем 8 м3
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	1,15
	
	
	1 501,48
	
	1 726,70

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	1,15
	
	
	543,26
	
	624,75

	
	91.19.01-001
	Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	1,15
	1 002,48
	1,47
	1 473,65
	
	1 694,70

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	1,15
	
	
	729,76
	
	839,22

	
	91.19.12-081
	Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	1,15
	
	
	53,70
	
	61,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 896,14

	
	01.3.01.06-0034
	Смазка медно-графитовая
	кг
	0,0356
	
	3,56
	496,41
	2,25
	1 116,92
	
	3 976,24

	
	01.3.05.23-0171
	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
	т
	0,00011
	
	0,011
	30 083,51
	1,42
	42 718,58
	
	469,90

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	15
	35,71
	0,84
	30,00
	
	450,00

	
	01.4.03.01
	Порошки бентонитовые
	кг
	8,1
	
	810
	
	
	
	
	

	
	01.4.03.03
	Материалы для стабилизации буровых скважин
	т
	0,00045
	
	0,045
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	412 724,56

	3.1
	01.4.03.01-0021
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т
	т
	0,0081
	
	0,81
	15 384,88
	1,64
	25 231,20
	
	20 437,27

	3.2
	01.4.03.03-0032
	Состав на основе анионных ПАВ для кондиционирования грунтов, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °C
	кг
	0,45
	
	45
	205,55
	1,37
	281,60
	
	12 672,00

	3.3
	24.3.03.13-0049
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
	м
	1
	
	100
	
	
	1 007,25
	
	100 725,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	157 615,36

	
	Пр/812-004.0-1
	НР Скважины
	%
	106
	1
	106
	
	
	
	
	167 072,28

	
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45
	1
	45
	
	
	
	
	70 926,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 845,58
	 
	784 558,02

	4
	ГЭСН 22-03-007-03
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	5,658
	
	
	
	
	2 936,16

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	2,46
	1,15
	5,658
	
	
	518,94
	
	2 936,16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	692,78

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,644
	
	
	
	
	394,43

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,15
	0,069
	
	
	1 738,37
	
	119,95

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,03
	1,15
	0,069
	
	
	729,76
	
	50,35

	
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	0,17
	1,15
	0,391
	994,01
	1,19
	1 182,87
	
	462,50

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,17
	1,15
	0,391
	
	
	624,35
	
	244,12

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	1,15
	0,184
	
	
	599,61
	
	110,33

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,08
	1,15
	0,184
	
	
	543,26
	
	99,96

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 956,94

	
	01.7.15.03-0015
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм
	т
	0,006
	
	0,012
	151 744,95
	1,04
	157 814,75
	
	1 893,78

	
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,15
	
	0,3
	138,50
	1,52
	210,52
	
	63,16

	
	18.1.02.01
	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 980,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 330,59

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Водопровод - наружные сети
	%
	117
	1
	117
	
	
	
	
	3 896,79

	
	Пр/774-018.0
	СП Водопровод - наружные сети
	%
	74
	1
	74
	
	
	
	
	2 464,64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 170,87
	 
	12 341,74

	5
	18.1.09.11-0251
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	2
	
	2
	18 054,34
	1,22
	22 026,29
	
	44 052,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 026,29
	 
	44 052,58

	6
	ГЭСН 22-03-014-05
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	2,07
	
	
	
	
	1 292,40

	
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	0,9
	1,15
	2,07
	
	
	624,35
	
	1 292,40

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 794,51

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,196
	
	
	
	
	744,85

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,023
	
	
	599,61
	
	13,79

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,023
	
	
	543,26
	
	12,49

	
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,51
	1,15
	1,173
	1 069,08
	1,42
	1 518,09
	
	1 780,72

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,51
	1,15
	1,173
	
	
	624,35
	
	732,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	170,56

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,44
	
	0,88
	
	
	193,82
	
	170,56

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные плоские
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 002,32

	6.1
	23.8.03.11-0011
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	1
	
	2
	1 491,98
	1,13
	1 685,94
	
	3 371,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 037,25

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Водопровод - наружные сети
	%
	117
	1
	117
	
	
	
	
	2 383,58

	
	Пр/774-018.0
	СП Водопровод - наружные сети
	%
	74
	1
	74
	
	
	
	
	1 507,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 632,68
	 
	11 265,35

	7
	ГЭСН 22-03-014-06
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	3,289
	
	
	
	
	2 053,49

	
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	1,43
	1,15
	3,289
	
	
	624,35
	
	2 053,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 295,90

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,185
	
	
	
	
	1 362,33

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,023
	
	
	599,61
	
	13,79

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,023
	
	
	543,26
	
	12,49

	
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,94
	1,15
	2,162
	1 069,08
	1,42
	1 518,09
	
	3 282,11

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,94
	1,15
	2,162
	
	
	624,35
	
	1 349,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	224,83

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,58
	
	1,16
	
	
	193,82
	
	224,83

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные плоские
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 936,55

	7.1
	23.8.03.11-0012
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	1
	
	2
	2 038,85
	1,13
	2 303,90
	
	4 607,80

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 415,82

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Водопровод - наружные сети
	%
	117
	1
	117
	
	
	
	
	3 996,51

	
	Пр/774-018.0
	СП Водопровод - наружные сети
	%
	74
	1
	74
	
	
	
	
	2 527,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 034,29
	 
	18 068,57

	8
	23.8.04.08-0107
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм
	шт
	2
	
	2
	1 947,84
	1,49
	2 902,28
	
	5 804,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 902,28
	 
	5 804,56

	9
	24.3.05.08-0642
	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм
	шт
	4
	
	4
	1 055,69
	1,39
	1 467,41
	
	5 869,64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 467,41
	 
	5 869,64

	10
	24.3.05.01-0043
	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
	шт
	2
	
	2
	638,40
	1,39
	887,38
	
	1 774,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	887,38
	 
	1 774,76

	11
	24.3.05.19-0530
	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм
	шт
	2
	
	2
	975,05
	1,13
	1 101,81
	
	2 203,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 101,81
	 
	2 203,62

	12
	24.3.05.07-0609
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм
	шт
	3
	
	3
	868,11
	1,29
	1 119,86
	
	3 359,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 119,86
	 
	3 359,58

	13
	01.7.15.03-0015
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм
	т
	0,016
	
	0,016
	151 744,95
	1,04
	157 814,75
	
	2 525,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157 814,75
	 
	2 525,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда машинистов
	135,75
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	
	
	895 127,54

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	прямые затраты
	
	
	
	
	
	639 167,27

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	76 772,08

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	257 331,76

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	90 411,23

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	214 652,20

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	167 183,31

	
	
	накладные расходы
	
	
	
	
	
	178 180,51

	
	
	сметная прибыль
	
	
	
	
	
	77 779,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	895 127,54

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	
	
	639 167,27

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	76 772,08

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	257 331,76

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	90 411,23

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	214 652,20

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	
	
	
	167 183,31

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	178 180,51

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	77 779,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда рабочих
	125,48
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда машинистов
	135,75
	
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	
	
	22
	196 928,06

	
	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 092 055,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил 
	 

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил 
	 

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





































Приложение № 4
к Договору № ________________ от ___.___.20____


ГРАФИК
выполнения работы

	№№
п/п
	Наименование Работ/этапа Работ
	Срок выполнения
	Стоимость, включая НДС/без НДС

	1.
	Выполнение работ по прокладке водовода  артезианской воды до здания 41
	до 31.10.2026г.
	

	2.
	Выполнение работ по прокладке водовода  фильтрованной воды до здания 48
	до 31.10.2026 г.
	

	
	ИТОГО
	






	Подрядчик:
[*]
	Заказчик:
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

	______________________/________________/
М.П.
	____________________/В.А. Каменский/
М.П.







Приложение № 5
к Договору № ________________ от ___.___.20____

Форма

АКТ
приемки работы

	г. Бийск
	«__» ____________ 20__



Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ,генерального директора Певченко Бориса Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего(-ая) на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны» («Сторона» - в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами Договора от ________________ № ______________ подписали настоящий Акт приемки Работы о нижеследующем:
[bookmark: sub_24001]1. Подрядчик по заданию Заказчика выполнил, а Заказчик принял следующую Работу: __________________________.
[bookmark: sub_24002]2. По итогам выполнения Работы Подрядчиком переданы Заказчику следующие документы: __________________________.
[bookmark: sub_24003]3. Стоимость Работы, подлежащая оплате на основании данного Акта, составляет ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, включая НДС по ставке 22% в сумме ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек.

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

	Подрядчик:
[*]
	Заказчик:
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

	___________________/________________/
М.П.
	____________________/В.А. Каменский/
М.П.



