Техническое задание на газовый сигнализатор
[bookmark: _GoBack]Сигнализатор угарного газа Seitron RGDCO0MP1
Стационарный сигнализатор загазованности на угарный газ (СО). Возможность подключения внешнего сенсора на метан типа SGAMET. Для управления отсечным газовым клапаном и вентилятором.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 230V~ ±10% 50 Гц / 12V - под заказ
Выход 1 (реле предварительной тревоги): 6(2) А 250V~
Выход 2 (реле главной тревоги): 6(2) А 250V~
Тип датчика: электрохимический
Предварительная тревога: 20 мг/м3.
Главная тревога: 100 мг/м3.
Индикация (питание/сигнализация/ошибка): зеленый/желтый/красный LED.
Звуковое сигнальное устройство: 85 дБ.
Кнопка: тест/сброс.
Степень защиты: IP42.
Габаритный размеры: 84×148×40 мм.
Гарантия: 2 года
Срок службы: 10 лет

