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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки (договора): Оказание услуг по диагностики автокондиционера служебного автомобиля 15 отдела ГФС России.
2. Количество закупаемого товара или объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг, а также единица их измерения:

	№
п/п
	Наименование  запасных частей подлежащих замене, производитель
	Кол – во (шт.)

	Проведение  диагностики  Ssang Yong Rexton RJ14, 2009 г.в.

	1
	Ваккумирование/заправка
	1

	2
	Диагностика системы авто кондиционирования
	1

	3
	Фреон R 134
	1

	4
	Масло системы кондиционирования
	1

	5
	Флуоресцентная добавка для поиска утечек
	1


Итого: 9200,00

3. Качественные и функциональные характеристики товара (работ, услуг), нормативно-техническая документация:
3.1.1. Все запасные части должны быть новым и не бывшими в употреблении.
3.1.2. Требования к Станции технического обслуживания автомобилей (далее СТОА):
-  СТОА должна иметь систему выходного контроля качества выполнения услуг.
- При выполнении услуги представитель Заказчика может наблюдать весь процесс непосредственно в зоне ее проведения.
3.2. СТОА должна: 
3.2.1. Располагаться в непосредственной близости к объекту Заказчика в пределах г. Сочи (Центральный район, Хостинский район, п. Дагомыс) с указанием точного адреса СТОА и иметь свободные подъездные пути и отсутствие препятствий, мешающих буксировке транспортного средства.
3.2.2. Иметь подготовленных специалистов высокой квалификации с опытом работы в данной сфере услуг. 
3.2.3. Принять на себя обязательства по утилизации отходов от ремонта автомобиля Заказчика (отработанное масло, специальные жидкости и т.п.).
3.2.4. Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (счет, акты об оказании услуг и заказ наряды).
3.2.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе ремонта каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке Заказчика, неисправностей с указанием ориентировочной стоимости.
3.3. Время, затраченное на выполнение услуг, не должно превышать нормативов трудоемкости, установленных заводом – изготовителем.
3.4. После ремонта транспортного средства на территории СТОА Исполнителя, приемка оказанных услуг/выполненных работ должна быть организована в помещении при освещении, достаточным для обнаружения мелких дефектов лакокрасочного покрытия транспортного средства и дефектов иного характера. Помещение, в котором осуществляется приемка, должно быть оборудовано подъемником или смотровой ямой для обследования транспортного средства снизу. 
4. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара (услуг), в том числе порядок гарантийного обслуживания:
4.1. Исполнитель устанавливает гарантийный срок:
- на новые детали, узлы и агрегаты, установленные на транспортное средство взамен вышедших из строя - 12 (двенадцать) месяцев; 
- на выполненные услуги по ремонту – не менее 3 (трех) месяцев;
4.2.	Гарантийные обязательства не распространяются на запасные части, предоставленные Заказчиком.
4.3. Претензии по качеству услуг в период гарантийного срока эксплуатации оформляются Заказчиком в форме Заявочного листа (с пометкой «Гарантия»). 
Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии и постановки транспортного средства на СТОА за свой счет устраняет дефекты и неисправности, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации транспортного средства. 
4.4. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке.
5. Общий срок выполнения услуги (с учетом приобретения запчастей исполнителем) составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. 
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