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ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ ЕАТ
1. Наименование, ассортимент, количество и технические 
и функциональные характеристики товара.

	№ п/п
	Наименование
	Функциональные (технические) характеристики товара

	1
	2
	3

	1
	Аккумуляторная батарея должна подходить
для автомашины
RENAULT DUSTER 
VIN: X7LHSRHGN66465075
ОКПД 2 27.20.21.000/КТРУ 27.20.21.000-00000011
	Максимальная емкость аккумулятора: < 80 Ампер-час (3,6 кКл) 
Минимальная емкость аккумулятора: > 70 Ампер-час (3,6 кКл)
Напряжение: 12 Вольт
Полярность аккумулятора: Обратная
Пусковой ток аккумулятора: > 700 и  < 800 Ампер
Размещение клемм: Стандартное
Тип аккумулятора: Батарея открытого типа
Тип клемм: Конус 
Форм-Фактор: Европейский
Электролит в комплекте: Да
*Дополнительные характеристики: (в соответствии с требованиями п.1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара.
Высота: не менее 190 мм
Ширина: не менее 175 мм
Длина: не менее 278 
Технология: Кальциевый
Тип крепления: Нижнее
Ручка для переноски: Да
Изготовлен: не ранее 1 квартала 2026 года 
Страна производителя товара: Предоставляет Поставщик при подаче заявки (предпочтительно товар должен быть изготовлен на территории РФ или стран ЕЭС
Гарантия: не менее 24 месяцев


2.	Требования к качественным характеристикам товара:
2.1.	Качество Товара должно соответствовать ГОСТ Р 53165-2020 (МЭК 60095-1:2018),  стандартам завода-изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям.
2.2.	Вышеуказанный поставляемый товар должен быть новым (не бывшими 
в употреблении, в ремонте, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), ранее 
не использованными. (Под восстановленным Товаром понимается Товар вторичного использования либо при производстве, которого использованы бывшие 
в эксплуатации детали или элементы. 
2.3.	Товар должен отгружаться в заводской упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами 
и требованиями действующего законодательства РФ.
2.4.	Товар должен соответствовать обязательным требованиям, установленным на территории Российской Федерации, а также иметь необходимые сертификаты качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого товара установленным стандартам (при наличии). 
[bookmark: _GoBack]Примечание: Если в техническом задании указано 
«не менее» или «не более» или «выше» и т.д., «Поставщик» указывает точные показатели поставляемого товара при подаче заявки на ЕАТ.
