ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительный пылесос 1800Вт, объем бака 35л 
Технические характеристики 
Тип пылесоса строительный
Тип сухая уборка + влажная уборка
Тип питания сеть
Модель пылесоса KVC 1800DS
Тип пылесборника мешок
Мощность 1800 Вт
Объем бака 35 л
Расход воздуха 45 л/с
Разрежение 190 мбар
Розетка для электроинструмента есть
Мощность встроенной розетки 1.8 кВт
Система очистки фильтра ручная
Уровень шума 82 дБ
Возможность сбора жидкости есть
Возможность влажной уборки есть
Вес нетто 8.36 кг
Габариты без упаковки 345x345x670 мм
Длина всасывающего шланга 1.5 м
Класс пыли L
Длина кабеля 5 м
Функция выдувания да
Сетевой лобзик PROCRAFT 800 Вт ST1300
Технические характеристики PROCRAFT ST1300
Тип с маятниковым ходом
Мощность 800 Вт
Маятниковый ход да
Форма ручки скобовидная
Функция сдува опилок да
Наличие лазера да
Наличие подсветки есть
Наличие быстр. зам. пилки есть
Наличие защитного экрана есть
Литая подошва да
Мах толщина пропила (дерево) 110 мм
Мах толщина пропила (металла) 10 мм
Ход пилки 28 мм
Регулировка оборотов есть
Регулировка наклона подошвы без инструмента да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой да
Легкий доступ к щеткам есть
Возможность подключения к пылесосу есть
Длина кабеля 2 м
Пилки в комплекте 1
Вес нетто 2.4 кг
Число ходов 500-3000 ход/мин
Пилки для электролобзика, Cr-V, по дереву, ДСП, ДВП, чистый рез, EU-хвостовик, шаг 2,5 мм, 75 мм, 5 шт. Kraftool 159511-2.5-S5 – 5 упак
Пилки для лобзика по металлу 5 шт (106х1,2мм) Gigant G-11054 – 5 упак

Набор инструментов Gigant 151 предмет, сталь Cr-V GAS 151
Технические характеристики набора инструментов Gigant GAS 151
Min размер головки 4 мм
Max размер головки 32 мм
Тип головок 6-гранные; Е-тип
Количество в наборе 151 шт
Присоединительный размер 1/4 + 1/2 дюйма
Количество граней 6
Размер посадки головки 1/4; 1/2 дюйма
Система измерения метрическая
Комбинированные ключи есть
Хвостовик бит 1/4 (тип С)/5/16 (тип C)
Трещотка есть
Т-образный вороток есть
Посадочный размер трещотки 1/4; 1/2 дюйма
Torx бита/головка
Свечные головки 16 мм/21 мм
Вид упаковки кейс
Материал упаковки пластик
Класс товара Полупрофессиональный
Тип ключа комбинированные
Сталь Cr-V
Комплектация
Кейс.
1/2"
Головки торцевые – 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 мм.
Головки торцевые Е-профиль внешний Torx – Е-10; Е-11; Е-12; Е-14; Е-16; Е-18; Е-20.
Головки свечные – 16; 21 мм.
Удлинители – 125; 250 мм.
Трещоточный ключ 72 зубца.
Вороток Т-образный – 250 мм.
Переходник 3/8"×1/2".
Шарнир карданный.
Переходник для вставок-бит 1/2"DR×5/16"HDR.
Биты 5/16" шестигранные – H8; H10; H12.
Биты 5/16" Torx с отверстием – T40; T45; T50; T55.
Биты 5/16" шлицевые – SL8; SL10.
Биты 5/16" крестовые Phillips – PH2; PH3; PH4.
Биты 5/16" двенадцатигранные Spline – M10; M12; M14; M16.
1/4"
Головки торцевые – 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм.
Головки торцевые удлиненные – 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм.
Головки торцевые Е-профиль внешний Torx – Е-5; Е-6; Е-7; Е-8.
Трещоточный ключ 72 зубца.
Вороток Т-образный – 115 мм.
Отвертка-держатель.
Вороток шарнирный.
Удлинители – 50; 75; 150 мм.
Удлинитель гибкий – 145 мм.
Шарнир карданный.
Биты Hex – H3; H4; H5; H6; H7; H8.
Биты Torx – T10; T15; T20; T25; Т27; T30.
Биты Slotted – SL3; SL4; SL5; SL5,5; SL6; SL7.
Биты Phillips – PH0; PH1; PH2; PH3.
Биты Spline – M5; M6; M8.
Переходник для торцевых головок 1/4".
Ключи комбинированные – 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24 мм.
Ключи шестигранные – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм.
Отвертки крестовые Phillips – РН 2×38 мм; РН 2×100 мм.
Отвертки шлицевые Slotted – SL 6×38 мм; SL 6×100 мм.
Круглогубцы – 160 мм.
Пассатижи – 180 мм.
Переставные клещи – 250 мм.
Телескопическая ручка с магнитом.
Тестер напряжения 12 В.
Упаковка.
Трубный ключ №1, угол 90 гр. 1" Gigant TKP-4
Технические характеристики трубного ключа Gigant TKP-4
Тип шведский (рычажный)
Угол губок 90 град
Длина 300 мм
Номер ключа №1
Ширина захвата 55 мм
Размер min (мм) 1
Размер max (мм) 25
Размер min 3/8 дюйм
Размер max 1 дюйм
Материал рабочей части сталь
Материал рукояти сталь
Вес нетто 0.7 кг
Класс товара Бытовой
Вид миллиметровый/дюймовый
Трубный ключ Gigant №2, угол 90 гр. 1,5" TKP-5
Технические характеристики трубного ключа Gigant TKP-5
Тип шведский (рычажный)
Угол губок 90 град
Длина 410 мм
Номер ключа №2
Ширина захвата 65 мм
Размер min (мм) 0
Размер max (мм) 56
Размер min 0 дюйм
Размер max 1 1/2 дюйм
Материал рабочей части CrV
Материал рукояти сталь
Вес нетто 1.1 кг
Класс товара Бытовой
Вид миллиметровый/дюймовый
Трубный ключ Gigant №3, угол 90 гр. 2" TKP-6
Технические характеристики трубного ключа Gigant TKP-6
Тип шведский (рычажный)
Угол губок 90 град
Длина 565 мм
Номер ключа №3
Ширина захвата 75 мм
Размер min (мм) 0
Размер max (мм) 65
Размер min 0 дюйм
Размер max 2 дюйм
Материал рабочей части CrV
Материал рукояти сталь
Вес нетто 1.6 кг
Класс товара Бытовой
Вид миллиметровый/дюймовый
Трубный рычажный ключ Inforce №4 тип L 06-05-117
Технические характеристики ключа Inforce 06-05-0117
Тип шведский (рычажный)
Угол губок 90 град
Длина 630 мм
Номер ключа №4
Ширина захвата 105 мм
Размер min (мм) 32
Размер max (мм) 100
Размер min 1 1/4 дюйм
Размер max 3 дюйм
Материал рабочей части CrV
Материал рукояти CrV
Вес нетто 3.25 кг
Класс товара Профессиональный
Вид миллиметровый/дюймовый
Стальной cтеплер KRAFTOOL Expert-53 тип 53 3187_z01
Технические характеристики степлера KRAFTOOL 3187_z01
Тип скоб 53/A
Материал корпуса сталь
Прорезиненная ручка да
Индикатор замены скоб есть
Регулировка силы удара есть
Габариты без упаковки 25х160х100 мм
Тип инструмента степлер
Упаковка блистер
Размер скоб 6-14 мм
Вес нетто 0.585 кг
Cкобы Gigant для мебельного степлера тип 53 8x0,7 мм, 1000 шт./уп GSMS-8 – 10 пачек
Cкобы Gigant для мебельного степлера тип 53 10x0,7 мм 1000 шт./уп GSMS-7  - 10 пачек
Cкобы Gigant для мебельного степлера тип 53 12x0,7 мм, 1000 шт./уп GSMS-12 – 10 пачек
Литой заклепочник в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4 - 4.8 мм 31170-H6_z01
Технические характеристики заклепочника KRAFTOOL 31170-H6_z01
Max скрепляемая толщина 45 мм
Тип заклепок вытяжные
Материал заклепок сталь/алюминий/нержавеющая сталь
Вид упаковки кейс/чемодан
Тип стандартный
Размер заклепок 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 мм
Комплектация
Заклепочник, съёмные насадки, накидной ключ, заклёпки 60 шт.
Вес нетто 1.004 кг
Комплектация
Заклепочник, 1 шт;
Съемные насадки, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм, 4 шт;
Накидной ключ, 10 мм, 1 шт;
Заклепки алюминиевые, 2.4 мм, 15 шт;
Заклепки алюминиевые, 3.2 мм, 15 шт;
Заклепки алюминиевые, 4.0 мм, 15 шт;
Заклепки алюминиевые, 4.8 мм, 15 шт;
Пластиковый кейс, 1 шт.
Алюминиевые заклепки STAYER Pro-FIX 2.4х10 мм, 50 шт 3120-24-10 – 10 пачки
Заклепка алюминиевая (50 шт; 3.2х14 мм) STAYER 3120-32-14 – 10 пачки
Заклепка алюминиевая (50 шт; 4.0х18 мм) STAYER 3120-40-18 – 10 пачек
Заклепка алюминиевая (50 шт; 4.8х20 мм) STAYER 3120-48-20 – 10 пачек
Бита крестовая РН2, 1/4, 200 мм – 5 шт
Биты RAGE By VIRA намагниченные торсионные IMPACT S2 PZ2 x 50 мм 2 шт/упак – 5 упак
Набор отрезных дисков CUTOP по металлу и нержавеющей стали Т41-125x1.0x22.2 мм 10 шт/упак – 5 упак
Диск отрезной по металлу T41 (230х22.2 мм) для УШМ CUTOP 23020
 - 20 шт
Круг лепестковый торцевой 125x22,2 упаковка 10шт/упак Gigant GRF-40-10 – 3 упак
Диск алмазный сегментный (125x2x22.2 мм) Gigant G-1035 – 5 шт
Диск алмазный сегментный (230х22.2 мм) ПРАКТИКА 036-315 – 5 шт
Строительные гвозди Gigant 4,0x100 мм, 5 кг (примерно 480 шт) G-925566 – 1 упак
Строительные гвозди Gigant 5,0x150 мм, 5 кг (примерно 210 шт) G-925568 – 1 упак
Саморезы Gigant 3,5x25, потайная головка, крупный шаг, оксидированный - 5 кг 
Саморезы Gigant 3,5x32, потайная головка, крупный шаг, оксидированный – 5 кг
Саморезы Gigant 3,5x35, потайная головка, крупный шаг, оксидированный – 5 кг
Саморезы Gigant 3,5x41, потайная головка, крупный шаг, оксидированный - 5 кг
Саморезы Gigant 3,5x51, потайная головка, крупный шаг, оксидированный - 5 кг
Дюбель Росдюбель тип U 6x37, борт, 1000 шт/упак – 2 упак 
Анкер с гайкой 12х60, 60шт/упак - коробка Tech-Krep HNM 117951 – 1 упак
НИТРА ЛАК НЦ-2139 для деревянных изделий и мебели матовый, банка 1.7 кг – 2 банки
Смазка OILRIGHT Литол-24 2 кг/банка 6004 – 2 банки
Растворитель Gigant Р-646 1л/бут ГОСТ 18188-2020 – 5 бут по 1 литру
Перфоратор AEG KH 28 Super XE 4935428190
Технические характеристики AEG KH 28 Super XE 4935428190
Тип двигателя щеточный
Тип хвостовика sds-plus
Мощность 1010 Вт
Количество режимов 3
Наличие режима долбления есть
Max сила удара 2.8 Дж
Реверс электронный
Плавный пуск есть
Длина кабеля 4 м
Морозоустойчивый кабель есть
Сверлильный патрон в комплекте есть
Комплектация чемодан/кейс
Вес нетто 2.8 кг
Мах диаметр сверления (дерево) 30 мм
Max диаметр сверления (металл) 13 мм
Max диаметр сверления коронкой (кирпич) 50 мм
Регулировка частоты вращения есть
Max диаметр сверления буром (бетон) 28 мм
Max диаметр сверления буром (кирпич) 28 мм
Частота ударов 0-5000 уд/мин
Max диаметр сверления коронкой (бетон) 50 мм
Предохранительная муфта да
Аккумуляторный шуруповерт GRUFF GF-21DZ – 3 шт
Технические характеристики
Тип двигателя бесщеточный
Max крутящий момент  65 Нм
Мягк.вращ. момент 65 Нм
Тип аккумулятора Li-Ion
Напряжение аккумулятора 21 В
Емкость аккумулятора 2 А*ч
Устройство аккумулятора слайдер
Количество аккумуляторов в комплекте 2
Наличие удара есть
Наличие реверса да
Наличие подсветки да
Тормоз двигателя есть
Тип патрона быстрозажимной
Блокировка шпинделя да
Размер зажимаемой оснастки 1.5-13 мм
Min размер оснастки 1.5 мм
Мах размер оснастки 13 мм
Число скоростей 2
Частота вращения шпинделя 450 об/мин
Max частота вращения шпинделя 2000 об/мин
Универсальный аккумулятор есть
Число ступеней крутящего момента 25+3
Зарядное устройство в комплекте есть
Габариты без упаковки 375 мм
Вес нетто 2.5 кг
Тип аккумуляторный
Съемный патрон да
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели да
Комплектация
Шуруповерт   2 АКБ
Зарядное устройство
Перчатки
Удобный кейс для переноски
Воздушный масляный компрессор ЗУБР 240 л/мин, 24 л, 1500 Вт КПМ-240-24
Технические характеристики ЗУБР КПМ-240-24
Напряжение 220 В
Рабочее давление 8.106 бар
Число оборотов 2850 об/мин
Производительность на входе 240 л/мин
Производительность на выходе 156 л/мин
Объем ресивера 24 л
Тип компрессора поршневой коаксиальный (прямой привод)
Транспортировочные колеса да
Тип смазки масляный
Тип соединения рапид (EURO)
Класс товара Полупрофессиональный
Количество выходов 1
Тип двигателя электрический
Защита от перегрева двигателя да
Тип компрессорной головки прямая (рядная)
Вес нетто 20 кг
Габариты без упаковки 580х280х620 мм
Частота 50 Гц
Цилиндры 1
Ступени 1
Комплектация
Компрессор - 1 шт.;
Колеса - 2 шт.;
Фильтр воздушный - 1 шт.;
Сапун - 1 шт.;
Опора резиновая - 1 шт.;
Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
Инструкция по безопасности-1 шт.
Упаковка
Бесщеточная угловая шлифмашина AEG BEWS18-125BLLI-502C 
Технические характеристики AEG BEWS18-125BLLI-502C 4935464417
Количество аккумуляторов в комплекте 2
Вид упаковки кейс/чемодан
Серия аккумулятора AEG PRO18V
Диаметр диска 125 мм
Посадочный диаметр 22.2 мм
Резьба шпинделя М14
Тип аккумулятора Li-Ion
Напряжение аккумулятора 18 В
Емкость аккумулятора 5 А*ч
Время заряда 1.5 ч
Зарядное устройство в комплекте есть
Вес нетто 2.6 кг
Тип двигателя бесщеточный
Частота вращения шпинделя 11000 об/мин
Регулировка положения кожуха без инструмента  есть
Комплектация
Угловая шлифмашина;
2 аккумулятора L1850R;
Зарядное устройство;
Боковая рукоятка;
Защитный кожух;
Подкладная шайба;
Гайка;
Ключ;
Кейс
Пирометр RGK PL-12 с поверкой
Технические характеристики RGK PL-12 4610011873812
Поверка да
Внесен в госреестр да
Оптическое разрешение 12:1
Коэффициент эмиссии 0.1-1
Элементы питания крона(6LR61;6F22;6KR61)
Количество и напряжение элементов питания 1х9B
Время отклика 0.15 с
Измеряемая температура от -50 до +550 °С
Min измеряемая температура -50 °С
Max измеряемая температура 550 °С
Точность ±2.5°С (-50°С -20°С) ±1°С или ±1% (20°С до 300°С) ± 1% (300°С до 550°С)
Max точность ±1 °С
Рабочая температура от 0 до +50 °С
Рабочая влажность 10-90 %
Температура хранения от -10 до +60 °С
Габариты без упаковки 146х104х43 мм
Вес нетто 0.163 кг
Принцип измерения лазерный
Цифровой универсальный мультиметр Inforce 01-05-07
Технические характеристики Inforce 01-05-07
Тип отображения цифровой
Наличие функции NCV да
Измерение емкости да
Элементы питания AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03)
Количество и напряжение элементов питания 2х1.5B
Постоянное напряжение 1000 В
Постоянный ток 20 А
Сопротивление 60 МОм
Размер тестера 56х88х183 мм
Габариты без упаковки 56х88х183 мм
Наличие функции True RMS да
Режим «прозвонка» есть
Диод-тест есть
Индикация разряда батареи есть
Индикация перегрузки есть
Индикация полярности есть
Подсветка дисплея есть
Возможность фиксации показаний есть
Защитный холстер есть
Количество измерений в секунду 3 раз
Разрядность 6000
Переменное напряжение 750 В
Min переменное напряжение 6 В
Max переменное напряжение 750 В
Min постоянное напряжение 0.6 В
Max постоянное напряжение 1000 В
Min постоянный ток 0 А
Max постоянный ток 20 А
Переменный ток 20 А
Min переменный ток 0 А
Max переменный ток 20 А
Диапазон частот по переменному току 10...10000 Гц
Входное сопротивление 10 МОм
Емкость 100000 мкФ
Индуктивность (Гн) -
Коэффициент усиления транзисторов есть
Рабочая температура от 0 до +40 °С
Автоотключение есть
Выбор пределов ручной
Вес нетто 0.345 кг
Класс товара профессиональный
Сверло по бетону SDS-PLUS, 5x160 мм TOLSEN 75321 – 5 шт
Сверло по бетону SDS-PLUS, 6x160 мм TOLSEN 75322 – 5 шт
Сверло по бетону SDS-PLUS, 10x210 мм TOLSEN 75346 – 3 шт
Сверло по бетону SDS-PLUS, 12x210 мм TOLSEN 75348 – 3 шт
Силовой удлинитель на катушке MIRAX пвс 3x2.5 50м 3500вт – 2 шт










