Приложение №2 
Техническое задание

Объемы выполняемых работ в соответствии с локальным сметным расчетом № 2026-10-СМ
на капитальный ремонт Склада Лит. В ФКУ БМТиВС 

УФСИН России по Алтайскому краю, по адресу: Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Ярных, влд. 33.
Требования к строительным материалам

	№ п/п
	Наименование материала
	Описание материала
	Материал, предложенный подрядчиком

(наименование, производитель, страна происхождения)

	1.
	Промышленные секционные ворота с встроенной калиткой
	Промышленные секционные ворота на проем:, притолока 1500 мм (высокий подъем секционных ворот, при этом торсионный вал располагается в верхней части конструкции). Калитка встроенная с низким порогом, посредине, с замком и доводчиком.   
	

	2.
	Привод для промышленных ворот
	Тип привода: электромеханический вальный для промышленных секционных ворот. Привод должен иметь режим автозакрывания, который обеспечивает автоматическое возвращение створок в закрытое положение через заданный интервал времени после завершения открывания. Напряжение питания: 220–240 В. Материал корпуса: металлический сплав. Также привод должен быть оснащен платой для дистанционного управления с помощью пульта.
	

	3.
	Пульт для дистанционного управления
	Пульт для дистанционного управления приводом секционных промышленных ворот. 
	

	4.
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ Ø20 мм.
	Трубы гибкие гофрированные, легкие. Материал: самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ), который не распространяет горение. Внешний диаметр не менее 20 мм. Встроенная стальная протяжка. 
	

	5.
	Кабель ВВГ 3х1,5ок(N,PE)
	Кабель ВВГ 3х1,5ок(N,PE)— силовой медный кабель, предназначенный для передачи электроэнергии и распределения электрической мощности. 3х1,5 — три жилы сечением 1,5 мм²; ок(N,PE) — одна жила используется как нейтральная (N), вторая — как защитный проводник (PE), жилы однопроволочные, круглые; номинальное напряжение до 660 В. Должен соответствовать
 ГОСТ 31996-2012
	

	6.
	Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика D
	Однополюсный модульный автомат, предназначенный для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Характеристика срабатывания D (электромагнитный расцепитель срабатывает при токе, в 10-14 раз превышающем номинальный). Номинальный ток 6А, отключающая способность 4,5 кА. 
	

	7.
	Труба стальная профильная (100х100мм.)
	Труба стальная профильная 100х100мм (толщина не менее 0,4 мм). Должна соответствовать ГОСТ.
	

	8.
	Грунт-эмаль 3 в 1
	Комбинированный состав на основе модифицированного алкидного лака для окрашивания металлических конструкций и изделий. Цвет – черный.
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