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Техническое задание
(описание объекта закупки)
Поставка воздушной завесы и материалов для монтажных работ.

1. Заказчик: Министерство юстиции Российской Федерации.
2. Объект закупки: Поставка воздушной завесы и материалов для монтажных работ.
3. Основные характеристики и количество поставляемого товара.

	№ п/п
	Наименование товара
ОКПД2/КТРУ
	Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики
	Ед. измер. товара
	Кол-во товара

	1
	Автомат ABB MS132-32 с регулируемой тепловой защитой или эквивалент

27.12.22.000
	Артикул: 1SAM350000R1015
Номинальная отключающая способность: 25кA
Диапазон регулировки тока: 25А - 32А
Количество силовых полюсов: 3 
Номинальное напряжение: 380/400 В
Степень защиты: IP20
Способ монтажа: DIN-рейка
Высота: 97.8 мм
Ширина: 45 мм
Глубина: 86,55 мм
	шт.
	1

	2
	Выключатель дифференциального тока ABB F204 или эквивалент 

27.12.22.000
	Артикул: 2CSF204001R1250
Способ монтажа: DIN-рейка
Номинальный ток: 25 А
Номинальное напряжение: 380/400 В
Тип по току утечки: АС
Степень защиты: IP20
Количество полюсов: 4
Номинальный ток утечки: 30 мА (0.03 А)
Высота (мм): 85 
Ширина (мм): 70
Глубина (мм): 69
	шт.
	1

	3
	Очиститель монтажной пены Технониколь Professional или эквивалент 

20.30.22.220
	Бренд: Технониколь
Назначение: удаление неотвердевшей монтажной пены
Тип: Очиститель
Тип упаковки: Баллон
Объём баллона: 650 мл
	шт.
	2

	4
	Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием держателя Kraftool ProKraft или эквивалент

25.73.60.190
	Артикул: 0685_z04
Тип: для монтажной пены
Материал рукояти: двухкомпонентный
Материал ствола: металл
Тефлоновое покрытие: да
Длина (мм): 420 
Ширина (мм): 180
Высота (мм): 60
	шт.
	1

	5
	Кабель КГНТ 5х4 

27.32.13.120

	Материал жилы: медь
Маркировка жил:
Цифровая: 1,2,3,4,5, жила заземления: 0
Цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления: зелено-желтая
Напряжение: 380/660 В
Конструкция токопроводящей жилы: многопроволочная из медных лужёных проволок
Обмотка из полиэтилентерефталатной
пленки марки ПЭТ-Э
Изоляция из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучуков
Допустимая токовая нагрузка: 40А
	п.м.
	250

	6
	Тепловая завеса Hintek rt-1215-3.5-y (380) 04.03.01.214411 или эквивалент

27.51.26.110
	Серия: RT
Тип: электрическая
Тип нагревательного элемента: ТЭН
Способ монтажа: горизонтальный/вертикальный
Напряжение: 380 В
Мощность: 12 кВт
Потребляемый ток: 17.4 А
Рекомендуемая площадь: 120 м²
Расход воздуха: 2200 м³/ч
Пульт управления: беспроводной
Класс защиты: IP21
Габариты без упаковки (мм): 1447х240х220 
Цвет: темно-графитовый (черный)
Комплектация: завеса -1шт; пульт NTL 002- 1шт.; кронштейны для подвеса -2шт.; кабельный ввод- 2шт.; руководство по эксплуатации с гарантийным талоном -1 шт.; упаковка -1шт.  
	шт.
	1

	7
	DIN-рейка IEK TEKFOR или эквивалент

28.99.39.190
	Артикул: TF-DN25-0060
Модель или исполнение: рейка DIN (стандартная) 35/15 мм 
Тип рейки: тип-омега
Вид: перфорированная
Материал: оцинкованная сталь
Форма просечки: продольный паз
Количество пазов (крепежных отверстий): 23 шт.
Длина рейки (мм): 600
Ширина рейки (мм): 35 
Высота рейки (мм): 15 
Толщина (мм): 1,5
	шт.
	1

	8
	Комбинация розеток INPIN 920005r 1602002 или эквивалент

27.12.31.000
	Тип шкафа: электрический щит
Тип вилки по сторонам: Европа
Тип розетки по сторонам: Европа
Номинальная сила тока: 32А
Номинальный ток розетки: 16 А
Количество розеток: 3 шт.
Степень защиты: IP ≥44 и <68
Высота (мм): 360
Ширина (мм): 260
Длина (мм): 180
Материал: пластик
Цвет товара: серый/черный
	шт.
	1

	9
	Анкерный болт Gigant или эквивалент

25.94.11.110
	Артикул: GAB-M6/880/1
Диаметр резьбы: М6
Диаметр установки (мм): 8
Длина анкера (мм): 80 
Материал: сталь
Покрытие: оцинкованный
Размер под ключ (мм): 10 
	шт.
	8

	10
	Нулевая шина в комбинированном синем изоляторе на DIN-рейку REXANT или эквивалент

27.33.11.130
	Артикул: 11-2314
Тип: шина нулевая
Сечение шины (мм): 8х12
Тип монтажа: на Din-рейку
Максимальное сечение провода (мм²): 25
Число подключаемых проводников: 8
Материал: самозатухающий пластик, латунь
	шт.
	1

	11
	Шина PE земля в комбинированном зеленом изоляторе на DIN-рейку REXANT или эквивалент

27.33.13.120
	Артикул: 11-2306
Сечение шины (мм): 6х9
Тип монтажа: на Din-рейку
Максимальное сечение провода (мм²): 16
Число подключаемых проводников: 6
Материал: латунь, пластмасса
	шт.
	1

	12
	Хомут-стяжка ленточная Gigant или эквивалент

22.29.26.119
	Артикул: G/1/8
Тип: стяжка
Материал: нейлон
Длина (мм): 300
Ширина (мм): 4.8
Фасовка: упаковка 500 шт.
Цвет: черный
	упак.
	3

	13
	Дюбель под хомут-стяжку

22.29.26.119
	Тип: дюбель - хомут
Материал: нейлон
Длина (мм): 45 
Диаметр (мм): 8
Цвет: черный
Фасовка (упаковка): 100 шт.
	упак.
	20

	14
	Шуруп по бетону SORMAT SCS HEX с покрытием Multi Laire (ML) 9630351335 или эквивалент

25.94.11.120
	Тип анкера: шуруп по бетону
Покрытие: Multi Laire
Длина (мм): 80
Диаметр (мм): 8
Фасовка (упаковка): 50 шт.
Форма головки: шестигранная
Цвет покрытия: серый
Материал: оцинкованная сталь
	упак.
	1

	15
	Бур STAYER Hercules-4Х (29290-160-07) или эквивалент

25.73.40.111-00000001
	Назначение: по бетону, по граниту, по камню, по керпичу
Диаметр (мм): 7 
Рабочая длина (мм): 110
Общая длина (мм): 160
Тип хвостовика: SDS-plus
	шт.
	1

	16
	Бур по бетону SDS Plus

25.73.40.111-00000001
	Назначение: по бетону, по граниту, по камню, по керпичу
Диаметр (мм): 35
Общая длина (мм): 800
Тип хвостовика: SDS-plus
	шт.
	1

	17
	Набор оцинкованных болтов гаек, шайб М6x20 

25.94.11.110
	Назначение: крепежное изделие
Резьба болт/гайка: М6
Длина болта (мм): 20
Головка: шестигранная
Размер под ключ (мм): 10
Материал: сталь оцинкованная
Комплект: болт, шайба, шайба пружинная и гайка
Фасовка: 11 шт.
	упак.
	15



4. Общие требования к поставляемому товару.
4.1.	Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, свободным от любых притязаний третьих лиц, свободно распространяться на территории РФ.
4.2.	Товар по своим характеристикам и наименованию должен соответствовать требованиям данного описания объекта закупки.
4.3.	Поставщик гарантирует соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственным стандартам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и так далее - в случае если товар подлежит обязательной сертификации).
4.4.	Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка, то товар должен поставляться в упаковке производителя.
4.5.	Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений
и (или) условия хранения которого были нарушены.
4.6.	Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.
4.7.	Заказчик в праве отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктами 4.1, 4.2, 4.5 настоящего описания объекта закупки.
4.8. Поставщик обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товара: упаковка, погрузка-разгрузка, доставка товара к месту поставки, подъем на этаж.
4.9. Товар после поставки какой-либо доработке для его нормального функционирования
не подлежит, считается бракованным товаром и подлежит замене на товар, соответствующий данному описанию объекта закупки.
5. Требования к гарантийному сроку.
5.1. Срок службы поставляемого товара (назначенный ресурс), установленный производителем в соответствии с паспортными данными завода изготовителя.
5.2.	Поставщик обязан за свой счет заменить не качественный товар в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения требования Заказчика о замене по телефону или
в электронной форме. Расходы по возврату, замене товара производятся за счет Поставщика.
6. Срок и условия поставки.
6.1.	Срок поставки товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания государственного контракта.
6.2.	Поставщик уведомляет Заказчика о готовности поставить товар, не позднее, чем
за 1 (один) рабочий день.
6.3.  Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика: понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 12:00-13:00 часов; пятница: с 09:00 до 16:45 часов, перерыв с 12:00-13:00 часов.
6.4.  Предварительно за 1 (один) день до отгрузки Поставщик обязан сообщить номер машины, паспортные данные водителя для заказа пропуска на въезд по электронной почте dmitriy.komissarov@minjust.gov.ru или по контактному телефону Заказчика
8 800 303-30-03 доб. 99-1349.
6.5. Поставщик по прибытию на объект Заказчика при себе должен иметь документ, удостоверяющий личность.

7. Место поставки товара: г. Москва, ул. Житная, д.14, стр. 1.

Начальник энергетической службы УЭЗ                                                              Д.В. Комиссаров
