Приложение № 1 к Контракту № ___-26-ЕАТ

	Наименование товара (КТРУ/ОКПД2)
	Наименование характеристики товара
Значение характеристики товара
Ед. изм. характеристики
	Ед. изм. товара
	Кол-во

	1. 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения

	Вид крана – Шаровый.
Форма корпуса – Прямой.
Тип присоединения – Резьбовое.
Номинальное давление - 2,5 Мегапаскаль . 
Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной.
Наименование (состав) рабочей среды – Вода.
Материал корпуса - Никелированная латунь.
Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка.
Номинальный диаметр (DN) – 15 мм.
Тип комбинированного присоединения - Муфта-штуцер с накидной гайкой.
Резьба  - Внутренняя/наружная.
Максимальная рабочая температура - ≥ 110 Градусов Цельсия.
Материал изготовления колец седельных и уплотнителя сальникового – Фторопласт.
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	2. 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения

	Вид крана – Шаровый.
Форма корпуса – Прямой.
Тип присоединения – Резьбовое.
Номинальное давление - 2,5 Мегапаскаль.
Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной.
Наименование (состав) рабочей среды – Вода.
Материал корпуса - Никелированная латунь.
Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка.
Номинальный диаметр (DN) – 15 мм.
Резьба  - Внутренняя/наружная.
Максимальная рабочая температура - ≥ 110 Градусов Цельсия.
Материал изготовления колец седельных и уплотнителя сальникового – Фторопласт.
	штука
	80

	
	
	
	

	3. 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения

	Вид крана – Шаровый..
Форма корпуса – Прямой.
Тип присоединения – Резьбовое.
Номинальное давление - 2,5 Мегапаскаль.
Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной.
Наименование (состав) рабочей среды – Вода.
Материал корпуса - Никелированная латунь.
Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка.
Номинальный диаметр (DN) – 20 мм.
Резьба  - Внутренняя/внутренняя.
Максимальная рабочая температура - ≥ 110 Градусов Цельсия.
Материал изготовления колец седельных и уплотнителя сальникового – Фторопласт.
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	80

	
	
	
	

	4. 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения.

	Вид крана – Шаровый.
Форма корпуса – Прямой.
Тип присоединения - Под приварку.
Номинальное давление - 4,0 Мегапаскаль.
Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной.
Наименование (состав) рабочей среды – Вода.
Материал корпуса - Сталь углеродистая.
Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная.
Номинальный диаметр (DN) – 50 мм.
Материал шара и штока - Нержавеющая сталь.
Тип крана – Цельносварной.
Температура внешней среды - ≥ 200 Градусов Цельсия.
Уплотнение – Фторсилоксан.
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	5. 28.14.13.131-00000002 - Кран общепромышленного назначения

	Вид крана – Шаровый.
Форма корпуса – Прямой.
Тип присоединения - Под приварку.
Номинальное давление - 4,0 Мегапаскаль.
Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной.
Наименование (состав) рабочей среды –Вода.
Материал корпуса - Сталь углеродистая.
Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная.
Номинальный диаметр (DN) – 32 мм.
Материал шара и штока - Нержавеющая сталь.
Тип крана – Цельносварной.
Температура внешней среды - ≥ 200 Градусов Цельсия.
Уплотнение – Фторсилоксан.
	штука
	10

	
	
	
	

	6. 28.14.13.131-00000003 - Кран общепромышленного назначения.
[bookmark: _GoBack](ОКПД2 – 28.14.13.130)
	Вид крана –Цилиндрический.
Форма корпуса – Прямой.
Тип присоединения – Фланцевое.
Номинальное давление - 1,6 Мегапаскаль.
Тип проточной части корпуса крана – Полнопроходной.
Наименование (состав) рабочей среды – Вода.
Материал корпуса - Сталь углеродистая.
Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная.
Номинальный диаметр (DN) – 80 мм.
Материал шара и штока - Нержавеющая сталь.
Тип крана – Цельносварной.
Строительная длина – 320 мм.
Общая длина крана – 21 см.
Количество отверстий под крепеж -  4 шт.
	штука
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Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара, и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной ГОСТом 21345-2005, ГОСТом Р 59553-2021 и иной нормативно-технической документацией. Маркировка товара должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства, и позволять идентифицировать товар. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара, установленным требованиям к качеству и безопасности такого товара.
Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий.
Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.
Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой.
Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации) товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории РФ. 
Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже товаров посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенного к продаже товара, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже товары поставленные Заказчику без дополнительной оплаты.

Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара.
Гарантийный период обслуживания: Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара в случае обнаружения производственного брака. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц в результате нарушений правил монтажа и условий эксплуатации, указанных в паспорте.

Контакты:
По товару: Данилова Анна Павловна: DanilovaAP@cms28.ru, тел.8(3955)541305, 8(952)6267467.
По поставке:  Разживина Надежда Михайловна: RazzhivinaNM@cms28.ru, тел.8(908)6482120.
