Приложение № 1
к договору №  от «    » ____________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ПЛАН ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ)
монтаж системы контроля и управления доступом на входную дверь здания 
визит центра по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48Б.

Состав и содержание работы
	1. 

	Наименование объекта
	Визит центр

	2. 
	Местоположение объекта
	Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48Б 
в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6658

	3. 
	Основание для выполнения работ, источник финансирования.
	Бюджетный источник финансирования

	4. 
	Организация Заказчик
	ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник»

	5. 
	Организация Подрядчик
	-

	6. 
	Цели и задачи
	Эксплуатация здания в соответствии с требованиями/рекомендациями

	7. 
	Вид работ	
	Монтаж системы контроля и управления доступом на входную дверь здания визит центра по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48Б.

	8. 
	Стадия работ
	Провести монтаж системы контроля и управления доступом на алюминиевую дверь здания визит центра по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48Б.
- Выполнить монтаж системы контроля и управления доступом на алюминиевую дверь заказчика визит центра,
- установить аудиодомофон на первом этаже визит центра на стойке администратора,
- установить аудиодомофон на третьем этаже визит центра на стойке администратора.
Провести пусконаладочные работы и проверку настроек приборов.

	9. 
	Требования системы контроля и управления доступом
	Монтаж оборудования должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов и руководствами пользователя (паспортами) на поставляемое оборудование.
При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний необходимо руководствоваться действующими нормативными документами:
· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
· СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
· ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации. Р 78.36.005-99.
Система контроля и управления доступом должна обеспечивать:
· круглосуточный режим работы;
· защиту от несанкционированного доступа к программным средствам УУ для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;
· защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации в виде системы паролей и идентификации пользователей;
· сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;
· поддержание работоспособности (от собственных источников питания) при отключении электропитания на время до 1 часа;
· возможность отображения на пульте оператора, регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;
· учет клиентов системы по типу пропусков:
а) постоянные пропуска (действуют на все время работы сотрудника);
б) временные пропуска (действуют на определенный срок и удаляются из системы автоматически по окончании этого срока);
в) гостевые пропуска (дают право прохода на одно посещение);
· виды идентификации пользователей по картам mifare.
Требования к безопасности эксплуатации технических средств:
· устанавливаемое оборудование и сети системы контроля управления доступом должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации;
· устанавливаемое оборудование и сети системы контроля управления доступом должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта;
· устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87;
· электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84;
· устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;
· допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;
· применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».
Требования к продолжительности непрерывной работы:
Оборудование системы контроля и управления доступом должно функционировать круглосуточно и непрерывно при нормальном питающем напряжении электрической сети напряжением 220 В + 10%, частотой 50 + 5 Гц.
Требования к электропитанию:
Электропитание оборудования системы контроля и управления доступом должно обеспечиваться от существующей на объекте электрической сети. 
В качестве резервного источника питания должны выступать блоки бесперебойного питания, укомплектованные аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу системы при пропадании основного напряжения.
Структурный состав системы контроля и управления доступом:
- Блок питания для домофона с защитой от КЗ – 1 шт;
- Кабель UTP-5Hr(A)-FRHF 4x2x0,52 – 70 м;
- Трубка переговорная Соттах – 1 шт;
- Вызывная аудиопанель -1 шт.
Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Все поставляемые товары (продукция) должны быть совместимы с поставляемыми с ним в комплекте и встроенным программным обеспечением.

	10
	Гарантия на качество работ
	Гарантия на качество монтажных работ системы контроля и управления доступом составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта сдачи-приемки работ.
Гарантия на качество оборудования и материалов системы контроля и управления доступом должна соответствовать требованиям, указанным в Спецификации.

	11
	Сроки выполнения работ
	В течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора

	12
	Стоимость оказать услуги по поверке средств измерений (приборов учета тепловой энергии)
	Стоимость оказания Услуг составляет составляет____________



Подготовил:
Главный инженер_______________/Галушко С.В./
по строительству


	ЗАКАЗЧИК
ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Директор
_____________/Яковлев В.М./
МП
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