Техническое задание на поставку медицинских изделий 
для нужд ОФТ клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1
	Манжета 
НИАД 

ОКПД2 32.50.50.190
	Размер (обхват конечности): 33 – 47 см (увеличенная взрослая / для полных пациентов).
Количество трубок: 1 пневматический канал (однотрубная система).
Физические размеры манжеты: 
Длина: 655 мм ± 15%, 
Ширина: 180 мм ± 15%
Размеры внутренней камеры: 16,5 × 32 см (обеспечивает правильное распределение давления на плечевую артерию).
Металлическое кольцо: отсутствует (мягкая конструкция фиксации исключает травмирование кожи при длительном мониторинге).
Тип фиксации: износостойкая текстильная застёжка-липучка (Velcro) с нанесёнными индексными метками размера (Index / Range).
Рабочее давление: максимальное выдерживаемое давление в пневмокамере - до 300 мм рт. ст. 
Материал чехла: высокопрочный влагоотталкивающий нейлон с полиуретановым покрытием. Легко очищается, дезинфицируется и не впитывает физиологические жидкости.
Материал встроенной пневмокамеры: термопластичный полиуретан (TPU).
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	2
	Стол манипуляционный*

МД SM 1 или эквивалент

 ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.
Материал деталей стола:
каркаса стола: профильная труба квадратного сечения не менее 20×20×1,5 см,
полок стола: нержавеющая листовая сталь толщиной не менее 1,0 мм с подогнутыми краями.
Конструкция стола: каркас стола состоит из двух П-образных рам. Рамы соединены между собой жесткими поперечными металлическими связями с помощью резьбовых соединений (винтов). Стол имеет верхнюю и нижнюю полки. Полки имеют небольшие защитные бортики по периметру. Под верхней полкой расположен один выдвижной ящик, установленный на шариковые телескопические направляющие полного выдвижения. Лицевая панель ящика снабжена эргономичной металлической ручкой. В нижние торцы вертикальных стоек каркаса впрессованы пластиковые втулки, в которые вставляются металлические штыри колесных опор.
Колесные опоры: столик оснащен 4 поворотными колесами из немаркой серой резины диаметром не менее 50 мм, 2 передних колеса снабжены тормозом (стопором) для надежной фиксации стола в неподвижном состоянии во время проведения процедур.
Габариты стола:
Высота: не менее 960 см,
Ширина: не менее 620 см,
Глубина: не менее 450 мм.
Максимальная нагрузка:
на ящик: не менее 15 кг, 
на полку: не менее 10 кг.
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	3
	Медицинская стерилизационная корзина без крышки

Aygun или эквивалент

 ОКПД2 32.50.50.190 
	Назначение: предстерилизационная очистка, ультразвуковая мойка, дезинфекция в автоматических машинах барьерного типа, паровая стерилизация (автоклавирование).
Вид: медицинская стерилизационная корзина представляет комбинированную конструкцию: сплошные перфорированные боковые стенки и плетеное проволочное дно, разработана специально для защиты, предстерилизационной очистки и автоклавирования мелкого или хрупкого хирургического инструмента (микрохирургия, офтальмология, стоматология).
Материал: высоколегированная медицинская нержавеющая сталь марки AISI 304. Поверхность подвергается электрохимической полировке для идеальной гладкости, что исключает задержку биоматериалов и бактерий на металле. Боковые стенки изготовлены из цельного стального листа 304 SS sheet со сквозной круглой микроперфорацией. Сплошной борт защищает острые и хрупкие рабочие части хирургических инструментов (иглы, оптику, микрохирургические ножницы) от деформации и выступания за границы лотка. 
Конструкция дна: выполнена в виде плетёной проволочной сетки (304 SS wire mesh).
Диаметр проволоки: не менее 1 мм.
Размер ячейки (шаг сетки): не менее 4 × 4 мм (обеспечивает свободный доступ дезинфицирующего раствора и пара, а также быструю сушку без застоя влаги). 
Ручки: оснащается внутренними складными ручками из нержавеющей стали. Конструкция ручек позволяет убирать их вровень с бортом, чтобы корзина свободно помещалась в стерилизационный контейнер. 
Безопасность краев: верхний кант и углы лотка полностью завальцованы и сглажены (технология tear-proof), что исключает случайные порезы персонала или повреждение внутренней текстильной/бумажной стерилизационной упаковки.
Устойчивость к температурам: стабильно выдерживает циклы нагрева до +134 °C и выше под давлением.
Химическая стойкость: абсолютная инертность к сильнодействующим медицинским моющим средствам, ферментным растворам и газовым/плазменным стерилизующим агентам.
Внешние габариты (Д × Ш × В): 246 × 246 × 30 мм ± 15% (минимальная высота борта 30 мм оптимальна для плоской выкладки деликатного инструмента). 
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	Медицинская стерилизационная корзина с крышкой

Aygun или эквивалент

 ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: предстерилизационная очистка, ультразвуковая мойка, дезинфекция в автоматических машинах барьерного типа, паровая стерилизация (автоклавирование).
Вид: медицинская стерилизационная корзина представляет комбинированную конструкцию: сплошные перфорированные боковые стенки и плетеное проволочное дно, разработана специально для защиты, предстерилизационной очистки и автоклавирования мелкого или хрупкого хирургического инструмента (микрохирургия, офтальмология, стоматология).
Материал: высоколегированная медицинская нержавеющая сталь марки AISI 304. Поверхность подвергается электрохимической полировке для идеальной гладкости, что исключает задержку биоматериалов и бактерий на металле. Боковые стенки изготовлены из цельного стального листа 304 SS sheet со сквозной круглой микроперфорацией. Сплошной борт защищает острые и хрупкие рабочие части хирургических инструментов (иглы, оптику, микрохирургические ножницы) от деформации и выступания за границы лотка. 
Конструкция дна: выполнена в виде плетёной проволочной сетки (304 SS wire mesh).
Диаметр проволоки: не менее 1 мм.
Размер ячейки (шаг сетки): не менее 4 × 4 мм (обеспечивает свободный доступ дезинфицирующего раствора и пара, а также быструю сушку без застоя влаги). 
Комплектация: включает в себя съёмную прижимную крышку из нержавеющей стали с надежной системой фиксации (клипсы или замки-защёлки), которая предотвращает смещение или выпадение инструментов при переворачивании лотка
Ручки: оснащена внутренними складными или интегрированными в корпус ручками, которые утапливаются при закрытии крышки и не увеличивают внешние габариты изделия. 
Безопасность краев: верхний кант и углы лотка полностью завальцованы и сглажены (технология tear-proof), что исключает случайные порезы персонала или повреждение внутренней текстильной/бумажной стерилизационной упаковки.
Устойчивость к температурам: стабильно выдерживает циклы нагрева до +134 °C и выше под давлением.
Химическая стойкость: абсолютная инертность к сильнодействующим медицинским моющим средствам, ферментным растворам и газовым/плазменным стерилизующим агентам.
Внешние габариты (Д × Ш × В): 323 × 222 × 55 мм ± 15% (высота борта 55 мм позволяет компактно разместить среднеразмерные наборы или специализированные ложементы).
	штуки
	4

	5
	Медицинская стерилизационная корзина с крышкой и силиконовыми системами фиксации

Aygun или эквивалент

 ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: предстерилизационная очистка, ультразвуковая мойка, дезинфекция в автоматических машинах барьерного типа, паровая стерилизация (автоклавирование).
Вид: медицинская стерилизационная корзина представляет комбинированную конструкцию: сплошные перфорированные боковые стенки и плетеное проволочное дно, разработана специально для защиты, предстерилизационной очистки и автоклавирования мелкого или хрупкого хирургического инструмента (микрохирургия, офтальмология, стоматология).
Комплектация:
Стерилизационный лоток-база.
Прижимная съёмная верхняя крышка из нержавеющей стали с клипсами-фиксаторами.
Встроенная силиконовая система удерживания инструментов (состоит из нижнего фиксирующего мата/гребенок и верхней прижимной силиконовой планки на крышке).
Материал: высоколегированная медицинская нержавеющая сталь марки AISI 304. Поверхность подвергается электрохимической полировке для идеальной гладкости, что исключает задержку биоматериалов и бактерий на металле. Боковые стенки изготовлены из цельного стального листа 304 SS sheet со сквозной круглой микроперфорацией. Сплошной борт защищает острые и хрупкие рабочие части хирургических инструментов (иглы, оптику, микрохирургические ножницы) от деформации и выступания за границы лотка. 
Конструкция дна: выполнена в виде плетёной проволочной сетки (304 SS wire mesh).
Диаметр проволоки: не менее 1 мм.
Размер ячейки (шаг сетки): не менее 4 × 4 мм (обеспечивает свободный доступ дезинфицирующего раствора и пара, а также быструю сушку без застоя влаги). 
Вместимость (фиксация): жесткая фиксация до 17 хирургических инструментов диаметром от 5 мм (в зависимости от шага гребенки). 
Силиконовые фиксаторы: Изготовлены из термостойкого медицинского силикона. Они эластичны, удерживают инструменты за рукояти/стержни, не царапают металл и не разрушаются от агрессивных сред.
Ручки: оснащена внутренними складными или интегрированными в корпус ручками, которые утапливаются при закрытии крышки и не увеличивают внешние габариты изделия. 
Безопасность краев: верхний кант и углы лотка полностью завальцованы и сглажены (технология tear-proof), что исключает случайные порезы персонала или повреждение внутренней текстильной/бумажной стерилизационной упаковки.
Устойчивость к температурам: стабильно выдерживает циклы нагрева до +134 °C и выше под давлением.
Химическая стойкость: абсолютная инертность к сильнодействующим медицинским моющим средствам, ферментным растворам и газовым/плазменным стерилизующим агентам.
Внешние габариты (Д × Ш × В): 274 × 180 × 34 мм ± 15% (высота 34 мм подобрана строго под укладку в один ряд, обеспечивая идеальный прижим инструментов крышкой).
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Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
Сроки поставки Товара: с момента заключения Контракта и до 28.02.2026 г. одной или несколькими поставками.
Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара:
Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.
Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.
Требования к качеству: 
Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.
Требования к документам на Товар: 
Товар должен сопровождаться следующими документами:
— удостоверение качества и безопасности;
— счет; 
— фактура (при наличии);
— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).
Требования к безопасности Товара:
Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

* на данный вид товара распространяется Гарантия не менее 12 месяцев
	Гарантийный срок и гарантийные обязательства
	Поставщик гарантирует, что Товар, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на Товар, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.
Гарантия Поставщика на поставленное Товар составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.
Неисправное или дефектное Товар будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данное Товар продлевается.
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:
1) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;
2) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.



