Приложение № 3 к Извещению
Описание объекта закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень картриджей и тонера для принтеров и МФУ

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество

	1. 
	Картридж SP TL-5120X для Pantum черный
	Ресурс: 15 000 страниц 
	25

	2. 
	Драм-картридж Pantum DL-5120, 30K
	Совместимость: Pantum BP5100, Pantum BM5100, Pantum BM5100B, DL-5120
Ресурс, стр: 30000



	25





Место поставки товара: 420111, РТ, г.Казань, ул. Большая Красная, д. 30.
[bookmark: _GoBack]В начальную максимальную цену включены все расходы, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта, в том числе расходы на доставку, разгрузку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок оплаты: Расчеты по настоящему Государственному контракту производятся Государственным заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поставки товара, а также подписания документа о приемке товаров. 
Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Государственного контракта.
Срок действия Государственного контракта: с момента подписания Государственного контракта по 31.12.2026 г.
Участники закупки в заявке на участие в электронном аукционе должны указать товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого товара, а также наименование страны происхождения товара.
Исполнитель обязуется поставить картриджи заправленные тонером в полном объеме
Предлагаемые к поставке расходные материалы для лазерных принтеров не должны ранее быть в эксплуатации, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров. Расходные материалы не должны быть восстановленными. Дата производства расходных материалов – не ранее 2025 года. Расходные материалы должны быть пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются. Картриджи должны соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров. Поставляемые картриджи должны сохранять поддержку гарантийного срока оборудования на оборудование, в котором они будут использованы. Поставляемые товары должны быть изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.
Допускается поставка эквивалентов (совместимых картриджей), изготовленных не производителем оборудования (принтеров). Совместимые расходные материалы должны быть полностью взаимозаменяемые с оригинальными расходными материалами (изготовленными производителем принтера).
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Длительность гарантийного срока на поставляемые картриджи составляет 12 месяцев со дня приёмки Заказчиком Товара в полном объёме. В случае если производителем на Товар установлен больший гарантийный срок, применяется гарантийный срок производителя.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счёт проводить замену некачественного товара, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Устранение недостатков товара или его замена в период гарантийного срока осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Государственного заказчика.

Требования к конструкции расходных материалов.
Расходные материалы должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели принтера.
Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям:
· все детали, сборочные единицы должны быть прочно закреплены без перекосов;
· все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, не должны иметь повреждений, а должны быть закручены с усилием, обеспечивающим надёжное крепление и не приводящим к разрушению посадочного места;
· все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин;
· пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе картриджа;
· этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток;
· подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий;
· контакты электрических цепей не должны быть деформированы, на их поверхностях не должно быть загрязнений, коррозии и дефектов покрытия.
Фотобарабаны (входящие в состав картриджа) должны быть новыми без механических повреждений рабочей поверхности. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие, не допускается наличие на валу полос, царапин и т.п.

Требования к качеству печати.
Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону.
Поставляемые картриджи должны обеспечивать качественную печать на всех материалах, предусмотренных в технике, для которой они предназначены. При печати не должно быть точек, полос, линий, серого фона и других дефектов, не связанных с текстом напечатанного документа. В случае выявления таких дефектов в процессе эксплуатации товара поставщик обязан заменить такой товар на аналогичный без дефектов.
В процессе эксплуатации расходных материалов не должно происходить просыпание тонера внутрь принтера и попадание в окружающую среду. При эксплуатации расходные материалы не должны приводить к поломке оборудования, в котором они эксплуатируются.
Установка расходных материалов в принтер и извлечение из принтера не должны требовать применения значительных физических усилий. Расходные материалы должны устанавливаться и извлекаться из принтеров свободно.
Все расходные материалы предназначаются для использования на сертифицированной технике Заказчика. Требуется 100% качество печати (идентичное или превышающее качество отпечатка стартового картриджа для каждого принтера) на документах строгой отчетности и в режиме полутонов, недопустимо наличие серого фона любых тональностей в местах, где должен быть чисто белый лист с момента установки нового расходного материала, т.е. абсолютное отсутствие потери качества печати во всех режимах работы оборудования.
Требования к качеству упаковки и герметизации.
Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала, при этом пакеты для картриджей со светочувствительными барабанами должны быть непрозрачными.
· Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими:
· сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении;
· необходимую защиту от внешних факторов.
· Картриджи должны быть герметизированы средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера при транспортировании и хранения до момента использования. При встряхивании картриджа, тонер не должен просыпаться.
Герметизирующие элементы должны легко удалятся перед установкой картриджа в соответствующее оборудование, не оставляя следов на поверхности.
Требования к маркировке.
На упаковочной коробке каждого картриджа должна быть нанесена следующая информация:
· наименование и товарный знак предприятия изготовителя;
· наименование одной или более моделей принтеров, в которых может быть использован картридж;
· код оригинального картриджа по классификации ОЕМ, совместимого с данным картриджем;
· дата изготовления.
На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж (парт-номер, модель, наименование модели принтера, в котором может быть использован картридж и пр.).
Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.




