                   

Техническое задание
[bookmark: _GoBack]Для всей мебели предоставляется декларация соответствия евразийского экономического союза

№1   каб. 1  Тумба 4х дверная (В/Ш/Г) 860*2000*700мм.  2шт. 
[image: C:\Ефимов\Отдел снабжения\Заявки\На 2026 год\Февраль\КДЛ КБ1\НОВОЕ\2\Тумба 4-дверная 2000х700х860.JPG]
МАТЕРИАЛЫ:
Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1, подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Столешница – постформинг (цвет –мрамор каррара, или аналог);
Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);
Толщина деталей:
Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.

Толщина ЛДСП корпуса  – 16мм;
Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;
Защита торцов деталей:
           Защита торцов столешницы (2 боковых торца) – планки торцевые (материал – алюминий);
Окантовка фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм цвет – в тон изделия;
Кромка корпуса тумбы – ПВХ 0,4мм цвет – в тон изделия;

ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (хромированный металл);
           Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Крепление дверей:
           Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (хромированный металл);
Опоры:
           Регулируемые – металлические h=100мм  (хромированный металл);
Прочее:
           Ручки – металлические (хромированный металл).

                                                              КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Во всех отсеках полка посередине.

№2 каб. 11  Шкаф 4-х дверный (В/Ш/Г) 1750х800х400 мм. 2шт 
[image: C:\Ефимов\Отдел снабжения\Заявки\На 2026 год\Февраль\КДЛ КБ1\НОВОЕ\2\Шкаф 4-дверный 800х400х1750.JPG]
МАТЕРИАЛЫ:
Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет –светло-серый);
Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);
Толщина деталей:
Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;
Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;
Защита торцов деталей:
Окантовка крыши и фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм. (цвет – в тон изделия);
Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);
ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (хромированный металл);
           Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Крепление дверей:
           Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (хромированный металл);
Опоры:
           Регулируемые – металлические h=100мм (хромированный металл);                                   
Прочее: 
           Полкодержатели – металлические (цвет – никель);
           Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

                                                              КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Полки делят внутреннюю часть шкафа на равные расстояния.


№6,3 каб.  15 Шкаф 3-х дверный (В/Ш/Г) 2000х1300х600 мм.   с антресолью (В/Ш/Г) 500х1300х600 мм. 1шт.
[image: C:\Ефимов\Отдел снабжения\Заявки\На 2026 год\Февраль\КДЛ КБ1\НОВОЕ\2\Шкаф 3-дверный 1300х600х2000 Антресоль 3-дверная 1300х600х500.jpg]
МАТЕРИАЛЫ:
Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм.. (цвет – в тон изделия);
Пластик - HPL пластик высокого давления;
Кант – алюминиевый анодированный профиль;
Толщина деталей:
Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;
Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;
Защита торцов деталей:
Окантовка фасадов  – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм. (цвет – в тон изделия);
Окантовка дна и полок – алюминиевый кант;
Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);

ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);
           Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Крепление дверей:
           Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (хромированный металл);
Опоры:
           Регулируемые – металлические h=100мм (хромированный металл);                                   
Прочее: 
           Полкодержатели – металлические (цвет – никель);
           Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Дно и полки облицованы с верху HPL пластиком высокого давления, торцы окантованы врезным алюминиевым кантом для защиты полок и днища от агрессивных сред.


Антресоль 3-х дверная (В/Ш/Г) 500х1300х600мм.


МАТЕРИАЛЫ:
Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);
Толщина деталей:
Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;
Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;
Защита торцов деталей:
Окантовка фасадов  – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм. (цвет – в тон изделия);
Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);
ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);
           Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Крепление дверей:
           Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (цвет – хром);
  Прочее: 
           Ручки – металлические (цвет – матовый хром).



№ 4,5 каб. 15 Шкаф 3-х дверный (В/Ш/Г) 2000х1200х400 мм.   с антресолью(В/Ш/Г) 500х1200х400 мм. 1шт.
[image: C:\Ефимов\Отдел снабжения\Заявки\На 2026 год\Март\КДЛ КБ1\НОВОЕ\2\Шкаф 3-дверный 1200х400х2000 Антресоль 3-дверная 1200х400х500.jpg]
Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);
Пластик - HPL пластик высокого давления;
Кант – алюминиевый анодированный профиль;
Толщина деталей:
Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;
Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;
Защита торцов деталей:
Окантовка фасадов  – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм;
Окантовка дна и полок – алюминиевый кант;
Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм;

ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);
           Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Крепление дверей:
           Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (хромированный металл);
Опоры:
           Регулируемые – металлические h=100мм (хромированный металл);                                   
Прочее: 
           Полкодержатели – металлические (цвет – никель);
           Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Дно и полки облицованы с верху HPL пластиком высокого давления, торцы окантованы врезным алюминиевым кантом для защиты полок и днища от агрессивных сред.


Антресоль 3-х дверная (В/Ш/Г) 500х1200х400мм.

МАТЕРИАЛЫ:
Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Задняя стенка – ламинированное ХДФ толщиной 3мм. (цвет – в тон изделия);
Толщина деталей:
Толщина ЛДСП корпуса и полок – 16мм;
Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;
Защита торцов деталей:
Окантовка фасадов  – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм(цвет – в тон изделия);
Кромка корпуса – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);
ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);
           Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Крепление дверей:
           Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (цвет – хром);
  Прочее: 
           Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

№7 каб.7 Стол (В/Ш/Г) 750х2600х1200 мм. 1шт.
[image: C:\Ефимов\Отдел снабжения\Заявки\На 2026 год\Февраль\КДЛ КБ1\НОВОЕ\2\Стол 2600х1200х750.JPG]

МАТЕРИАЛЫ:
           Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной  16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Столешница – постформинг (цвет – мрамор каррара, или аналог);
Дно ящика – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);
Толщина деталей:
Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.;
Толщина ЛДСП корпуса  стола и тумб – 16мм;
Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;
Защита торцов деталей:
           Защита торцов столешницы (2 боковых торца)  – планки торцевые (материал алюминий);
Кромка фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм (цвет – в тон изделия);
Кромка деталей корпуса - ПВХ 0,4мм (цвет – в тон изделия);

ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);
           Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Крепление дверей:
           Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (цвет – хром);
Направляющие:
           Для ящиков – роликовые, металлические (цвет – белый);
Опоры:
           Регулируемые – металлические h=100мм (цвет – хром);
Прочее: 
           Полкодержатели – металлические (цвет – никель);
           Ручки – металлические (цвет – матовый хром).
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Столешница постформинг одна общая. 6д верок, 8 ящиков. Во всех отсеках полка посередине.

№8 каб. 7 Тумба 4-дверная с 4 ящиками (В/Ш/Г) 860х2300х600 мм. 1шт.

[image: C:\Ефимов\Отдел снабжения\Заявки\На 2026 год\Февраль\КДЛ КБ1\НОВОЕ\2\Тумба 4-дверная с 4 ящиками 2300х600х860.JPG]
МАТЕРИАЛЫ:
           Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной  16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Столешница – постформинг (цвет – мрамор каррара, или аналог);
Задняя стенка и дно ящиков  – ламинированное ХДФ толщиной 3мм. (цвет – в тон изделия);
Толщина деталей:
Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.;
Толщина ЛДСП корпуса  – 16мм;
Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;
Защита торцов деталей:
           Защита торцов столешницы (2 боковых торца)     – планки торцевые (материал алюминий);
Окантовка фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм. (цвет – в тон изделия);
Кромка корпуса тумбы – ПВХ 0,4мм. (цвет – в тон изделия);

ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);
           Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Крепление дверей:
           Петли для дверей из ЛДСП – 4-х шарнирные (цвет – хром);
Направляющие:
           Для ящиков – роликовые, металлические (цвет – белый);
Опоры:
           Регулируемые – металлические h=100мм  (цвет – хром);
Прочее:
           Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Во всех отсеках полка посередине.



№ 9  каб. 8 Стол 1-тумбовый (В/Ш/Г)750х1600х600 мм. 1шт.

[image: C:\Ефимов\Отдел снабжения\Заявки\На 2026 год\Февраль\КДЛ КБ1\НОВОЕ\2\Стол 1-тумбовый 1600х600х750.JPG]
МАТЕРИАЛЫ:
           Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной  16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Столешница – постформинг (цвет – мрамор каррара, или аналог);
Дно ящика – ламинированное ХДФ толщиной 3мм (цвет – в тон изделия);
Толщина деталей:
Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.;
Толщина ЛДСП каркаса  стола и тумбы – 16мм;
Толщина ЛДСП лицевых панелей – 16мм;
Защита торцов деталей:
           Защита торцов столешницы (2 боковых торца)  – планки торцевые (цвет – алюминий);
Кромка фасадов – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм;
Кромка стойки  каркаса  – ПВХ 2мм;
Кромка скрытых деталей каркаса, полки и каркаса тумбы - ПВХ 0,4мм;

ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);
           Заглушки для евровинта – пластиковые (цвет – в тон изделия);
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Направляющие:
           Для ящиков – роликовые, металлические (цвет – белый);
Опоры:
           Регулируемые – пластиковые h=20мм. (цвет – в тон изделия).
           Регулируемые – металлические h=100мм (цвет – хром);
Прочее: 
           Ручки – металлические (цвет – матовый хром).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Тумба с четырьмя ящиками.

№10 каб 8 Стол (В/Ш/Г) 750х1600х600 мм. 1шт.

[image: C:\Ефимов\Отдел снабжения\Заявки\На 2026 год\Февраль\КДЛ КБ1\НОВОЕ\2\Стол 1600х600х750.JPG]
МАТЕРИАЛЫ:
           Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 подтверждается сертификатом изготовителя ЛДСП, толщиной 16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Столешница – постформинг (цвет – мрамор каррара, или аналог);
Толщина деталей:
Толщина столешницы из постформинга –38мм. - 40мм.;
Толщина ЛДСП каркаса  – 16мм;
Защита торцов деталей:
           Защита торцов столешницы (2 боковых торца)  – планки торцевые (материал алюминий);
Кромка видимых деталей каркаса  – ПВХ 2мм цвет – в тон изделия;
Кромка скрытых деталей каркаса - ПВХ 0,4мм цвет – в тон изделия;

ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Стяжка угловая – металлическая 2.16-Д;
Опоры:
           Регулируемые – пластиковые h=20мм  (цвет – в тон изделия).


№11 Подставка под системный блок (В/Ш/Г) 140х560х280мм. 21шт.

[image: C:\Ефимов\Отдел снабжения\Заявки\На 2026 год\Февраль\КДЛ КБ1\НОВОЕ\2\Подставка под СБ подкатная 280х560х140.JPG]
МАТЕРИАЛЫ:
           Основной материал – ламинированное ДСП, стандарт Е-1 цвет – светло-серый, толщиной  16мм;
Отделка ДСП – ламинат (цвет – светло-серый);
Толщина деталей:
Толщина ЛДСП корпуса – 16мм;
Защита торцов деталей:
Окантовка торцов деталей – противоударная кромка ПВХ толщиной 2мм цвет – в тон изделия;

ФУРНИТУРА:
Система стяжки:
           Евровинт – с шестигранной головкой (цвет – хром);
Опоры:
           Колёсные – пластиковые (цвет – черный).
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