Техническое задание
на поставку оборудования для СКУД 
Цель закупки: осуществить поставку необходимого оборудования для развития СКУД Государственного музея Востока.
1. Место поставки: 119019 г. Москва, Никитский бульвар, 12а. 
           2. Срок поставки: в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента заключения контракта. 
3. Требования к поставляемому товару (далее также – оборудование):
3.1. Оборудование должно соответствовать следующим требованиям:
- оборудование должно быть должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
- оборудование должно быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений;
- оборудование должно поставляться в полностью укомплектованном, собранном, готовом к эксплуатации виде.
Оборудование должно быть пригодно к эксплуатации в следующих условиях:
- электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220В (±10%) частотой 50Гц (±3Гц);
- условия окружающей среды при работе: температура воздуха от + 15°С до + 40°С, относительная влажность воздуха от 20 до 80% при температуре 25°С.
Оборудование должно соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности. 
3.2. Оборудование при применении его по назначению и выполнении требований к монтажу, эксплуатации (использованию), хранению, перевозке (транспортированию) и техническому обслуживанию должно обеспечивать:
- необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока;
- отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей;
- необходимый уровень защиты от травм вращающимися и неподвижными частями;
- необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами;
- необходимый уровень изоляционной защиты;
- отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже.
3.3. Все внешние элементы Оборудования, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства должны иметь зануление или защитное заземление.
[bookmark: _Hlk104203153]3.4. Вместе с оборудованием передаются эксплуатационная документация (паспорт, руководство пользователя, инструкция по эксплуатации и т.д.) и гарантийные документы (гарантийный талон, гарантийный сертификат и т.д.) оборудования, в которых должна содержаться полная информация о правилах транспортировки, хранения, установки и эксплуатации товаров, а также полная информация об условиях предоставления гарантийного обслуживания. Эксплуатационная документация и гарантийные документы передаются Заказчику с указанием необходимой для получения гарантийного обслуживания информации (уникальные идентификаторы, дата продажи, наименование Поставщика и т.д.). 
3.5. Все поставляемое оборудование должно быть произведено не ранее 2025 года.

4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (потребительским свойствам) товара

	№
п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Кол-во
	Примечание

	1
	Контроллер СКУД NC-8000
	Количество пользователей, ключей, не более
	8000
	
	1 шт.
	

	
	
	Интерфейс линии связи для передачи данных
	Ethernet; RS-485
	
	
	

	
	
	Управление замком
	1 Выход (Реле)
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключаемых считывателей
	Parsec
	
	
	

	
	
	Количество подключаемых считывателей
	2
	
	
	

	2
	Считыватель смарт-карт PNR-P19
	Метод идентификации
	RFID
	
	2 шт.
	

	
	
	Выходной интерфейс
	Wiegand; Parsec; Touch Memory; OSDP
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Пластик
	
	
	

	
	
	Стандарт идентификатора
	Mifare 1K; Mifare 4K; Mifare ID
	
	
	

	3
	Кабель UTP cat5e
	Тип
	Кабель
	
	1 уп
	

	
	
	Категория витой пары
	Cat 5e
	
	
	

	
	
	Длина кабеля
	305
	Метр
	
	

	
	
	Количество жил
	8
	
	
	

	
	
	Материал жилы
	Медь
	
	
	

	4
	Кабель-канал
	Высота 
	16
	Миллиметр
	1 уп
	

	
	
	Ширина
	25
	Миллиметр
	
	

	
	
	Кратность упаковки
	80
	Метр
	
	



5. Требования к упаковке и маркировке товара:
[bookmark: _Hlk104203244]Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без механических повреждений и следов воздействия влаги и иных жидкостей, а также должна предохранять товар от порчи при погрузочно-разгрузочных работах, во время транспортировки к месту эксплуатации и при хранении.
Маркировка товара должна быть читаемой (четкой) и содержать:
- наименование товара;
- фирменное наименование (при наличии);
- наименование страны производителя;
- штриховой код товара (при наличии);
- товарный знак производителя (при наличии);
- наименование производителя;
- дату выпуска товара;
- знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).

6. Требования к поставке: 
6.1. Поставка товара осуществляется единовременно и в полном объеме.
6.2. Поставщик должен осуществить доставку, разгрузку по адресу, указанному в п. 1 Технического задания, и размещение товара в местах хранения Заказчика.
[bookmark: _Hlk104203263]           6.3. Способ доставки товара до Заказчика определяется Поставщиком самостоятельно. Время доставки: в рабочие дни с понедельника по четверг с 10-00 до 17-00, по пятницам с 10-00 до 14-00 (время московское). Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара.
6.4. Расходы, связанные с транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами несоответствующего условиям настоящего технического задания товара несет Поставщик. 
6.5. Поставщик гарантирует легальность оборота товара на территории Российской Федерации.

7. Требования к гарантии качества товара: 
7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Срок гарантии, предоставляемой Поставщиком, должен быть не менее срока гарантии, предоставляемого производителем товара.
7.2. На весь поставляемый товар должна распространяться гарантия производителя.
7.3. Поставщик обеспечивает гарантию на поставляемый товар без дополнительных расходов со стороны Заказчика, при устранении недостатков товара гарантийный срок на товар устанавливается заново и исчисляется со дня передачи Заказчику товара по окончании гарантийного ремонта. Техническая поддержка предоставляется специалистами Поставщика без дополнительных расходов со стороны Заказчика в течение гарантийного срока.
7.4. Под гарантией подразумевается восстановление работоспособности товара (или его части, блока, узла) при выходе его из строя по причинам, не связанным с нарушением условий эксплуатации в гарантийный период.
Срок устранения неисправностей с момента обращения - в течение 10 рабочих дней. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение вышеуказанного срока Поставщик предоставляет Заказчику такой же или аналогичный по характеристикам товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта. 
7.5. Доставка от Заказчика до места осуществления ремонта и обратно, погрузочно-разгрузочные работы, перемещение внутри здания до указанного Заказчиком места, пуско-наладочные работы после ремонта в течение всего гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика (в т.ч. оборудования, предоставляемого Поставщиком в качестве замены на время ремонта). 
7.6. Если в течение срока, указанного в п. 7.4, устранение неисправностей невозможно, Поставщик обязан в срок не более 30 календарных дней заменить товар на новый, включая его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, перемещение внутри здания до указанного Заказчиком места. Такая замена осуществляется без каких-либо затрат со стороны Заказчика. При этом начало течения срока гарантии на новый товар устанавливается со дня передачи Заказчику этого товара.
7.7. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены или сертифицированы тем же производителем, что и исходный товар, и/или иметь не худшие функциональные характеристики.
7.8. Для обеспечения исполнения обязательств гарантийного обслуживания поставляемое оборудование должно иметь уникальные идентификаторы (уникальные серийные номера, наклейки с логотипом или наименованием, любой графический символ и т.д.), позволяющие однозначно определить его поставщика или производителя. 
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