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[bookmark: _Hlk227755034][bookmark: _Hlk227754990]1 Предмет контракта: Оказание услуги по разработке локального сметного расчёта на выполнение работ по благоустройству внутренней территории Санкт-Петербургского СУВУ
1.1. Цель закупки: разработка локального сметного расчёта (далее ЛСР) в соответствии с требованиями действующих норм технических регламентов и сметным нормативам.
1.2. ОКПД2: 41.10.10.000 - Документация проектная для строительства 
1.3. КТРУ: 41.10.10.000-00000001 - Документация проектная для строительства
1.4. Исполнитель обязан оказать Услуги по наименованию и со следующими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), установленными в пункте 5 описания объекта закупки.
2. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя – фактического местонахождения Исполнителя.
3. Период оказание Услуг: в течении пяти рабочих дней с даты представления Заказчиком полного пакета документов.
4. Порядок формирования цены Контракта
4.1. Цена контракта включает: стоимость услуги, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта. Неучтенные затраты Исполнителя по Контракту, связанные с исполнение Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
4.2. Источник финансирования: Средства бюджетных организаций на 2026 год.
5. Номенклатура, количество и требования, предъявляемые к качеству услуги, а также к его техническим, качественным, функциональным характеристикам:
5.1. Общая информация об объекте закупки:
[bookmark: _Hlk237233600]5.1.1. Предоставление услуги по разработке локального сметного расчёта (ЛСМ) на выполнение работ по благоустройству внутренней территории Санкт-Петербургского СУВУ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,63

	2
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,08

	3
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,215

	4
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12
	м3
	1,2685

	5
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	0,344

	6
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,01

	7
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной
	1000 м2
	0,064

	8
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 800 г/м2
	м2
	70,4

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,192

	10
	Песок природный для строительных работ II класс, крупный
	м3
	21,12

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,1152

	12
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	12,672

	13
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	100 м2
	0,68

	14
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм
	м2
	69,36

	15
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, механизированного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	3,6822

	16
	Песок природный для строительных работ II класс, крупный
	м3
	0,3672

	17
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,55

	18
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // БР15
	м3
	2,475

	19
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12
	м3
	2,145

	20
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,01

	21
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	1

	22
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 10 до 18 см
	шт
	3

	23
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3
	м
	0,87

	24
	Раствор готовый кладочный, цементный, М300
	м3
	0,033

	25
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,7

	26
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	10,5

	27
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,7

	28
	Семена трав, мятлик
	кг
	1,4

	29
	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2
	0,143

	30
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	9,51

	31
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см.//первый слой
	1000 м2
	0,143

	32
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,1001

	33
	Смеси асфальтобетонные SP-32
	т
	13,8424

	34
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 / до 5 см
	1000 м2
	0,143

	35
	Смеси асфальтобетонные SP-32
	т
	3,4606

	36
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. //второй слой
	1000 м2
	0,143

	37
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,1001

	38
	Смеси асфальтобетонные SP-4
	т
	14,7004

	39
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,05

	40
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 80 мм
	100 м
	0,05

	41
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,0035

	Раздел 2. 

	42
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см
	100 шт
	0,07

	43
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,0678

	44
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	1т груза
	108,48

	45
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	108,48

	46
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	0,339

	47
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	3,39

	48
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	50,85

	49
	Улучшение почвы газонов внесением торфа слоем 5 см
	100 м2
	3,39

	50
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	3,39

	51
	Семена трав, мятлик
	кг
	6,78

	52
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной
	1000 м2
	0,024

	53
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 800 г/м2
	м2
	26,4

	54
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,072

	55
	Песок природный для строительных работ II класс, крупный
	м3
	26,4

	56
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0432

	57
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	26,4

	58
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	100 м2
	0,24

	59
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм
	м2
	24,48

	60
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, механизированного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	1,2996

	61
	Песок природный для строительных работ II класс, крупный
	м3
	0,1296

	62
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,28

	63
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12
	м3
	1,652

	64
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	0,448

	65
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	1,53

	66
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	1,53

	67
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // БР15
	м3
	6,885

	68
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12
	м3
	5,967

	69
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,07

	70
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	1

	71
	Устройство бетонных водоотводных лотков с чугунными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм
	100 м
	0,84

	72
	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN200, класс нагрузки E600, размеры 500х317х36 мм
	шт
	168

	73
	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 280 мм
	шт
	84

	74
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12
	м3
	0,5

	75
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,85

	76
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	12,75

	77
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,85

	78
	Семена трав, мятлик
	кг
	1,7

	79
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 10 до 18 см
	шт
	8

	80
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3
	м
	2,32

	81
	Раствор готовый кладочный, цементный, М300
	м3
	0,088

	82
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	1,774

	83
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	425,76

	84
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1т груза
	425,76

	85
	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2
	0,887

	86
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	58,986

	87
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см.//первый слой
	1000 м2
	0,887

	88
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,6209

	89
	Смеси асфальтобетонные SP-32
	т
	85,8616

	90
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 / до 5 см
	1000 м2
	0,887

	91
	Смеси асфальтобетонные SP-32
	т
	21,4654

	92
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. //второй слой
	1000 м2
	0,887

	93
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,6209

	94
	Смеси асфальтобетонные SP-4
	т
	91,1836

	95
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,145

	96
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 80 мм
	100 м
	0,145

	97
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,01015

	[bookmark: _Hlk237482259]Раздел 3. 

	98
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	2,07

	99
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	2

	100
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // БР15
	м3
	9

	101
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12
	м3
	7,8

	102
	Резка бортовых камней: бетонных
	100 резов
	0,07

	103
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	2

	104
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	30

	105
	Улучшение почвы газонов внесением торфа слоем 5 см
	100 м2
	2

	106
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	2

	107
	Семена трав, мятлик
	кг
	4

	108
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной
	1000 м2
	0,1556

	109
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 800 г/м2
	м2
	155,6

	110
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,4668

	111
	Песок природный для строительных работ II класс, крупный
	м3
	171,16

	112
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,28008

	113
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	171,16

	114
	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2
	1,5494

	115
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	103,035

	116
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см.//первый слой
	1000 м2
	1,705

	117
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	1,1935

	118
	Смеси асфальтобетонные SP-32
	т
	165,044

	119
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 / до 5 см
	1000 м2
	1,705

	120
	Смеси асфальтобетонные SP-32
	т
	41,261

	121
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. //второй слой
	1000 м2
	1,705

	122
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	1,1935

	123
	Смеси асфальтобетонные SP-4
	т
	175,274

	124
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,145

	125
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 80 мм
	100 м
	0,145

	126
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,01015

	127
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 10 до 18 см
	шт
	13

	128
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3
	м
	3,77

	129
	Раствор готовый кладочный, цементный, М300
	м3
	0,143


Раздел 4. Контейнерная площадка
	130
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,24

	131
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,09

	132
	Песок природный для строительных работ II класс, крупный
	м3
	9,9

	133
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,09

	134
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	9,9

	135
	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
	1000 м2
	0,06

	136
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °C, теплостойкость не ниже +85 °C, масса 3 кг/м2
	м2
	0,72

	137
	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,0153

	138
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W12
	м3
	9,72

	139
	Песок природный для строительных работ II класс, крупный
	м3
	2,4

	140
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,2664

	141
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	60

	Раздел 5. Инженерные сети

	142
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,492

	143
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,123

	144
	Песок природный для строительных работ II класс, крупный
	м3
	7,38

	145
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм // прим
	км
	0,082

	146
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	82,574

	147
	Изоляция энергосберегающей теплоизоляционной системой на основе вспененного каучука с односторонним кашированием прямых участков трубопроводов диаметром: 102 до 219 мм
	100 м
	0,82

	148
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм
	м
	84,46

	149
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,492


[bookmark: _Hlk237234956]5.1.2. Предоставление услуги по разработке локального сметного расчёта (ЛСМ) на выполнение работ по благоустройству внутренней территории Санкт-Петербургского СУВУ
5.1.3. Местонахождение объектов: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 63
5.2. Информация об условиях исполнения Контракта: 
5.2.1. Доступ к комплекту документации, указанной в п. 5.1. описания объекта закупки, обеспечивается Заказчиком. Формат документации определен приказом Минстроя России 
от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
5.2.2 Исполнитель проводит разработку ЛСР в соответствии требованиями сметно-нормативной базы ФЕР-2020 (Приказ Минстроя России от 17.11.22 №969/пр), (перевод в текущий уровень цен (I-II кв. 2026 г.) осуществляется на основании письма Минстроя от 30.12.2025г. №81879-ИФ/09 по элементам прямых затрат по объектам строительства (г. Санкт-Петербург, объекты образования, прочие), базисно-индексный метод), технических регламентов и действующих нормативных документов, сводов правил, государственных стандартов, выполнение которых обеспечивает соответствие требованиям технических регламентов, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации;
5.2.3. Исполнитель также осуществляет рассмотрение оперативных изменений, внесенных в подразделы проектной документации, указанные в п. 5.1. описания объекта закупки, в ходе оказания Услуги (при необходимости), с оценкой соответствия данных изменений требованиям технических регламентов, сводов правил, государственных стандартов, результатам инженерных изысканий;
5.2.4. В ходе предоставления услуги Исполнитель имеет право дополнительно запросить у Заказчика имеющиеся в его распоряжении иные документы, необходимые для оказания Услуги;
5.2.5. В ходе предоставления услуги Исполнитель готовит и передает следующие документы:
5.2.5.1. Локальные сметные расчёты на выполнение работ по благоустройству внутренней территории Санкт-Петербургского СУВУ
6. Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:
6.1. Разработчик смет должен иметь:
-профильное высшее образование (строительство, экономика в строительстве, ПГС) либо среднее специальное образование с последующей переподготовкой по сметному делу;
-дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
-понимание нормативно‑правовой базы в сфере строительства и сметного дела.
6.2. Специалист должен ориентироваться в:
-Градостроительном кодексе РФ;
-Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-приказах Минстроя России (в т. ч. № 557/пр от 07.07.2022, № 783/пр от 12.05.2017);
-действующих сметных нормативах: ГЭСН, ФЕР, ТЕР;
-методических документах по определению сметной стоимости строительства;
-правилах оформления и представления документации для госэкспертизы.
6.3. Разработчик должен уметь:
-читать проектную и рабочую документацию, чертежи, спецификации;
-определять объёмы работ на основании ведомостей объёмов работ, чертежей и спецификаций;
-применять сметные нормативы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) и корректно выбирать расценки;
-учитывать условия производства работ (осложняющие факторы, сезонность, стеснённость и т. д.);
-рассчитывать затраты труда, времени эксплуатации машин и механизмов, расхода материалов;
-составлять разные виды сметных расчётов:
-локальные сметные расчёты (сметы);
-объектные сметные расчёты;
-сводный сметный расчёт стоимости строительства;
-сметные расчёты на отдельные виды затрат;
-при необходимости — сводку затрат;
-работать с программным обеспечением для составления смет (ГРАНД‑Смета, Smeta.ru, АВС, WinSmeta и др.);
-оформлять документацию в соответствии с рекомендуемыми образцами (приложения № 2–7 к Методике);
-формировать комплект прилагаемых документов: пояснительную записку, ведомости объёмов работ, обосновывающие документы;
-правильно указывать результаты вычислений: в локальных сметах — в рублях с округлением до копеек, в объектных и сводных расчётах — в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.
7. Результат услуги:
Результатом оказания услуг по Контракту является изготовление ЛСР Исполнителем, указанных в п. 5.1 описания объекта закупки, которое соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов представленной Заказчиком документации и (или) результатов инженерных изысканий.
8. Требования к документации, передаваемой Исполнителем по результатам оказания услуг: 
ЛСР предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 1 экз. и 1 экз. в электронном виде (на электронном носителе) на русском языке в редактируемых форматах. Электронная версия заключения передается на электронном носителе.
 В корневом каталоге электронного носителя должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание электронной версии ЛСР на электронном носителе должно соответствовать бумажной версии Заключения.
Отчетную документацию направить по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 63.
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