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Трубогиб профильной трубы 
	
	Трубогиб профильной трубы используется для гибки круглых и профильных труб, полос и прутков.
Работает с разными профилями:
· Квадратные трубы 40х40 мм (стенка до 2 мм). Минимальный радиус гиба 1000 мм
· Квадратные трубы 20х20 мм (стенка до 2 мм). Минимальный радиус гиба 160 мм
· Прямоугольные трубы до 60х40 мм (стенка до 2 мм). Минимальный радиус гиба 2500 мм
· Круглые трубы ВГП д/у диаметром до 20 мм (стенка до 2.5 мм). Минимальный радиус гиба 165 мм
· Круглые трубы ВГП д/у диаметром до 25 мм (стенка до 3.2 мм). Минимальный радиус гиба 400 мм
· Прутки диаметром до 22 мм. Минимальный радиус гиба 160 мм
· Полосы до 60х4 мм. Минимальный радиус гиба 160 мм
Технические характеристики трубогиба ИНтех ТВ-2У
Диаметр верхнего ролика  -    62 мм
Ширина верхнего ролика   -   79 мм
Диаметр нижнего ролика  -   62 мм
Ширина нижнего ролика   -  62 мм
Мах ход верхнего ролика     -  120 мм
Мах межцентровое расстояние нижних роликов - 300 мм
Min межцентровое расстояние нижних роликов 300 мм 
Вес нетто  - 23 кг
Габариты без упаковки  - 460х200х380 мм
Материал обработки  - металл
Длина  - 460 мм
Ширина  -  200 мм
Высота   - 380 мм
Тип привода  - ручной (механический)
Max ширина профильной трубы - 60 мм
Max высота профильной трубы  - 40 мм
Мах угол гиба  - 360 град
Max толщина стенки трубы   - 2.8 мм
Гибка труб диаметром  - 32
Тип профиля  - профильная труба, квадратные прутки, полосы, трубы ВГП
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