




Описание объекта закупки

на поставку фотоаппаратов для нужд территориальных налоговых органов Воронежской области

1. Общие положения
1.1. Наименование объекта закупки
Поставка фотоаппаратов для нужд территориальных налоговых органов Воронежской области
КТРУ: 26.70.14.190-00000062 Фотокамера цифровая;
Срок поставки Товара
1.2. [bookmark: _GoBack]Товар должен быть поставлен в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
1.3. [bookmark: _2et92p0]Место поставки Товара
394018, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.
2. Требования к поставке Товара
	Товар должен быть поставлен, разгружен и размещен в местах хранения Заказчика по адресу, указанному в п. 1.3 настоящего Технического задания, в срок в соответствии с п. 1.2 настоящего Технического задания, в рабочие часы Заказчика: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).
	Поставщик доставляет товар по адресу поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика (при необходимости), осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
	Весь Товар должен быть поставлен Заказчику единовременно.
3. Требования к качеству поставляемого Товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в процессе эксплуатации.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.
4. 	Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок. Гарантийный срок распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).
В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении поставленного Товара и всех составляющих (комплектующих) частей Товара замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность) вызваны дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика.
Гарантийный объем на поставляемый товар:
Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком путем ремонта или замены поставленного Товара, в случае признания товара неремонтопригодным (при отсутствии механических повреждений и соблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации). 
В случае невозможности устранения неисправностей (ремонта) Товара по месту его установки транспортировка Товара в авторизованный сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика, либо Поставщик компенсирует Заказчику затраты на транспортировку. Если по результату диагностики ремонт признается не гарантийным, транспортировка Товара в авторизованный сервисный центр и обратно осуществляется за счет Заказчика. 
Время устранения неисправностей (ремонта) Товара (или замены некачественного Товара на новый (качественный) Товар) в течение гарантийного срока не должно превышать 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Заказчика Товара в полной комплектации.
В случае устранения неисправностей (ремонта) Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении неисправностей (ремонта) Товара. Поставщик в течение гарантийного срока несёт все расходы по гарантийному обслуживанию Товара.
Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование Товара
Участник закупки дополнительно указывает в заявке: марку, модель, страну происхождения товара

	Наименование характеристики

	Значение характеристики 
Участник закупки указывает в заявке конкретные характеристики предлагаемого к поставке Товара

	единица измерения характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Фотокамера цифровая
Товарный знак (марка, модель): Canon EOS R100 kit 18-45 IS STM (+BAG+64GB)
Страна происхождения товара: Япония 
(либо эквивалент)
КТРУ: 26.70.14.190-00000064
	Cтабилизация изображения
	Цифровая
	
	шт.
	6

	
	
	Беспроводная связь
	Wi-Fi;  Bluetooth
	  
	
	

	
	
	Выдержка минимальная
	1/4000
	с
	
	

	
	
	Максимальное разрешение видеосъемки
	Ultra HD (4K)
	
	
	

	
	
	Наличие антимуарового фильтра (АА-фильтр)
	Нет
	
	
	

	
	
	Наличие встроенного привода автофокуса
	Нет
	
	
	

	
	
	Наличие встроенной вспышки
	Да
	
	
	

	
	
	Наличие дисплея
	Да
	
	
	

	
	
	Наличие поворотного экрана
	Нет
	
	
	

	
	
	Наличие разъема HDMI
	Да 
	
	
	

	
	
	Наличие разъема USB
	Да
	
	
	

	
	
	Оптическое увеличение (кратность)
	Без увеличения
	
	
	

	
	
	Поддержка сменных объективов
	Да
	
	
	

	
	
	Разрешение матрицы
	≥ 20  и  < 30
	Мпиксель
	
	

	
	
	Скорость быстрой съемки, с фиксированным фокусом
	≥ 6
	кадров/c
	
	

	
	
	Тип камеры
	Беззеркальная
	
	
	

	
	
	Тип матрицы
	CMOS
	
	
	

	
	
	Формат изображения
	JPEG, RAW, С- RAW
	
	
	

	
	
	Формат матрицы
	APS-C
	
	
	

	
	
	Байонет
	RF / RF-S
	
	
	

	
	
	Объектив в комплекте
	Да
	
	
	

	
	
	Охват в видоискателе
	100%
	
	
	

	
	
	Увеличение видоискателя
	≥0.95
	
	
	

	
	
	Тип видоискателя
	Электронный
	
	
	

	
	
	Диагональ экрана
	≥3 дюйма
	
	
	

	
	
	Тип автофокуса
	Гибридный автофокус
	
	
	

	
	
	Выдержка X-SYNC
	1/250
	
	
	

	
	
	Башмак для вспышки 
	Есть
	
	
	

	
	
	Карты памяти
	SD, SDHC, SDXC (совместимые с UHS-I)
	
	
	

	
	
	Количество слотов памяти 
	≥1
	
	
	

	
	
	Количество кадров на одном заряде
	≥320
	
	
	

	
	
	Цветной фильтр
	Фильтр Байера
	
	
	

	
	
	Кроп-фактор
	1.6
	
	
	

	
	
	Карта памяти в комплекте 
	Да
	
	
	

	
	
	Размер карты памяти 
	≥64
	
	
	

	
	
	Сумка для фотоаппарата 
	Да
	
	
	

	
	
	Объектив в комплекте 
	Да 
	
	
	

	
	
	Фокусное расстояние
	Эквивалентно 1,6-кратному фокусному расстоянию объектива с объективами RF/RF-S и EF/EF-S
	
	
	


Примечание: обоснование применения дополнительных характеристик, не предусмотренных 
КТРУ 26.70.14.190-00000062:
1. Данные характеристики обусловлены задачей подготовки видеоматериалов для отображения на экране с разрешением 11200 × 2160 пикселей, что необходимо для повышенной детализации исходного видеоматериала, позволяет выполнять кадрирование без потери качества, формировать панорамные композиции, адаптировать изображение под нестандартные широкоформатные экраны.
2. Данные характеристики необходимы для обеспечения значительного запаса данных для цветокоррекции, выполнения профессиональной цветовой обработки и унификации изображения при многокамерных съемках и трансляциях.
3. Данное крепление позволяет совместить фотоаппарат с существующим парком техники без использования дополнительных адаптеров (переходников), сохранить полную функциональность автофокуса, стабилизации и электронных протоколов управления.
4. Данные характеристики необходимы для эксплуатации фотоаппарата в сложных климатических условиях, в том числе при полевых съемках, на транспортной инфраструктуре и открытых площадках.
5. Данные характеристики необходимы для ведения параллельной записи основных файлов и прокси-файлов с целью ускорения монтажных работ.
6. Данная характеристика необходима для возможности длительной непрерывной видеосъемки за счет активной системы охлаждения с встроенным вентилятором, обеспечивающей стабильную работу и длительную непрерывную запись видео без перегрева, что особенно важно при съемках продолжительных мероприятий и интервью.
9. Данная функция необходима для производства вертикального контента (видеоматериала).
10. Данные характеристики необходимы для обеспечения многокамерных съемок и трансляций, в том числе для записи звука с внешних устройств в режиме реального времени, а также для подключения внешних устройств с целью вывода видеосигнала на экран (монитор) или рекордер.
11. Данная характеристика необходима для возможности длительной непрерывной видеосъемки путем подачи питания с автономных энергоносителей при съемках продолжительных мероприятий и интервью.
12. Указанные характеристики необходимы для обеспечения транспортировки фотоаппарата в ручной клади (в соответствии с нормами авиаперевозчиков), а также для гарантии полной совместимости фотокамеры с имеющимся парком техники.
13. Применение данного сплава гарантирует долговечность и легкость при использовании в профессиональной съемке.
