ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование 
	Кол - во
	Ед. изм.
	Характеристика

	1
	Плинтус напольный мягкий
	114
	шт
	Высота - не более 70мм; Длина - не менее 2200 мм; Материал-поливинилхлорид; Цвет - светло серый; Наличие мягкого края - с мягким краем

	2
	Угол  внешний для плинтуса
	100
	шт
	Высота - не более 70мм; Ширина - не менее 48 мм;
Материал-полистирол; Цвет - светло серый; Назначение - декорирование наружного угла плинтусов

	3
	Угол внутренний для плинтуса
	100
	шт
	Высота - не более 70мм; Ширина - не менее 47 мм;
Материал-полистирол; Цвет - светло серый; Назначение - декорирование внутреннего угла плинтусов

	4
	Соединитель для плинтуса
	50
	шт
	Высота - не более 70мм; Ширина - не менее 49 мм; Материал-полистирол;  Цвет - светло серый; Назначение - декорирование соединения плинтусов

	5
	Окончание (пара) для плинтуса
	50
	пара
	Высота - не более 70мм; Ширина - не менее 50 мм;
Материал-полистирол; Цвет - светло серый; Назначение - декорирование торцов плинтуса

	6
	Потолочные плиты армстронг антибактериальный 
	276,48
	м2
	Материал - Минеральное волокно
Подвесная система - Т-24
Размер плит, мм – не менее 590х590 не более 600х600
Толщина плиты, мм - не более 12
Цвет - Белый
Фактура - Гладкая
Вес на 1 м2 - не более 2,85 кг
Вид помещения - Медицинское
Влагостойкость - не менее 90%
Звукоизоляция - не менее 31 дБ
Коэффициент звукопоглощения (aw) - не менее 0,15
Светоотражение - не менее 80-90%
Класс пожарной опасности - не менее КМ1

	7
	Плитка напольная
	100
	м2
	Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы
Назначение - Для пола/Для стен
Цвет - Серый
Поверхность - Матовая
Дизайн - Технический гранит
Материал - Керамогранит
Длина, мм - не более 300
Ширина, мм - не более 300
Толщина, мм - не более 8
Ректификация - Нет
Фактура - Гладкая
Класс износостойкости - не менее Класс 4
Марка по морозостойкости - не менее 150
Износостойкость - Значительная проходимость
Тон - Темный
Класс противоскольжения - не менее R11
Водопоглощение, % - не менее 0,5, не более 3



